| > Ana Sayfa > Nasıl Yapılır # Arama Parametreleri IP adresi ile ara IP adres aralığında ara Ağ adresi ile ara COM bağlantı noktası ile ara (sadece Windows) Arama anahtarı olarak bir IP adresi, IP adresi aralığı, ağ adresi veya COM portu belirterek ağ üzerinde ağ arayüzleri veya aygıtlar arayabilirsiniz. ## IP adresi ile ara
Öğe | Açıklama
Belirtilen IP adresi için aramayı etkinleştir | Belirtilen IP adresini kullanarak ağ üzerinde ağ arayüzleri veya aygıtlar aramak için seçin.
IP Adresi | Kayıtlı IP Adreslerini gösterir.
Ekle düğmesi | IP Adresi ekle iletişim kutusunu gösterir. IP adresini girin, sonra Tamam'a tıklayın. 100'e kadar IP adresi kaydedebilirsiniz.
Sil düğmesi | Liste kutusundan bir IP Adresini kaldırır.
Yukarı düğmesi | Seçilen öğeyi yukarı taşır.
Aşağı düğmesi | Seçilen öğeyi aşağı taşır.
Varsayılan ayarlara geri dönün düğmesi | Ağ arayüzünü varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### IP Adresi ekle
Öğe | Açıklama
IP Adresi | Bulmak istediğiniz ağ arayüzü veya aygıt için IP adresini girin (geçerli aralık 0 ila 255). Sunucu adresi için 0 girin.
Eğer bir cihaz bulunursa, Aygıtım'a kaydet. | Bulunan ağ arayüzünü ya da aygıtı Aygıtım'da belirtilen bir gruba kaydetmek için seçin.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Not:
Yanlış bir IP adresi eklemeye çalışırsanız, “Geçersiz IP adresi.” mesajı görüntülenir. Doğru ağ adresini kontrol edin ve tekrar girin. Aynı IP adresini eklemeye çalışırsanız, “Girilen IP adresi zaten kullanımda.” mesajı görüntülenir. Bu, adresin eklenemeyeceğini gösterir.
Üst ## IP adres aralığında ara
Öğe | Açıklama
Belirtilen IP adresi aralığı için aramayı etkinleştir | Belirtilen IP adresleri aralığını kullanarak ağda aygıtları aramayı seçin.
IP adres aralığında ara | Arama için kullanılan IP adresleri aralığını görüntüler.
Ekle düğmesi | Arama için kullanılan başlangıç ve bitiş IP adresini girin. En fazla 20 IP adresi aralığı kaydedebilirsiniz.
Değiştir düğmesi | Kayıtlı IP adresleri aralığını değiştirin.
Sil düğmesi | Kayıtlı IP adresleri aralığını silin.
Varsayılan ayarlara geri dönün düğmesi | Ağ arayüzünü varsayılan ayarlara çevirir.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### IP adres aralığını belirle
Öğe | Açıklama
Başlangıç Adresi | 0 ile 255 arasında ararken kullanılacak başlangıç adresini girin.
Bitiş Adresi | 0 ile 255 arasında ararken kullanılacak bitiş adresini girin.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Not:
Arama yaparken kayıtlı IP adresleri aralığını ve IP adresleri aralığının kopyasını kullanamazsınız. IP adresleri aralığı için en fazla 65535 adres girebilirsiniz.
Üst ## Ağ adresi ile ara
Öğe | Açıklama
Multicast Paketi Kullanarak Aramayı Etkinleştirin | Multicast aramasını etkinleştirmek için seçin.
Yönlendirici Dışında Bir Ağ Aramayı Etkinleştirin | Dışarıdan bir ağ üzerinde bir ağ arayüzü ya da aygıt aramak için seçin.
Arama Adresi | Kayıtlı ağ adresleri ve alt ağ maskeleri görüntülenir.
Ağ Adresi | Kayıtlı ağ adresleri görüntülenir.
Alt Ağ Maskesi | Kayıtlı alt ağ maskeleri görüntülenir.
Ekle düğmesi | Ağ Adresi Ekle iletişim kutusu görüntülenir. Ağ adreslerini kaydetmek için ağ adresini ve alt ağ maskesini girin ve sonra Tamam'a tıklayın (en fazla 20 adres). Aynı bölümdeyse ağ adresini eklemeyin.
Sil düğmesi | Bir ağ adresini ve alt ağ maskesini Liste kutusundan kaldırır.
Multicast TTL (1-15) | Bir paketin atılmadan veya multicast araması kullanılırken geri gönderilmeden önce kaç yönlendiricide dolaşabileceğini sayı olarak girin (1 ile 15 arası). Bu öğe, yalnızca Multicast Paketi Kullanarak Aramayı Etkinleştirin ve Yönlendirici Dışında Bir Ağ Aramayı Etkinleştirin seçenek kutuları aynı anda seçildiğinde ve bir ya da daha fazla ağ adresi kayıtlı olduğunda etkinleştirilir.
Varsayılan ayarlara geri dönün düğmesi | Ağ arayüzünü varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Not:
Multicast aramayı etkinleştirmek için hem Multicast Paketi Kullanarak Aramayı Etkinleştirin hem de Yönlendirici Dışında Bir Ağ Aramayı Etkinleştirin onay kutularını seçin ve liste kutusuna birden fazla ağ adresi ekleyin.
### Ağ Adresi Ekle
Öğe | Açıklama
Ağ Adresi | Bulmak istediğiniz ağ adresini girin (geçerli aralık 0 ila 255). Sunucu adresi için 0 girin.
Alt Ağ Maskesi | Ağ adresi için alt ağ maskesini girin.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Not:
Yanlış bir ağ adresi eklemeye çalışırsanız, “Girdiğiniz ağ adresi XXX.XXX.XXX.XXX listeye XXX.XXX.XXX.X. olarak eklenecektir.” mesajı görüntülenir. Doğru ağ adresini kontrol edin ve ardından listeye eklemek için Tamam düğmesine tıklayın. Yanlış bir ağ adresi eklemeye çalışırsanız, “Geçersiz IP adresi.” mesajı görüntülenir. Doğru ağ adresini kontrol edin ve tekrar girin. Aynı ağ adresini eklemeye çalışırsanız, “Girilen IP adresi zaten kullanımda.” mesajı görüntülenir. Bu, adresin eklenemeyeceğini gösterir.
Üst ## COM bağlantı noktası ile ara (sadece Windows)
Öğe | Açıklama
COM ile aramayı etkinleştir | Belirtilen COM bağlantı noktasını kullanarak aygıtları aramak için seçin.
Bağlantı noktası | COM bağlantı noktasını açılır listeden seçin.
Baud Hızı | İletim hızını açılır listeden seçin.
Parite | Açılır listeden parite ayarını seçin.
Akış Kontrolü | Donanım akış kontrolü yöntemini açılır listeden seçin.
Varsayılan ayarlara geri dönün düğmesi | Ağ arayüzünü varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst |