| > Accueil > Comment # Paramètres des lots (uniquement pour Windows) Configuration des Paramètres des lots Attribution manuelle de l'adresse IP Vous pouvez configurer les paramètres des lots des interfaces réseau. ## Configuration des Paramètres des lots ### Création du fichier contenant les valeurs des paramètres Créez le fichier contenant les informations sur les paramètres des lots. Vous pouvez créer le fichier de l'une des façons suivantes. #### Création du fichier par l'acquisition des informations depuis les interfaces réseau connectées
| Sélectionnez Paramètres des lots dans le menu Outils.
| Sélectionnez l’option Écraser et enreg. dans le menu Fichier.
| Attribuez un nom au fichier, puis enregistrez le fichier au format de Fichier SYLK (*.slk).
| Ouvrez le Fichier SYLK (*.slk) dans un logiciel de calcul comme Microsoft Office Excel.
| Modifiez ou indiquez la valeur des paramètres des interfaces réseau en ajoutant de nouvelles lignes.
| Enregistrez le fichier.
#### Création de fichiers à partir du modèle pour le fichier des informations de paramétrage
| Sélectionnez Paramètres des lots dans le menu Outils.
| Cliquez sur Enregistrer le fichier modèle.
| Sélectionnez le fichier modèle contenant les valeurs des paramètres.
| Attribuez un nom au fichier, puis enregistrez le fichier au format SYLK (*.slk).
| Ouvrez le fichier SYLK (*.slk) dans un logiciel de calcul tel que Microsoft Office Excel.
| Entrez les valeurs de chaque élément. Si vous ne souhaitez pas définir une valeur, entrez "#NULL#".
| Enregistrez le fichier.
#### Création d'un nouveau fichier Les instructions suivantes présentent la procédure d'affectation des adresses IP à plusieurs interfaces réseau.
| Ouvrez le logiciel de calcul.
| Saisissez les noms d'élément "Info_MACAddress", "Info_ModelName" et "TCPIP_IPAddress" dans la première rangée.
Remarque :
Entrez les noms d'élément comme indiqué ci-dessous pour qu'EpsonNet Config puisse les reconnaître.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
| Entrez le nom de l'adresse MAC, le nom du modèle et l'adresse IP de chaque interface réseau.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
0000XXXX0001 | ALC-XXXXX | 192.168.100.102
0000XXXX0002 | ALC-XXXXX | 192.168.100.103
| Enregistrez le fichier au format de Fichier SYLK (*.slk).
### Configuration des paramètres des lots par importation du fichier de configuration
| Lancez EpsonNet Config, puis cliquez sur le bouton Paramètres des lots.
| Cliquez sur Ouvrir.
| Sélectionnez le fichier SYLK contenant les valeurs des paramètres, puis cliquez sur Ouvrir.
| Sélectionnez les interfaces réseau pour lesquelles Non défini est paramétré sous État et Succès de l'attribution sous État de traitement.
Faites glisser les interfaces réseau à l'aide de la souris ou cliquez sur les interfaces réseau tout en maintenant la touche Ctrl ou Maj enfoncée. La transmission est prête
Élément | État | État de traitement | Explication
| Non défini | Succès de l'attribution | Le fichier de configuration a été importé avec succès et la transmission est prête.
| Mise en correspondance des valeurs de paramétrage | Succès de l'attribution | Les valeurs de paramétrage importées sont identiques aux valeurs actuelles de paramétrage.
| Obtenir la valeur actuelle de paramétrage | Succès de l'attribution | La valeur actuelle de paramétrage est acquise depuis chaque interface réseau.
La transmission n'est pas prête
Élément | État | État de traitement | Explication
| Non attribué |  | Impossible de transmettre les informations avec les valeurs de paramétrage importées.
| Non attribué | Échec de l'attribution | Impossible d'affecter les informations. *1
| Non défini | Échec de l'attribution | Impossible de transmettre les informations.
| Non défini | Recherche | Recherche des interfaces réseau fournies avec le fichier de configuration. *2
| Configuration terminée | Recherche | Recherche des interfaces réseau fournies avec le fichier de configuration. *2
| Non défini | Échec de la recherche | Impossible de détecter les interfaces réseau. Vérifiez que les interfaces réseau sont sous tension. *2
| Définition impossible | Résultats de la vérification non valables | Le fichier de configuration contient des erreurs. Vérifiez le fichier de configuration.
| Configuration terminée | Échec du redémarrage | Impossible de vérifier les connexions aux interfaces réseau après la transmission. Vérifiez que les interfaces réseau sont sous tension ou qu'elles ont correctement redémarré.
*1 Seulement lorsque l'option Afficher périph. est sélectionnée. *2 Seulement lorsque l'option Afficher infos param. est sélectionnée.
| Cliquez sur le bouton Transmettre.
Remarque :
Saisissez le mot de passe s'il est requis, puis cliquez sur OK.
| Cliquez sur OK.
| Vérifiez l’état des interfaces réseau.
Élément | État | État de traitement | Explication
| Configuration terminée | Configuration réussie | La configuration s'est terminée avec succès.
| Configuration terminée | Redémarrage en cours | Il est nécessaire de redémarrer les interfaces réseau après la transmission des paramètres. Vérifiez les connexions aux interfaces réseau.
| Configuration terminée | Échec du redémarrage | Impossible de vérifier les connexions aux interfaces réseau. Vérifiez que les interfaces réseau sont sous tension ou qu'elles ont correctement redémarré.
| Configuration terminée | Recherche | Recherche des interfaces réseau fournies avec le fichier de configuration. *
| Configuration terminée | Échec de la recherche | Impossible de vérifier les connexions aux interfaces réseau. Vérifiez que les interfaces réseau sont sous tension ou qu'elles ont correctement redémarré. *
* Seulement lorsque l'option Afficher infos param. est sélectionnée. Haut ## Attribution manuelle de l'adresse IP Vous pouvez attribuer l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de chaque interface réseau. ### Création du fichier contenant les valeurs des paramètres
| Ouvrez le logiciel de calcul.
| Saisissez les noms d'élément "TCPIP_IPAddressAuto", "TCPIP_IPAddress", "TCPIP_SubnetMask" et "TCPIP_Gateway" dans la première rangée.
Remarque :
Entrez les noms d'élément comme indiqué ci-dessous pour qu'EpsonNet Config puisse les reconnaître.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
| Entrez les valeurs dans chaque colonne.
TCPIP_IPAddressAuto définit la méthode d'attribution de l'adresse IP. Si la valeur de paramétrage est de "5", l'adresse IP statique est attribuée manuellement.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
5 | 192.168.100.102 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.103 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.104 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
| Enregistrez le fichier au format de fichier SYLK (*.slk).
### Configuration des paramètres par importation du fichier de configuration
| Lancez EpsonNet Config, puis cliquez sur le bouton Paramètres des lots.
| Cliquez sur Ouvrir.
| Sélectionnez le Fichier SYLK (*.slk) contenant les valeurs des paramètres, puis cliquez sur Ouvrir.
| Sélectionnez les interfaces réseau pour lesquelles Non défini est paramétré sous État et rien n'est paramétré sous État de traitement.
| Sélectionnez Attribution manuelle dans le menu Outils.
| Sélectionnez les adresses IP à attribuer et cliquez sur OK.
| Vérifiez que les interfaces réseau cibles sont configurées comme suit : Non défini paramétré sous État et Succès de l'attribution sous État de traitement.
| Cliquez sur le bouton Transmettre.
Haut |