| > 首頁 > 操作指引 # 批次設定 (僅適用於 Windows) 進行批次設定 手動指派 IP 位址 您可為網路介面進行批次設定。 ## 進行批次設定 ### 建立含有設定值的檔案 建立含有批次設定資訊的檔案。您可選擇下列任一方式建立檔案。 #### 從連線網路介面取得資訊以建立檔案
| 從工具選單中選擇批次設定。
| 從〝檔案〞選單中選擇〝覆寫與儲存〞。
| 輸入檔案名稱，然後將檔案儲存為 SYLK 檔 (*.slk)。
| 使用 Microsoft Office Excel 等試算表軟體開啟 SYLK 檔 (*.slk)。
| 變更設定值，或新增資料列以輸入網路介面的設定資訊。
| 儲存檔案。
#### 從設定資訊檔的範本中建立檔案
| 從工具選單中選擇批次設定。
| 按下儲存範本檔案。
| 選擇含有設定值的範本檔案。
| 輸入檔案名稱，然後將檔案儲存為 SYLK 檔 (*.slk)。
| 使用 Microsoft Office Excel 等試算表軟體開啟 SYLK 檔 (*.slk)。
| 在各項目輸入數值。若不想設定數值，請輸入 "#NULL#"。
| 儲存檔案。
#### 建立新檔案 下列說明解釋將 IP 位址指派至多個網路介面的步驟。
| 啟動試算表軟體。
| 在第一列輸入 “Info_MACAddress”、“Info_ModelName” 及 “TCPIP_IPAddress” 作為設定項目名稱。
注意：
請依下表輸入設定項目名稱，否則 EpsonNet Config 無法識別設定項目。
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
| 輸入各網路介面的 MAC 位址、機型名稱及 IP 位址。
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
0000XXXX0001 | ALC-XXXXX | 192.168.100.102
0000XXXX0002 | ALC-XXXXX | 192.168.100.103
| 將檔案儲存為 SYLK 檔 (*.slk)。
### 匯入設定檔以進行批次設定
| 啟動 EpsonNet Config，然後按下『批次設定』鍵。
| 按下『開啟』鍵。
| 選擇含有設定值的 SYLK 檔案，然後按下『開啟』鍵。
| 選擇〝狀態〞為〝未設定〞、〝程序狀態〞為〝指派成功〞的網路介面。
用滑鼠拖曳網路介面，或按住『Ctrl』或『Shift』鍵並同時點選網路介面。 傳輸就緒
項目 | 狀態 | 程序狀態 | 說明
| 未設定 | 指派成功 | 設定檔成功匯入，且傳輸已準備就緒。
| 設定值相符 | 指派成功 | 匯入的設定值與目前的設定值相同。
| 取得目前設定值 | 指派成功 | 已從各網路介面擷取目前設定值。
傳輸未就緒
項目 | 狀態 | 程序狀態 | 說明
| 未指派 |  | 無法以匯入設定值傳輸資訊。
| 未指派 | 指派失敗 | 無法指派資訊。 *1
| 未設定 | 指派失敗 | 無法傳輸資訊。
| 未設定 | 搜尋中 | 正在搜尋加入設定檔的網路介面。 *2
| 設定完成 | 搜尋中 | 正在搜尋加入設定檔的網路介面。 *2
| 未設定 | 搜尋失敗 | 找不到網路介面。請確認網路介面已開啟。 *2
| 無法設定 | 無效的檢查結果 | 設定檔含有錯誤。請確認設定檔。
| 設定完成 | 重新啟動失敗 | 傳輸後無法確認網路介面的連線。請確認網路介面已開啟或成功重新啟動。
*1 僅適用於選擇〝顯示裝置〞時。 *2 僅適用於選擇〝顯示設定資訊〞時。
| 按下『傳輸』鍵。
注意：
視需要輸入密碼，然後按下『確定』鍵。
| 按下『確定』鍵。
| 確認網路介面的狀態。
項目 | 狀態 | 程序狀態 | 說明
| 設定完成 | 設定成功 | 設定成功完成。
| 設定完成 | 重新啟動 | 在傳輸設定後，需要重新啟動網路介面。正在確認網路介面的連線。
| 設定完成 | 重新啟動失敗 | 無法確認網路介面的連線。請確認網路介面已開啟或成功重新啟動。
| 設定完成 | 搜尋中 | 正在搜尋加入設定檔的網路介面。 *
| 設定完成 | 搜尋失敗 | 無法確認網路介面的連線。請確認網路介面已開啟或成功重新啟動。 *
* 僅適用於選擇〝顯示設定資訊〞時。 最前面 ## 手動指派 IP 位址 您可為各網路介面指派 IP 位址、子網路遮罩及預設閘道。 ### 建立含有設定值的檔案
| 啟動試算表軟體。
| 在第一列輸入 “TCPIP_IPAddressAuto”、“TCPIP_IPAddress”、“TCPIP_SubnetMask” 及 “TCPIP_Gateway” 作為設定項目名稱。
注意：
請依下表輸入設定項目名稱，否則 EpsonNet Config 無法識別設定項目。
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
| 在各欄輸入數值。
TCPIP_IPAddressAuto 指定 IP 位址的指派方式。若設定值為〝5〞，會手動指派靜態 IP 位址。
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
5 | 192.168.100.102 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.103 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.104 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
| 將檔案儲存為 SYLK 檔案 (*.slk)。
### 匯入設定檔以進行設定
| 啟動 EpsonNet Config，然後按下『批次設定』鍵。
| 按下『開啟』鍵。
| 選擇含有設定值的 SYLK 檔 (*.slk)，然後按下『開啟』鍵。
| 選擇〝狀態〞為〝未設定〞、〝程序狀態〞為空白的網路介面。
| 從〝工具〞選單中選擇〝手動指派〞。
| 選擇您要指派的 IP 位址，然後按下『確定』。
| 確認〝狀態〞為〝未設定〞、〝程序狀態〞為〝指派成功〞的目標網路介面。
| 按下『傳輸』鍵。
最前面 |