| > Página Inicial > Como # Definições de administrador Nome do administrador/Informações de contacto Favorito Poupança de energia Bloqueio do painel Limite de acesso Modo predefinido Autenticação do utilizador Palavra-passe de administrador Predefinições Mostra as definições de administrador como aparece descrito mais abaixo. Nota:
Dependendo do dispositivo, alguns itens podem não ser apresentados.
## Nome do administrador/Informações de contacto
Parâmetro | Explicação
Nome do administrador | Introduza o nome do administrador para o dispositivo (até 255 caracteres).
Nome do administrador/Informações de contacto | Introduza o nome e a informação de contacto do administrador (até 255 caracteres).
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Favorito
Parâmetro | Explicação
Nome de favorito | Introduza o nome que pretende apresentar no separador Favorito no ecrã do utilitário de configuração na Web (até 20 caracteres).
URL favorito | Introduza uma hiperligação de destino no separador Favorito no ecrã do utilitário de configuração na Web (até 64 caracteres).
Descrição | Introduza uma explicação para o seu Nome de favorito e URL favorito (até 64 caracteres).
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Poupança de energia
Parâmetro | Explicação
Repouso | Seleccione uma duração de tempo até que o dispositivo entre no modo de repouso (poupança de energia). Se seleccionar Desactivado, o dispositivo não entra no modo de repouso.
Temporizador Desligar | Seleccione uma duração de tempo antes do dispositivo se desligar automaticamente. Seleccione Desactivado para desactivar o temporizador desligar.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Bloqueio do painel
Parâmetro | Explicação
Bloqueio do painel | Active para utilizar a função de bloqueio do painel.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Limite de acesso
Parâmetro | Explicação
Limitar acesso a cada utilizador | Seleccione para limitar o acesso do utilizador.
Tarefa sem autenticação | Especifique a definição para utilizar quando receber dados que não possuem autenticação.
Tecla Editar | Apresenta o ecrã para editar as informações registadas seleccionadas.
Tecla Exportar | Exporta as informações registadas como um ficheiro.
Tecla Importar | Importa um ficheiro que contém informações do utilizador.
Tecla Apagar | Elimina as informações registadas seleccionadas.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Definições do utilizador
Parâmetro | Explicação
Nome do Utilizador | Especifica o nome apresentado como nome do utilizador.
Palavra-passe | Apresenta o ecrã de definição de palavra-passe.
Copiar | Especifica as limitações da função de cópia.
Digitalizar | Especifica as limitações da função de digitalização.
Fax | Especifica as limitações da função de fax.
Imprimir através de computador | Especifica as limitações de impressão do PC.
Imprimir através de dispositivo de memória | Especifica as limitações de impressão a partir do cartão de memória.
Impressão a cores | Especifica as limitações da impressão a cores.
Tecla OK | Actualiza as informações do utilizador especificado.
Tecla Cancelar | Cancela os itens especificados.
Topo ## Modo predefinido
Parâmetro | Explicação
Modo predefinido | Especifica o modo em que o dispositivo inicia.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Autenticação do utilizador
Parâmetro | Explicação
Função Autenticação do utilizador | Especifica os métodos para a autenticação do utilizador.
Não | A autenticação do utilizador não é utilizada.
Só são permitidos utilizadores autenticados | Sem autenticação, as operações do painel de controlo estão indisponíveis. As operações na rede como a digitalização em rede, PC‐FAX também estão indisponíveis.
Permitir utilizadores de rede | Sem autenticação, as operações do painel de controlo estão indisponíveis. As operações na rede como a digitalização em rede, PC‐FAX estão disponíveis.
Definições de autenticação de IP Proxy | Introduza o endereço IP do servidor onde a proxy de autenticação para MFP está instalada.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Palavra-passe de administrador Nota:
O ecrã Palavra-passe é apresentado dependendo do modelo.
Parâmetro | Explicação
Palavra-passe de administrador: Tecla Mudar | Aparece a caixa de diálogo Palavra-passe de administrador. Introduza uma nova palavra-passe utilizando entre 1 e 20 caracteres em ASCII (0x20-0x7E). Dependendo do modelo, poderá não ser possível introduzir ":;<=>?@[\]^_`". Se se esqueceu da palavra-passe, irá necessitar de repor as predefinições de fábrica da interface de rede.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Predefinições
Parâmetro | Explicação
Interface de rede: Tecla Executar | Repõe as predefinições de fábrica da interface de rede. Introduza a palavra-passe quando a palavra-passe for alterada.
Tudo: Tecla Executar | Reverte todas as definições para as predefinições de fábrica. Introduza a palavra-passe quando a palavra-passe for alterada.
Topo |