| > 首頁 > 操作指引 # 選單列 〝檔案〞選單： 開啟 匯入含有設定值的 SYLK 檔 (*.slk)。 關閉 關閉目前開啟的檔案。 覆寫與儲存 覆寫並儲存設定資訊。 另存新檔 將設定資訊儲存為 SYLK 檔 (*.slk)。 儲存範本檔案 將設定儲存為範本。 儲存設定的傳輸結果 將設定的傳輸結果儲存為 CSV 檔 (*.csv)。 結束 關閉〝批次設定〞畫面。 〝顯示〞選單： 重新整理 重新搜尋可用的裝置，以更新至最新的資訊。 顯示裝置 顯示裝置的目前設定值。 顯示設定資訊 顯示匯入設定檔的設定值，或在〝編輯設定資訊〞對話方塊中輸入的設定值。 〝工具〞選單： 傳輸 傳輸匯入設定檔的設定值，或在〝編輯設定資訊〞對話方塊中輸入的設定值。 顯示細項設定 選擇單一裝置時，〝顯示細項設定〞對話方塊會開啟，並顯示該裝置的詳細設定值。 自動指派 匯入設定檔中的資訊會自動指派。〝欲使用的金鑰〞用於識別裝置。從〝工具〞選單中選擇〝選項〞，再選擇〝自動指派〞，可編輯〝欲使用的金鑰〞。 手動指派 您可手動將設定資訊指派至裝置。EpsonNet Config 不會檢查匯入設定檔中的資訊，是否符合選取的裝置。 解除指派 您可取消所選裝置的已指派設定。 選項 您可設定批次設定的選項。 〝說明〞選單： 顯示線上輔助說明 開啟 EpsonNet Config 說明。 |