| > Accueil > Comment # Expiration Vous pouvez définir la durée en secondes d’un laps de temps. Une fois le délai dépassé, une erreur se produit. Si vous définissez des valeurs plus importantes, la recherche des interfaces réseau prend plus de temps. Sélectionnez l’option Actualiser dans le menu Afficher ou redémarrez EpsonNet Config pour activer les paramètres.
Élément | Explication
Durée avt décl. erreur lors de l'obtention infos (2-900) | Définissez la durée d’un laps de temps avant expiration (comprise entre 2 et 900 secondes). La valeur par défaut est 25 secondes.
Durée avt décl. erreur lors de transmission param (2-900) | Définissez la durée d’un laps de temps avant expiration (comprise entre 2 et 900 secondes). La valeur par défaut est 25 secondes.
Durée d'attente avant le redémarrage (60-900) | Définissez la durée d’un laps de temps avant expiration (comprise entre 60 et 900 secondes). La valeur par défaut est 300 secondes.
Bouton Rétablir les paramètres par défaut | Restaure les paramètres par défaut de l'interface réseau.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.