| > Página Inicial > Como # Parâmetros de procura Procura com endereço IP Procura com intervalo de endereços IP Procura com endereço de rede Procura com porta COM (apenas Windows) Pode procurar interfaces ou dispositivos de rede na rede especificando o endereço IP, um intervalo de endereços IP, endereço de rede ou porta COM como termo de pesquisa. ## Procura com endereço IP
Item | Explicação
Activar procura do endereço IP especificado | Seleccione para procurar interfaces ou dispositivos de rede na rede utilizando o endereço IP especificado.
Endereço IP | Apresenta os endereços IP registados.
Tecla Adicionar | Apresenta a caixa de diálogo Adicionar endereço IP. Introduza o endereço IP e clique em OK. Pode registar até 100 endereços IP.
Tecla Apagar | Remove um endereço IP da caixa Lista.
Tecla Cima | Move o item seleccionado para cima.
Tecla Baixo | Move o item seleccionado para baixo.
Tecla Repor as predefinições | Repõe as predefinições de fábrica da interface de rede.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Adicionar endereço IP
Item | Explicação
Endereço IP | Insira o endereço IP (valores compreendidos entre 0 e 255) da interface ou dispositivo de rede que pretende encontrar. Insira 0 para o endereço anfitrião.
Se for detectado um dispositivo, registe-o em O meu dispositivo. | Seleccione para registar a interface ou dispositivo de rede localizados num grupo específico em O meu dispositivo.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Nota:
Se tentar adicionar um endereço IP incorrecto, é apresentada a mensagem Endereço IP inválido.". Verifique o endereço de rede correcto e introduza-o novamente. Se tentar adicionar o mesmo endereço IP, é apresentada a mensagem "O endereço IP inserido já está a ser utilizado.". Isto indica que o endereço não pode ser adicionado.
Topo ## Procura com intervalo de endereços IP
Item | Explicação
Activar procura do intervalo de endereços IP especificado | Seleccione para procurar dispositivos na rede utilizando o intervalo de endereços IP especificado.
Procura do intervalo de endereços IP | Apresenta o intervalo de endereços IP utilizados na procura.
Tecla Adicionar | Introduza o endereço IP de início e fim utilizados na procura. Pode registar até 20 intervalos de endereços IP.
Tecla Mudar | Mude o intervalo de endereços IP registado.
Tecla Apagar | Remova o intervalo de endereços IP registado.
Tecla Repor as predefinições | Repõe as predefinições da interface de rede.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Especificar intervalo de endereços IP
Item | Explicação
Endereço inicial | Introduza o endereço inicial que pretende utilizar quando procurar entre 0 e 255.
Endereço final | Introduza o endereço final que pretende utilizar quando procurar entre 0 e 255.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Nota:
Não pode utilizar um intervalo de endereços IP registado e um duplicado de intervalo de endereços IP quando procurar. Pode introduzir até 65535 endereços para o intervalo de endereços IP.
Topo ## Procura com endereço de rede
Item | Explicação
Permita a procura com pacote multicast | Seleccione para activar a procura multicast.
Permita a procura de uma I/F de rede numa rede física diferente fora do router. | Seleccione para procurar uma interface ou dispositivo de rede numa rede externa.
Endereço de procura | São mostrados os endereços de rede e as máscaras de sub-rede registados.
Endereço de rede | São mostrados os endereços de rede registados.
Máscara de sub-rede | São mostradas as máscaras de sub-rede registadas.
Tecla Adicionar | Aparece a caixa de diálogo Adicionar endereço de rede. Insira o endereço de rede e a máscara de sub-rede e, em seguida, faça clique em OK para registar os endereços de rede (até 20 endereços). Não adicione o endereço de rede se este estiver no mesmo segmento.
Tecla Apagar | Apaga um endereço de rede e a respectiva máscara de sub-rede da caixa de listagem.
Multicast TTL (1-15) | Insira o número de encaminhadores através dos quais um pacote pode viajar antes de ser eliminado ou devolvido quando estiver a utilizar a procura multicast (entre 1 e 15). Este item só fica activo quando as caixas de verificação Permita a procura com pacote multicast e Permita a procura de uma I/F de rede numa rede física diferente fora do router. estão ambas seleccionadas e quando há um ou mais endereços de rede registados.
Tecla Repor as predefinições | Repõe as predefinições de fábrica da interface de rede.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Nota:
Para activar a procura multicast, seleccione as caixas de verificação Permita a procura com pacote multicast e Permita a procura de uma I/F de rede numa rede física diferente fora do router. e adicione mais do que um endereço de rede à lista.
### Adicionar endereço de rede
Item | Explicação
Endereço de rede | Insira o endereço de rede (valores compreendidos entre 0 e 255) da interface de rede que pretende encontrar. Insira 0 para o endereço anfitrião.
Máscara de sub-rede | Insira a máscara de sub-rede do endereço de rede.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Nota:
Se tentar adicionar um endereço de rede incorrecto, é apresentada a mensagem “O endereço de rede XXX.XXX.XXX.XXX que introduziu será adicionado à lista como XXX.XXX.XXX.X”. Verifique se o endereço de rede está correcto e, em seguida, faça clique em OK para o adicionar à lista. Se tentar adicionar um endereço IP incorrecto, é apresentada a mensagem "Endereço IP inválido.". Verifique o endereço de rede correcto e introduza-o novamente. Se tentar adicionar o mesmo endereço de rede, é apresentada a mensagem "O endereço IP inserido já está a ser utilizado.". Isto indica que o endereço não pode ser adicionado.
Topo ## Procura com porta COM (apenas Windows)
Item | Explicação
Activar a procura com COM | Seleccione para procurar dispositivos utilizando a porta COM especificada.
Porta | Seleccione a porta COM na lista pendente.
Vel. de Transmissão | Seleccione a velocidade de transmissão na lista pendente.
Paridade | Seleccione a definição de paridade na lista pendente.
Controlo de fluxo | Seleccione o método de controlo de fluxo do software na lista pendente.
Tecla Repor as predefinições | Repõe as predefinições de fábrica da interface de rede.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo |