| > Accueil > Comment # Impression / Copie Alimentation papier Alimentation papier 1 Alimentation papier 2 Format d'impression Langue de l'imprimante Alimentation papier Alimentation papier définie par l'utilisateur Imprimer Paramètres relatifs à l'erreur Paramètres de l'environnement ESC/PS Paramètres de l'environnement ESC/Page Paramètres de l'environnement PCL Paramètres de l'environnement ESCP2 Paramètres de l'environnement FX Paramètres de l'environnement I239X Paramètres de l'environnement PS3 Affiche les paramètres de l'imprimante du périphérique comme décrit ci-dessous. Remarque :
Ce menu et ses éléments peuvent ne pas s'afficher suivant le modèle de périphérique et les options installées. L'écran Imprimante s'affiche en fonction du modèle.
## Alimentation papier
Paramètre | Explication
Taille du bac BM | Spécifie la taille du papier chargé dans la Cassette BM.
Type de cassette BM | Spécifie le type de papier chargé dans la Cassette BM.
Taille de l'unité BM | Spécifie la taille du papier chargé dans le Bac BM.
Type de bac BM | Spécifie le type de papier chargé dans le Bac BM.
Taille de cassette x | Affiche la taille du papier chargé dans les cassettes standard et en option.
Type de cassette x | Spécifie le type de papier chargé dans les cassettes standard et en option.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Alimentation papier 1
Paramètre | Explication
Taille de l'unité BM | Spécifie la taille du papier chargé dans le Bac BM.
Taille de cassette x | Affiche la taille du papier chargé dans les cassettes standard et en option.
Type de bac BM | Spécifie le type de papier chargé dans le Bac BM.
Type de cassette x | Spécifie le type de papier chargé dans les cassettes standard et en option.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Alimentation papier 2
Paramètre | Explication
Paramètres de sélection automatique : MP, Cassette x | Spécifie la source de papier sélectionnée comme paramètre de sélection automatique.
Paramètres de détection du format de papier : Cassette x | Active le paramètre de détection du format de papier automatique pour chaque source de papier et spécifie le format de papier automatiquement.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Format d'impression
Paramètre | Explication
Taille de la page | Spécifie la taille du papier utilisé pour l'impression des données.
Type de support | Spécifie le type de papier utilisé pour l'impression.
Côté de la page | Spécifie le côté du papier sur lequel imprimer lors de l'impression recto verso manuelle du papier.
Alimentation papier | Spécifie si le papier est alimenté dans l'imprimante depuis le Bac BM, la cassette standard ou la cassette en option. Si vous sélectionnez Automatique, le papier est alimenté depuis l'alimentation papier contenant du papier correspondant à vos paramètres de format du papier.
Orientation | Spécifie si la page est imprimée au format portrait ou paysage.
Résolution | Spécifie la résolution d'impression.
RITech | Détermine si la fonction RIT (Resolution Improvement Technology) doit être activée.
Économie de toner | Spécifie si l'économie de toner est active. Si Oui est sélectionné, l'imprimante consomme moins de toner mais la qualité d'impression est réduite.
Réduction | Spécifie si la taille d'impression doit être réduite.
Acc. lignes fines | Spécifie si les lignes fines doivent être renforcées.
Correction de l'image | Spécifie la méthode de correction de l'image.
1 | Ce paramètre offre une correction de l'image standard. Essayez-le en premier.
2 | Si le mode ESC/P ou ESC/PS est sélectionné, ce paramètre est utilisé lorsque des lignes droites ne sont pas imprimées correctement. Si le mode ESC/Page est sélectionné, ce paramètre est utilisé en cas de problème graphique lié à un pilote d'impression non pris en charge.
Décalage supérieur | Ajuste la position d'impression verticale de la page.
Décalage gauche | Ajuste la position d'impression horizontale de la page.
Décalage supérieur B | Ajuste la position d'impression verticale du verso du papier en cas d'impression recto verso. Utilisez ce paramètre si l'impression au verso ne vous convient pas.
Décalage gauche B | Ajuste la position d'impression horizontale du verso du papier en cas d'impression recto verso. Utilisez ce paramètre si l'impression au verso ne vous convient pas.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Langue de l'imprimante Remarque :
L'écran Langue de l'imprimante s'affiche en fonction du modèle.
Paramètre | Explication
USB | Spécifie la langue de l'imprimante pour chaque interface.
Réseau
Carte d'interface
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Alimentation papier
Paramètre | Explication
Alimentation papier (détection automatique du format) | Permet de détecter automatiquement le format de papier pour chaque source de papier.
Alimentation papier (Format) | Spécifie le format de papier pour chaque source de papier.
Alimentation papier (Type) | Spécifie le type de papier pour chaque source de papier.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Alimentation papier définie par l'utilisateur
Paramètre | Explication
Paramètres de l'alimentation papier définie par l'utilisateur | Affiche l'unité, la largeur et la hauteur que l'utilisateur a définies pour chaque source de papier.
Unité | Sélectionnez l'unité de format de papier pour la source de papier parmi mm et pouce.
Largeur | Saisissez la largeur du papier pour la source sélectionnée.
Hauteur | Saisissez la hauteur du papier pour la source sélectionnée.
Ajouter >> | Enregistrez la taille définie par l'utilisateur pour la source de papier sélectionnée.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Imprimer
Paramètre | Explication
Papier épais | Active ou désactive la fonction de papier épais.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Paramètres relatifs à l'erreur
Paramètre | Explication
Notification relative à la taille du papier | Spécifie s'il faut détecter les erreurs de format de papier.
Notification relative au type de papier | Spécifie s'il faut détecter les erreurs de type de papier.
Outil de dépannage automatique | Spécifie s'il faut continuer l'impression en cas d'erreurs.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Paramètres de l'environnement ESC/PS
Paramètre | Explication
Continu | Spécifie si l'imprimante réduit les données d'impression du papier continu pour la feuille volante. Cet élément n’est activé que lorsque le mode ESC/PS ou ESC/P est sélectionné.
Non | Aucune réduction.
F15->B4L | Réduit les données du format 381 x 279,4 mm (15 x 11 p) au format B4L.
F15->A4L | Réduit les données du format 381 x 279,4 mm (15 x 11 p) au format A4L.
F10->A4P | Réduit les données du format 254 x 279,4 mm (10 x 11 p) au format A4P.
Code de caractères | Spécifie le code de caractères. Cet élément n’est activé que lorsque le logiciel du mode ESC/P est utilisé.
Kana | Le code Kana est sélectionné.
Graphique | Le code graphique étendu est sélectionné.
Position de l'alimentation papier | Spécifie la position de démarrage de l'impression. Cet élément n’est activé que lorsque le logiciel du mode ESC/P est utilisé.
Pays | Spécifie le pays. Certains symboles de la table de code de caractères sont substitués en fonction du pays spécifié. Cet élément n’est activé que lorsque le logiciel de PC-PR201H est utilisé en mode ESC/PS.
Caractère zéro | Spécifie si l'imprimante imprime un zéro barré ou non barré.
Position du papier | Spécifie la position horizontale du papier. Si vous sélectionnez Centre, vous pouvez également sélectionner le décalage. Si PC-PR201H est sélectionné dans les paramètres d'impression de l'application et que le chargeur de feuille est utilisé, sélectionnez Centre. Les parties situées aux extrêmes gauche et droite de la feuille peuvent ne pas être imprimées en fonction des paramètres de la marge. Le cas échéant, agrandissez la marge gauche et droite dans l'application.
Marge de droite | Spécifie la marge de droite. Cet élément n’est activé que lorsque le mode ESC/PS ou ESC/P est sélectionné.
Largeur du papier | S'adapte à la largeur de la zone imprimable.
136 caractères | Définit la largeur sur 136 caractères (13,6 p). Si la largeur imprimable est plus petite que 136 caractères, les données situées à l'extérieur de la zone imprimable sont coupées.
Police Kanji | Spécifie la police utilisée en Kanji. Cet élément n’est activé que lorsque le mode ESC/PS ou ESC/P est sélectionné.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Paramètres de l'environnement ESC/Page
Paramètre | Explication
Retour chariot | Spécifie si l'imprimante procède à un retour chariot chaque fois que la position d'impression excède la marge de droite.
Saut de ligne | Spécifie si l'imprimante procède à un saut de ligne chaque fois que la position d'impression excède la marge inférieure.
RC | Spécifie si un retour chariot (CR) ou un retour chariot et un saut de ligne (SL) doivent être exécutés.
SL | Spécifie si un saut de ligne (SL) ou un retour chariot (CR) et un saut de ligne doivent être exécutés.
PS | Spécifie si un saut de page (PS) ou un retour chariot (CR) et un saut de page doivent être exécutés.
Code d'erreur | Spécifie la procédure applicable à un caractère n'appartenant pas à la table de code de caractères.
Oui | Remplace par un espace.
Non | Ignore.
Type de police | Spécifie la priorité allouée à la police deux octets ou à la police un octet lorsque le rapport de taille largeur/hauteur des caractères est de 1 sur 2.
1 | Si la taille de la police est inférieure à 15 points, l'impression se fait en police 1 octet. Si la taille de la police est supérieure ou égale à 15 points, l'impression se fait en police 2 octets.
2 | Imprime en police 2 octets.
3 | Imprime en police 1 octet.
Cadre de surimpression | Détermine si les données du cadre de surimpression stockées dans le module ROM optionnel doivent être utilisées lors de l'impression.
Numéro de surimpression | Spécifie le numéro des données du cadre de surimpression à imprimer.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Paramètres de l'environnement PCL
Paramètre | Explication
Police | Permet d'utiliser les polices de l'imprimante ou de télécharger des polices.
Numéro Police | Indique le numéro de la police.
Pas | Permet d'utiliser un pas de lettre fixe ou proportionnel.
Hauteur | Indique la taille de la police.
Jeu symboles | Spécifie le jeu de symboles.
Format | Spécifie les lignes par page de la zone définie dans Taille de la page et Orientation sous Format d'impression
Retour chariot | Spécifie si un retour chariot (CR) ou un retour chariot et un saut de ligne (SL) doivent être exécutés.
Saut de ligne | Spécifie si un saut de ligne (SL) ou un retour chariot (CR) et un saut de ligne doivent être exécutés.
Gestion bac | Assigne le type de bac sélectionné à la source de papier.
4 | Défini pour un bac papier compatible HP LaserJet4.
4K | Défini pour un bac papier compatible HP LaserJet 4000, 5000 et 8000.
5S | Défini pour un bac papier compatible HP LaserJet 5S.
Haut ## Paramètres de l'environnement ESCP2
Paramètre | Explication
Police | Sélectionne le type de la police.
Pas [cpp] | Permet d'utiliser un pas de lettre fixe ou proportionnel.
Condensé | Permet d'utiliser ou non les lettres condensées.
Marge Haut [inch] | Spécifie la position de démarrage de l'impression.
Texte [Lignes] | Spécifie les lignes par page.
TableCG | Spécifie la table de caractères.
Pays | Spécifie le pays. Certains symboles de la table de code de caractères sont substitués en fonction du pays spécifié.
Ret. chariot auto | Spécifie si l'imprimante procède à un retour chariot chaque fois que la position d'impression excède la marge de droite.
LF Auto | Spécifie si l'imprimante procède à un saut de ligne chaque fois que la position d'impression excède la marge inférieure.
Bitimage | Spécifie l'algorithme de conversion de la résolution des images binaires.
Caractère Zéro | Spécifie si l'imprimante imprime un zéro barré ou non barré.
Haut ## Paramètres de l'environnement FX
Paramètre | Explication
Police | Sélectionne le type de la police.
Pas | Permet d'utiliser un pas de lettre fixe ou proportionnel.
Condensé | Permet d'utiliser ou non les lettres condensées.
Marge Haut [inch] | Spécifie la position de démarrage de l'impression.
Texte [Lignes] | Spécifie les lignes par page.
TableCG | Spécifie la table de caractères.
Pays | Spécifie le pays. Certains symboles de la table de code de caractères sont substitués en fonction du pays spécifié.
Ret. chariot auto | Spécifie si l'imprimante procède à un retour chariot chaque fois que la position d'impression excède la marge de droite.
LF Auto | Spécifie si l'imprimante procède à un saut de ligne chaque fois que la position d'impression excède la marge inférieure.
Bitimage | Spécifie l'algorithme de conversion de la résolution des images binaires.
Caractère Zéro | Spécifie si l'imprimante imprime un zéro barré ou non barré.
Haut ## Paramètres de l'environnement I239X
Paramètre | Explication
Police | Sélectionne le type de la police.
Pas | Permet d'utiliser un pas de lettre fixe ou proportionnel.
Code Page | Spécifie la page de codes.
Marge Haut [inch] | Spécifie la position de démarrage de l'impression.
Texte [Lignes] | Spécifie les lignes par page.
Ret. chariot auto | Spécifie si l'imprimante procède à un retour chariot chaque fois que la position d'impression excède la marge de droite.
LF Auto | Spécifie si l'imprimante procède à un saut de ligne chaque fois que la position d'impression excède la marge inférieure.
Alt.Graphics | Spécifie un mode graphique alternatif. Lorsque vous sélectionnez Oui, l'imprimante fonctionne en mode de commande compatible EPSON LQ570/LQ1070.
Bitimage | Spécifie l'algorithme de conversion de la résolution des images binaires.
Caractère Zéro | Spécifie si l'imprimante imprime un zéro barré ou non barré.
Jeu de caractères | Spécifie le jeu de caractères de niveau supérieur.
1 | Les codes de 80h à 9Fh sont interprétés comme les codes de 00h à 1Fh (caractères de commande)
2 | Les codes de 80h à 9Fh sont interprétés comme des codes de caractères.
Haut ## Paramètres de l'environnement PS3
Paramètre | Explication
Feuille d'erreur PS3 | Lorsque vous sélectionnez Oui, l'imprimante imprime une feuille d'erreur.
Coloration | Spécifie le mode d'impression, couleur ou noir et blanc.
Protection de l'image | L'imprimante utilise une compression avec perte lorsque Non est sélectionné. L'imprimante n'utilise pas de compression avec perte lorsque Oui est sélectionné. La compression avec perte renvoie à une technique de compression des données dans laquelle une certaine quantité de données sont perdues.
Binaire | Spécifie le format des données. Sélectionnez Oui pour les données binaires et Non pour les données ASCII.
Détection du texte | Lorsque vous sélectionnez Oui, le fichier texte est converti en fichier PostScript à l'impression. Ce paramètre est seulement disponible lorsque vous sélectionnez PS3 dans le menu d'émulation.
Taille de la page PDF | Spécifie la taille du papier lorsque vous envoyez un fichier PDF directement d'un ordinateur ou d'un autre périphérique.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut |