| > Основная страница > Практическое руководство # Главное окно Окно EpsonNet Config открывается после запуска EpsonNet Config.
Пункт | Описание
Строка меню | В строке меню представлены подменю Устройство, Отображать, Инструменты и Справка. Подробное описание представлено в разделе Строка меню.
Кнопка Обновить | Обновление до последней информации путем нового поиска доступных сетевых интерфейсов.
Кнопка Конфигурация | Выберите из списка сетевой интерфейс, который необходимо настроить, а затем нажмите на кнопку Конфигурация, чтобы открыть окно Свойства устройства.
Кнопка Запустить браузер | Выберите из списка сетевой интерфейс, который необходимо настроить, а затем нажмите на кнопку Запустить браузер. Открывается экран настройки конфигурации на основе веб-браузера.
Фильтр | Укажите в списке сетевой интерфейс для отображения, выбрав способ подключения из раскрывающегося списка. Можно выбрать Все, Подключенные к сети устройства, Устройства, подключенные через USB, Устройства, подключенные через COM и имена устройств, зарегистрированных в пункте Мое устройство.
Пункты | Данный список сортируется по возрастанию или убыванию выбранных вами пунктов, таких как Имя модели, MAC-адрес, IP-адрес, Общее имя MS, Расположение, Версия основного блока, Имя Bonjour, Версия сети, Идентификатор принтера или Маршрут. Ширину отображения каждого пункта можно изменять, перемещая правый край заголовка.
Список | Отображается информация о сетевых интерфейсах. В том случае, если поиск невозможен, всегда отображаются сетевые интерфейсы, зарегистрированные в пункте Мое устройство. Выберите из списка сетевой интерфейс, который необходимо настроить, а затем нажмите на кнопку Конфигурациядля вызова окна Свойства устройства. Окно Свойства устройства можно также открыть двойным щелчком имени сетевого интерфейса. Чтобы открыть меню Устройство, выберите имя сетевого интерфейса и щелкните его правой кнопкой мыши.
Цвет значка в списке показывает состояние сетевого интерфейса или устройства, описание которых представлено в следующей таблице.
| Сетевой интерфейс не зарегистрирован в пункте Мое устройство, его сетевые настройки не выполнены.
| Сетевой интерфейс зарегистрирован в пункте Мое устройство, однако, его сетевые настройки не выполнены.
| Сетевой интерфейс не зарегистрирован в пункте Мое устройство, но его сетевые настройки выполнены корректно. Принтер доступен для работы в сети.
| Сетевой интерфейс зарегистрирован в пункте Мое устройство, его сетевые настройки выполнены корректно. Принтер доступен для работы в сети.
| Сетевой интерфейс не зарегистрирован в пункте Мое устройство, связь с сетевым интерфейсом установить невозможно.
| Сетевой интерфейс зарегистрирован в пункте Мое устройство, но связь с сетевым интерфейсом установить невозможно.