| > Página Inicial > Como # Registar números de FAX Editar individualmente o número de FAX Registo de lote de números de FAX ## Editar individualmente o número de FAX
| Seleccione a interface de rede de destino.
| Faça clique na tecla Configuração.
| Faça clique em Número de fax em Fax.
| Seleccione o número que quer editar e faça clique em Editar.
| Edite os itens e clique em OK.
| Faça clique na tecla Transmitir.
Topo ## Registo de lote de números de FAX ### Criar o ficheiro de configuração
| Seleccione a interface de rede que quer configurar.
| Faça clique na tecla Configuração.
| Faça clique em Número de fax em Fax.
| Faça clique na tecla Exportar.
| Insira o nome do ficheiro e faça clique em Guardar.
| Abra o ficheiro no software de folha de cálculo e edite a informação.
| Guarde o ficheiro como Ficheiro SYLK (*.slk).
### Efectuar as Definições de lote através da importação do ficheiro de definição
| Seleccione a interface de rede que quer configurar.
| Faça clique na tecla Configuração.
| Faça clique em Número de fax em Fax.
| Faça clique na tecla Importar.
| Faça clique em OK.
| Faça clique em Pesquisar, seleccione o Ficheiro SYLK (*.slk) que contém a informação do número de fax e faça clique em Abrir.
| Faça clique em Seguinte.
| Faça clique em OK.
| Faça clique na tecla Transmitir.
Nota:
Se o ficheiro de configuração tiver erros, aparecerá o ecrã de erro. Verifique o ficheiro de configuração.
Topo |