| > 首頁 > 操作指引 # 登錄傳真號碼 個別編輯傳真號碼 傳真號碼批次登錄 ## 個別編輯傳真號碼
| 選擇目標網路介面。
| 按下『設定』鍵。
| 點選〝傳真〞下方的〝傳真號碼〞。
| 選擇您要編輯的號碼，然後按下『編輯』鍵。
| 編輯項目，然後按下『確定』鍵。
| 按下『傳輸』鍵。
最前面 ## 傳真號碼批次登錄 ### 建立設定檔
| 選擇您要設定的網路介面。
| 按下『設定』鍵。
| 點選〝傳真〞下方的〝傳真號碼〞。
| 按下『匯出』鍵。
| 輸入檔案名稱，然後按下『儲存』鍵。
| 使用試算表軟體開啟檔案，然後編輯資訊。
| 將檔案儲存為 SYLK 檔 (*.slk)。
### 匯入設定檔以進行批次設定
| 選擇您要設定的網路介面。
| 按下『設定』鍵。
| 點選〝傳真〞下方的〝傳真號碼〞。
| 按下『匯入』鍵。
| 按下『確定』鍵。
| 按下『瀏覽』鍵，接著選擇含有傳真號碼資訊的 SYLK 檔 (*.slk)，然後按下『開啟』鍵。
| 按下『下一步』鍵。
| 按下『確定』鍵。
| 按下『傳輸』鍵。
注意：
若設定檔含有錯誤內容，會顯示錯誤畫面。請確認設定檔。
最前面 |