| > Beginpagina > Uitleg # Opties Weergeven Automatisch toewijzen Communicatie ## Weergeven
Item | Uitleg
Items die kunnen worden weergegeven | De onderdelen die niet weergegeven worden in de lijstweergave.
Weergegeven items en hun volgorde | De onderdelen die weergegeven worden in de lijstweergave en de weergavevolgorde.
Knop Weergeven | Verplaatst het geselecteerde onderdeel naar Weergegeven items en hun volgorde.
Knop Niet weergeven | Verplaatst het geselecteerde onderdeel naar Items die kunnen worden weergegeven.
Knop Omhoog | Verplaatst het geselecteerde onderdeel omhoog.
Knop Omlaag | Verplaatst het geselecteerde onderdeel omlaag.
Knop Standaardinstellingen herstellen | Zet de netwerkinterface terug naar de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen).
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Automatisch toewijzen
Item | Uitleg
Onbruikbare toetsen | De toetsen die niet gebruikt worden om netwerkinterfaces op te geven.
Bruikbare toetsen | De toetsen die gebruikt worden om netwerkinterfaces op te geven.
Knop Toevoegen | Verplaatst het geselecteerde onderdeel van Onbruikbare toetsen naar Bruikbare toetsen. Het onderdeel wordt onderaan de lijst toegevoegd.
Knop Verwijderen | Verplaatst het geselecteerde onderdeel van Bruikbare toetsen naar Onbruikbare toetsen.
Knop Standaardinstellingen herstellen | Zet de netwerkinterface terug naar de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen).
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Communicatie ### Time-out
Item | Uitleg
Tijd voordat wordt gezocht (30-150) | Stel in na hoeveel tijd een time-out plaatsvindt voor het zoeken (tussen 30 en 150).
Knop Standaardinstellingen herstellen | Zet de netwerkinterface terug naar de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen).
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Gedetailleerde instellingen
Item | Uitleg
Ophouden met verzenden naar apparaat waarin fout is opgetreden en doorgaan met volgend apparaat. | Het apparaat met de fout wordt overgeslagen en er wordt doorgegaan met het volgende apparaat.
Steeds controleren of verzending kan worden voortgezet. | Hiermee wordt u bij elke fout gevraagd of u wilt doorgaan met het verzenden van instellingen naar de volgende apparaten.
Opnieuw starten bevestigen | Geeft aan of opnieuw starten bevestigd moet worden na het verzenden van instellingen naar meerdere netwerkinterfaces.
Knop Standaardinstellingen herstellen | Zet de netwerkinterface terug naar de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen).
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven |