| > Anfang > Vorgehensweisen # Drucken / Kopieren Papierzufuhr Papierzufuhr 1 Papierzufuhr 2 Druckformat Drucksprache Papierzufuhr Benutzerdefinierte Papierzufuhr Drucken Fehlereinstellungen ESC/PS-Umgebungseinstellungen ESC/Page-Umgebungseinstellungen PCL-Umgebungseinstellungen ESCP2-Umgebungseinstellungen FX-Umgebungseinstellungen I239X-Umgebungseinstellungen PS3-Umgebungseinstellungen Zeigt die Druckereinstellungen des Geräts wie im Folgenden beschrieben an. Hinweis:
Bei einigen Gerätemodellen und installierten Optionen werden dieses Menü und seine Elemente nicht angezeigt. Der Drucker-Bildschirm wird je nach Modell angezeigt.
## Papierzufuhr
Parameter | Erklärung
MZ-Kassettengröße | Gibt das Papierformat an, das in die MZ-Kassette eingelegt wurde.
MZ-Kassettentyp | Gibt den Papiertyp an, der in die MZ-Kassette eingelegt wurde.
MZ-Fachgröße | Gibt das Papierformat an, das in das MZ-Papierfach eingelegt wurde.
MZ-Papierfachtyp | Gibt den Papiertyp an, der in das MZ-Papierfach eingelegt wurde.
Format Kassette x | Zeigt das Papierformat an, das in die Standard- und optionalen Papierkassetten eingelegt wurde.
Typ Kassette x | Zeigt den Papiertyp an, der in die Standard- und optionalen Papierkassetten eingelegt wurde.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Papierzufuhr 1
Parameter | Erklärung
MZ-Fachgröße | Gibt das Papierformat an, das in das MZ-Papierfach eingelegt wurde.
Format Kassette x | Zeigt das Papierformat an, das in die Standard- und optionalen Papierkassetten eingelegt wurde.
MZ-Papierfachtyp | Gibt den Papiertyp an, der in das MZ-Papierfach eingelegt wurde.
Typ Kassette x | Zeigt den Papiertyp an, der in die Standard- und optionalen Papierkassetten eingelegt wurde.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Papierzufuhr 2
Parameter | Erklärung
Einstellungen für automatische Auswahl: MP, Kassette x | Gibt die ausgewählte Papierzufuhr als die Einstellung für die automatische Auswahl an.
Einstellungen für Papierformaterkennung: Kassette x | Aktiviert die automatische Einstellung für die Papierformaterkennung für jede Papierzufuhr und legt das Papierformat automatisch fest.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Druckformat
Parameter | Erklärung
Seitenformat | Legt das Seitenformat für die Druckdaten fest.
Medientyp | Gibt den für den Druck verwendeten Papiertyp an.
Papierseite | Zur Festlegung der Papierseite, auf die bei manuellem beidseitigem Druck gedruckt werden soll.
Papierzufuhr | Gibt an, ob das Papier dem Drucker über das MZ-Papierfach, die Standardpapierkassette oder die optionale Papierkassette zugeführt wird. Wenn Sie Automatisch wählen, wird das Papier je nach Ihrer Papierformateinstellung von der entsprechenden Papierquelle aus zugeführt.
Ausrichtung | Gibt an, ob die Seite im Hoch- oder Querformat gedruckt wird.
Auflösung | Gibt die Druckauflösung an.
RITech | Zur Festlegung, ob die RIT-Funktion (Resolution Improvement Technology) aktiviert werden soll.
Toner sparen | Gibt an, ob im Tonersparmodus gedruckt werden soll. Ist diese Option auf Ein eingestellt, verbraucht der Drucker weniger Toner bei reduzierter Druckqualität.
Reduzieren | Gibt an, ob das Druckformat reduziert werden soll.
Dünne Linien betonen | Legt fest, ob dünne Linien hervorgehoben werden sollen.
Bildkorrektur | Gibt das Verfahren zur Bildkorrektur an.
1 | Diese Einstellung sorgt für eine standardmäßige Bildkorrektur. Versuchen Sie sie zuerst.
2 | Bei Verwendung des ESC/P- oder ESC/PS-Modus wird diese Einstellung verwendet, wenn Hilfslinien nicht richtig gedruckt werden. Bei Verwendung des ESC/Page-Modus wird diese Einstellung verwendet, wenn aufgrund eines nicht unterstützten Druckertreibers grafische Probleme auftreten.
Versatz oben | Korrigiert die senkrechte Druckposition auf der Seite.
Versatz links | Korrigiert die waagerechte Druckposition auf der Seite.
Versatz oben B | Korrigiert bei beidseitigem Druck die senkrechte Druckposition auf der Papierrückseite. Verwenden Sie diese Option, wenn sich der Druck auf der Rückseite nicht an der gewünschten Stelle befindet.
Versatz links B | Korrigiert bei beidseitigem Druck die waagerechte Druckposition auf der Papierrückseite. Verwenden Sie diese Option, wenn sich der Druck auf der Rückseite nicht an der gewünschten Stelle befindet.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Drucksprache Hinweis:
Der Druckersprache-Bildschirm wird je nach Modell angezeigt.
Parameter | Erklärung
USB | Gibt die Drucksprache für jede Schnittstelle an.
Netzwerk
Schnittstellenkarte
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Papierzufuhr
Parameter | Erklärung
Papierzufuhr (Automatische Größenerkennung) | Zur automatischen Erkennung der Papiergröße für jede Papierquelle aktivieren.
Papierzufuhr (Format) | Gibt das Papierformat für jede Papierquelle an.
Papierzufuhr (Typ) | Gibt den Papiertyp für jede Papierquelle an.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Benutzerdefinierte Papierzufuhr
Parameter | Erklärung
Benutzerdefinierte Papierzufuhreinstellungen | Zeigt die Einheit, Breite und Höhe an, die der Benutzer für jede Papierquelle definiert hat.
Einheit | Wählen Sie mm oder Zoll als Einheit des Papierformats für die ausgewählte Papierquelle.
Breite | Geben Sie die Papierbreite für die ausgewählte Papierquelle an.
Höhe | Geben Sie die Papierhöhe für die ausgewählte Papierquelle an.
Hinzufügen >> | Registrieren Sie das benutzerdefinierte Format für die ausgewählte Papierquelle.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Drucken
Parameter | Erklärung
Dickeres Papier | Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Dickeres Papier.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Fehlereinstellungen
Parameter | Erklärung
Hinweis zum Papierformat | Gibt an, ob Papierformatfehler erkannt werden sollen.
Hinweis zum Papiertyp | Gibt an, ob Papiertypfehler erkannt werden sollen.
Autom. Fehlerlösung | Gibt an, ob der Druckvorgang fortgesetzt werden soll, wenn ein Fehler auftritt.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## ESC/PS-Umgebungseinstellungen
Parameter | Erklärung
Laufend | Gibt an, ob der Drucker die Druckdaten für Endlospapier bei Einzelblättern reduzieren soll. Dieses Element ist nur aktiviert, wenn der ESC/PS- oder ESC/P-Modus verwendet wird.
Aus | Keine Reduzierung.
F15->B4L | Reduziert die Daten von 381 x 279,4 mm (15 x 11 in.) auf B4L.
F15->A4L | Reduziert die Daten von 381 x 279,4 mm (15 x 11 in.) auf A4L.
F10->A4P | Reduziert die Daten von 254 x 279,4 mm (10 x 11 in.) auf A4P.
Zeichencode | Gibt den Zeichencode an. Dieses Element ist nur dann aktiviert, wenn die Software für ESC/P verwendet wird.
Kana | Kana-Code wird ausgewählt.
Graphik | Erweiterter Graphik-Code wird ausgewählt.
Papierzufuhr-Position | Gibt die Position für den Beginn des Druckvorgangs an. Dieses Element ist nur dann aktiviert, wenn die Software für ESC/P verwendet wird.
Land | Gibt das Land an. Einige Symbole in der Zeichencodetabelle werden je nach dem angegebenem Land ersetzt. Dieses Element ist nur aktiviert, wenn Software für PC-PR201H im ESC/PS-Modus verwendet wird.
Nullzeichen | Gibt an, ob die Null durchgestrichen oder nicht durchgestrichen gedruckt wird.
Papierposition | Gibt die waagerechte Papierposition an. Wenn Sie Mitte auswählen, können Sie auch einen Versatz wählen. Wenn in den Druckeinstellungen der Anwendung PC-PR201H ausgewählt ist und der Einzelblatteinzug verwendet wird, wählen Sie Mitte aus. Je nach den Randeinstellungen kann es sein, dass Abschnitte der linken oder rechten Seite nicht gedruckt werden. Vergrößern Sie in diesem Fall den linken und rechten Rand in der Anwendung.
Rechter Rand | Gibt den rechten Rand an. Dieses Element ist nur aktiviert, wenn der ESC/PS- oder ESC/P-Modus verwendet wird.
Papierbreite | Passt den Rand entsprechend der Breite des Druckbereichs an.
136 Zeichen | Stellt die Breite auf 136 Zeichen (13,6 Zoll) ein. Ist der Druckbereich schmaler als 136 Zeichen, werden die den Druckbereich überschreitenden Druckdaten abgetrennt.
Kanji-Schriftart | Gibt die für Kanji verwendete Schriftart an. Dieses Element ist nur aktiviert, wenn der ESC/PS- oder ESC/P-Modus verwendet wird.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## ESC/Page-Umgebungseinstellungen
Parameter | Erklärung
Wagenrücklauf | Gibt an, ob der Drucker mit dem Wagenrücklauf zur Ausgangsposition zurückkehrt, wenn die Druckposition über den rechten Rand hinausgeht.
Zeilenvorschub | Gibt an, ob der Drucker einen Zeilenvorschub durchführt, wenn die Druckposition über den unteren Rand hinausgeht.
CR | Gibt an, ob lediglich ein Wagenrücklauf (CR) oder ein Wagenrücklauf und ein Zeilenvorschub (LF) durchgeführt werden sollen.
LF | Gibt an, ob lediglich ein Zeilenvorschub (LF) oder ein Zeilenvorschub und ein Wagenrücklauf (CR) durchgeführt werden sollen.
FF | Gibt an, ob lediglich ein Seitenvorschub (FF) oder ein Seitenvorschub und ein Wagenrücklauf (CR) durchgeführt werden sollen.
Fehlercode | Gibt den Prozess für ein Zeichen an, dass nicht in der Zeichencodetabelle steht.
Ein | Ersetzt das Zeichen mit einer Leerstelle.
Aus | Ignoriert das Zeichen.
Schriftart | Gibt die Priorität des Double‐Byte- und Single‐Byte-Zeichensatzes an, wenn das Verhältnis zwischen Höhe und Breite des Zeichens 1:2 beträgt.
1 | Wenn der Schriftgrad kleiner als 15 Punkte ist, wird mit dem Single‐Byte-Zeichensatz gedruckt. Wenn der Schriftgrad 15 Punkte oder größer ist, wird mit dem Double‐Byte-Zeichensatz gedruckt.
2 | Es wird mit dem Double‐Byte-Zeichensatz gedruckt.
3 | Es wird mit dem Einzel‐Byte-Zeichensatz gedruckt.
Formular-Overlay | Zur Festlegung, ob mit einem im optionalen ROM-Modul gespeicherten Formular-Overlay gedruckt werden soll.
Formularnummer | Zur Festlegung der Nummer des Formular-Overlays, das gedruckt werden soll.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## PCL-Umgebungseinstellungen
Parameter | Erklärung
Fontquelle | Gibt an, ob die in den Drucker integrierten Schriftarten verwendet oder Schriftarten heruntergeladen werden sollen.
Schriftnummer | Gibt die Schriftnummer an.
Z.-Abstand | Gibt an, ob ein fester oder proportionaler Zeichenabstand verwendet werden soll.
Höhe | Gibt den Schriftgrad an.
Zeichensatz | Gibt den Symbolzeichensatz an.
B.-Länge | Gibt die Zeilen pro Seite für den unter Druckformat für Seitenformat und Ausrichtung festgelegten Bereich an.
CR-Funktion | Gibt an, ob lediglich ein Wagenrücklauf (CR) oder ein Wagenrücklauf und ein Zeilenvorschub (LF) durchgeführt werden sollen.
LF-Funktion | Gibt an, ob lediglich ein Zeilenvorschub (LF) oder ein Zeilenvorschub und ein Wagenrücklauf (CR) durchgeführt werden sollen.
Kass.-Zuweis. | Weist den ausgewählten Papierfachtyp der Papierzufuhr zu.
4 | Eingestellt für ein HP LaserJet4-kcompatibles Papierfach.
4K | Eingestellt für ein HP LaserJet 4000-, HP LaserJet 5000- und HP LaserJet 8000-kompatibles Papierfach.
5S | Eingestellt für ein HP LaserJet 5S-kcompatibles Papierfach.
Oben ## ESCP2-Umgebungseinstellungen
Parameter | Erklärung
Schrift | Wählt die Schriftart aus.
Z.-Abstand [cpi] | Gibt an, ob ein fester oder proportionaler Zeichenabstand verwendet werden soll.
Schmaldruck | Gibt an, ob Schmaldruck verwendet werden soll.
Rand oben [Zoll] | Gibt die Position für den Beginn des Druckvorgangs an.
Textlänge [Zeilen] | Gibt die Zeilen pro Seite an.
Z.-Satz | Gibt die Zeichentabelle an.
Land | Gibt das Land an. Einige Symbole in der Zeichencodetabelle werden je nach dem angegebenem Land ersetzt.
Auto CR | Gibt an, ob der Drucker mit dem Wagenrücklauf zur Ausgangsposition zurückkehrt, wenn die Druckposition über den rechten Rand hinausgeht.
Auto LF | Gibt an, ob der Drucker einen Zeilenvorschub durchführt, wenn die Druckposition über den unteren Rand hinausgeht.
Bit Image | Gibt den Algorithmus an, der zum Konvertieren der Auflösung für Bit Images verwendet wird.
Nulldarstellung | Gibt an, ob die Null durchgestrichen oder nicht durchgestrichen gedruckt wird.
Oben ## FX-Umgebungseinstellungen
Parameter | Erklärung
Schrift | Wählt die Schriftart aus.
Z.-Abstand | Gibt an, ob ein fester oder proportionaler Zeichenabstand verwendet werden soll.
Schmaldruck | Gibt an, ob Schmaldruck verwendet werden soll.
Rand oben [Zoll] | Gibt die Position für den Beginn des Druckvorgangs an.
Textlänge [Zeilen] | Gibt die Zeilen pro Seite an.
Z.-Satz | Gibt die Zeichentabelle an.
Land | Gibt das Land an. Einige Symbole in der Zeichencodetabelle werden je nach dem angegebenem Land ersetzt.
Auto CR | Gibt an, ob der Drucker mit dem Wagenrücklauf zur Ausgangsposition zurückkehrt, wenn die Druckposition über den rechten Rand hinausgeht.
Auto LF | Gibt an, ob der Drucker einen Zeilenvorschub durchführt, wenn die Druckposition über den unteren Rand hinausgeht.
Bit Image | Gibt den Algorithmus an, der zum Konvertieren der Auflösung für Bit Images verwendet wird.
Nulldarstellung | Gibt an, ob die Null durchgestrichen oder nicht durchgestrichen gedruckt wird.
Oben ## I239X-Umgebungseinstellungen
Parameter | Erklärung
Schrift | Wählt die Schriftart aus.
Z.-Abstand | Gibt an, ob ein fester oder proportionaler Zeichenabstand verwendet werden soll.
Zeichentabelle | Gibt die Zeichentabelle an.
Rand oben [Zoll] | Gibt die Position für den Beginn des Druckvorgangs an.
Textlänge [Zeilen] | Gibt die Zeilen pro Seite an.
Auto CR | Gibt an, ob der Drucker mit dem Wagenrücklauf zur Ausgangsposition zurückkehrt, wenn die Druckposition über den rechten Rand hinausgeht.
Auto LF | Gibt an, ob der Drucker einen Zeilenvorschub durchführt, wenn die Druckposition über den unteren Rand hinausgeht.
Alt.Grafik | Gibt einen alternativen Grafikmodus an. Wenn Sie „Ein“ wählen, funktioniert der Drucker im EPSON LQ570/LQ1070-kompatiblen Befehlsmodus.
Bit Image | Gibt den Algorithmus an, der zum Konvertieren der Auflösung für Bit Images verwendet wird.
Nulldarstellung | Gibt an, ob die Null durchgestrichen oder nicht durchgestrichen gedruckt wird.
Zeichensatz | Gibt einen Zeichensatz einer höheren Ebene an.
1 | Die Codes für 80h bis 9Fh werden als Codes für 00h bis 1Fh (Steuerzeichen) interpretiert.
2 | Die Codes für 80h bis 9Fh werden als Zeichencodes interpretiert.
Oben ## PS3-Umgebungseinstellungen
Parameter | Erklärung
PS3-Fehlerbericht | Wenn Sie Ein auswählen, druckt der Drucker einen Fehlerbericht aus.
Farbgebung | Gibt den Farb- oder den Schwarzweiß-Druckmodus an.
Bildschutz | Wird Aus ausgewählt, führt der Drucker eine verlustbehaftete Datenkompression durch. Wird hier Ein ausgewählt, führt der Drucker keine verlustbehaftete Datenkompression durch. Die verlustbehaftete Datenkompression bezieht sich auf ein Datenkompressionsverfahren, das mit einigen Datenverlusten einhergeht.
Binär | Gibt das Datenformat an. Wählen Sie Ein für Binärdaten und Aus für ASCII-Daten.
Texterkennung | Wenn Sie Ein auswählen, wird die Textdatei beim Drucken in eine PostScript-Datei umgewandelt. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie im Emulationsmenü PS3 auswählen.
PDF-Seitenformat | Gibt das Papierformat an, wenn Sie die PDF-Datei direkt von einem Computer oder anderem Gerät senden.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben |