| > 홈 > 사용 방법 # 검색 매개 변수 IP 주소로 검색 IP 주소 범위로 검색 네트워크 주소로 검색 COM 포트로 검색(Windows만 해당) 검색 키로 IP 주소, IP 주소 범위, 네트워크 주소 또는 COM 포트를 지정하여 네트워크에서 네트워크 인터페이스 또는 장치를 검색할 수 있습니다. ## IP 주소로 검색
항목 | 설명
지정한 IP 주소 검색 사용 | 지정된 IP 주소를 사용하여 네트워크에서 네트워크 인터페이스 또는 장치를 검색할 때 선택합니다.
IP 주소 | 등록된 IP 주소를 표시합니다.
추가 버튼 | IP 주소 추가 대화 상자를 표시합니다. IP 주소를 입력한 다음 확인을 클릭합니다. 최대 100개의 IP 주소를 등록할 수 있습니다.
삭제 버튼 | 목록 상자에서 IP 주소를 제거합니다.
위로 버튼 | 선택한 항목을 위로 이동시킵니다.
아래로 버튼 | 선택한 항목을 아래로 이동시킵니다.
기본 설정으로 복원 버튼 | 네트워크 인터페이스를 출고 시 기본 설정으로 되돌립니다.
확인 버튼 | 설정을 저장합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
### IP 주소 추가
항목 | 설명
IP 주소 | 검색하려는 네트워크 인터페이스 또는 장치의 IP 주소(0~255의 유효 주소)를 입력합니다. 호스트 주소의 경우 0을 입력합니다.
장치가 발견되면 내 장치에 등록합니다. | 발견된 네트워크 인터페이스 또는 장치를 내 장치에 지정된 그룹에 등록할 때 선택합니다.
확인 버튼 | 설정을 저장합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
참고:
잘못된 IP 주소를 추가하려는 경우 "IP 주소가 올바르지 않습니다." 메시지가 표시됩니다. 올바른 네트워크 주소를 확인하고 다시 입력하십시오. 동일한 IP 주소를 추가하려는 경우 "입력한 IP 주소가 이미 사용 중입니다." 메시지가 표시됩니다. 이는 추가할 수 없는 주소임을 나타냅니다.
맨위로 ## IP 주소 범위로 검색
항목 | 설명
지정한 IP 주소 범위 검색 사용 | 지정한 IP 주소 범위로 네트워크의 장치를 검색하려면 선택합니다.
IP 주소 범위로 검색 | 검색에 사용할 IP 주소가 표시됩니다.
추가 버튼 | 검색에 사용할 시작 및 끝 IP 주소를 입력합니다. 최대 20개의 IP 주소를 등록할 수 있습니다.
변경 버튼 | 등록된 IP 주소 범위를 변경합니다.
삭제 버튼 | 등록된 IP 주소 범위를 제거합니다.
기본 설정으로 복원 버튼 | 네트워크 인터페이스를 기본 설정으로 되돌립니다.
확인 버튼 | 설정을 저장합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
### IP 주소 범위 지정
항목 | 설명
시작 주소 | 0~255 사이에서 검색에 사용할 시작 주소를 입력합니다.
끝 주소 | 0~255 사이에서 검색에 사용할 끝 주소를 입력합니다.
확인 버튼 | 설정을 저장합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
참고:
검색할 때 등록된 IP 주소 범위와 중복된 IP 주소 범위는 사용할 수 없습니다. IP 주소 범위로 최대 65535 주소를 입력할 수 있습니다.
맨위로 ## 네트워크 주소로 검색
항목 | 설명
멀티캐스트 패킷을 통해 검색 | 멀티캐스트 검색을 사용할 때 선택합니다.
라우터 외부의 네트워크 검색 사용 | 외부 네트워크에서 네트워크 인터페이스 또는 장치를 검색할 때 선택합니다.
검색 주소 | 등록된 네트워크 주소와 서브넷 마스크가 표시됩니다.
네트워크 주소 | 등록된 네트워크 주소가 표시됩니다.
서브넷 마스크 | 등록된 서브넷 마스크가 표시됩니다.
추가 버튼 | 네트워크 주소 추가 대화 상자가 나타납니다. 네트워크 주소와 서브넷 마스크를 입력한 다음, 확인을 클릭하여 네트워크 주소를 등록합니다(최대 20개의 주소). 네트워크 주소가 동일한 세그먼트에 있을 경우 추가하지 마십시오.
삭제 버튼 | 목록 상자에서 네트워크 주소와 해당 서브넷 마스크를 제거합니다.
멀티캐스트 TTL(1-15) | 멀티캐스트 검색을 사용할 경우 버려지거나 반환되기 전에 패킷이 거쳐가는 라우터 수를 입력합니다(1~15). 이 항목은 멀티캐스트 패킷을 통해 검색과 라우터 외부의 네트워크 검색 사용 확인란이 모두 선택되고 하나 이상의 네트워크 주소가 등록된 경우에만 사용할 수 있습니다.
기본 설정으로 복원 버튼 | 네트워크 인터페이스를 출고 시 기본 설정으로 되돌립니다.
확인 버튼 | 설정을 저장합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
참고:
멀티캐스트 검색을 사용하려면 멀티캐스트 패킷을 통해 검색과 라우터 외부의 네트워크 검색 사용 확인란을 모두 선택하고 하나 이상의 네트워크 주소를 목록 상자에 추가하십시오.
### 네트워크 주소 추가
항목 | 설명
네트워크 주소 | 검색하려는 네트워크 인터페이스의 네트워크 주소(0~255의 유효 주소)를 입력합니다. 호스트 주소의 경우 0을 입력합니다.
서브넷 마스크 | 네트워크 주소의 서브넷 마스크를 입력합니다.
확인 버튼 | 설정을 저장합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
참고:
잘못된 네트워크 주소를 추가하려는 경우 "입력한 네트워크 주소 XXX.XXX.XXX.XXX이(가) 목록에 XXX.XXX.XXX.X(으)로 추가됩니다." 메시지가 나타납니다. 네트워크 주소가 올바른지 확인한 다음 확인을 클릭하여 목록에 추가하십시오. 잘못된 네트워크 주소를 추가하려는 경우 "IP 주소가 올바르지 않습니다." 메시지가 표시됩니다. 올바른 네트워크 주소를 확인하고 다시 입력하십시오. 동일한 네트워크 주소를 추가하려는 경우 "입력한 IP 주소가 이미 사용 중입니다." 메시지가 표시됩니다. 이는 추가할 수 없는 주소임을 나타냅니다.
맨위로 ## COM 포트로 검색(Windows만 해당)
항목 | 설명
COM으로 검색 사용 | 지정된 COM 포트를 사용하여 장치를 검색할 때 선택합니다.
포트 | 드롭다운 목록에서 COM 포트를 선택합니다.
전송 속도 | 드롭다운 목록에서 전송 속도를 선택합니다.
패리티 | 드롭다운 목록에서 패리티 설정을 선택합니다.
흐름 제어 | 드롭다운 목록에서 하드웨어 흐름 제어 방법을 선택합니다.
기본 설정으로 복원 버튼 | 네트워크 인터페이스를 출고 시 기본 설정으로 되돌립니다.
확인 버튼 | 설정을 저장합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 |