| > Home > Come # Comune Impostazioni periferica1 Impostazioni periferica2 Risparmio energia Impostazioni host USB Impostazioni host USB Server email Reset stampante Lingua display Data/Ora Pannello di controllo Timeout Interfaccia esterna Risparmio energia Contatti Visualizza le impostazioni comuni della periferica come descritto di seguito. Nota:
A seconda della periferica, questo menu potrebbe non essere visualizzato.
## Impostazioni periferica1
Parametro | Descrizione
Timer riposo/Tempo pre-riposo | Specifica il tempo residuo prima che la stampante entri in modalità riposo.
Timeout I/F | Specifica il tempo residuo (in secondi) prima di un timeout. Il tempo residuo prima che si verifichi un timeout viene conteggiato dal momento in cui la ricezione dei dati viene interrotta al momento in cui la ricezione dei dati viene ripristinata.
Origine carta | Specifica se la carta alimentata nella stampante viene prelevata dal vassoio MF, dal cassetto MF o dall'unità cassetto inferiore. Se si seleziona Automatico, l'alimentazione della carta viene eseguita dall'origine che corrisponde a quanto impostato per le dimensioni della carta.
Priorità cassetto MF | Questa impostazione consente di stabilire se il cassetto MF ha la priorità più alta o più bassa quando Automatico è selezionato come impostazione di Origine carta nel driver della stampante.
Stampa fronte-retro | Attiva o disattiva la stampa fronte-retro.
Senso rilegatura | Specifica il senso di rilegatura della stampa.
Tipo di carta | Specifica il tipo di carta utilizzata per la stampa.
Lato pagina | Specifica il lato della carta sul quale stampare quando si stampa manualmente su entrambi i lati della carta.
Salta pagine vuote | Consente di saltare le pagine vuote durante la stampa.
Espulsione automatica | Specifica se espellere automaticamente la carta o meno.
Ignora formato | Se si desidera ignorare un errore di formato carta, selezionare On.
Continua autom. | Attivando questa impostazione, la stampante continua automaticamente a stampare per un periodo di tempo determinato anche dopo errori come Seleziona CARTA, Eccesso Pagine o Overflow di memoria. Quando questa opzione è disattivata, è necessario premere il pulsante Avvio/Arresto per riprendere la stampa.
Evita errore pagina | Durante la stampa di dati complessi (dati con molto testo o grafica), potrebbe verificarsi un errore causato dalla maggiore velocità di stampa rispetto a quella di elaborazione dell'immagine. Per evitare l'errore di pagina, impostare Evita errore pagina su On.
Autocommutazione A4/LT | Consente di specificare il formato di carta a cui la stampante passa automaticamente se la carta assegnata non viene caricata nella stampante.
Converti a monocromatico | Consente di stampare in nero se il toner del colore si esaurisce.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Impostazioni periferica2
Parametro | Descrizione
Contrasto LCD | Regola il contrasto del pannello LCD. Impostare il contrasto a un valore tra 0 (contrasto minimo) e 15 (contrasto massimo).
Display B/N invertito | Inverte i colori bianco e nero visualizzati sul pannello LCD.
Retroilluminazione LCD | Consente di configurare la retroilluminazione del pannello LCD.
Suono conferma azionamento | Specifica se la periferica deve emettere un suono a ogni pressione di un pulsante del pannello di controllo.
Suono uscita | Specifica se la periferica deve emettere un suono al termine del funzionamento.
Suono avviso | Specifica se la periferica deve emettere un suono in caso di errori.
Disco RAM | Specifica le dimensioni del Disco RAM disponibile per la funzione password durante la stampa.
Off | La funzione password non può essere utilizzata.
Normale | È possibile utilizzare il 50% della capacità del disco RAM supplementare.
Massimo | È possibile utilizzare tutta la capacità del disco RAM supplementare.
Converti a lato singolo | Durante la stampa fronte-retro, se il documento è composto da un numero dispari di pagine, viene impostata la stampa a lato singolo per l'ultima pagina, in modo da ridurre il consumo del fotoconduttore e del toner.
Verifica tipo supporto | Consente di decidere se visualizzare un messaggio di errore quando il tipo di carta specificato nel driver e quello impostato per l'origine carta non corrispondono. Selezionare On per visualizzare il messaggio di errore e interrompere la stampa. Selezionare Off per continuare la stampa utilizzando le impostazioni del driver.
Data | Visualizza la data utilizzata dalla periferica. Fare clic sul pulsante Cambia per modificare l'impostazione.
Orario | Visualizza l'ora utilizzata dalla periferica. Fare clic sul pulsante Cambia per modificare l'impostazione.
Fuso orario | Visualizza il fuso orario utilizzato dalla periferica. Fare clic sul pulsante Cambia per modificare l'impostazione.
Differenza ora | Visualizza la differenza oraria usata nel dispositivo. Fare clic sul pulsante Cambia per modificare l'impostazione.
Formato data | Specifica il formato di visualizzazione dell'orario. Le lettere DD, MM e YY indicano rispettivamente il giorno, il mese e l'anno.
Informazioni lavoro | Specifica la disposizione delle informazioni del lavoro di stampa visualizzate sul pannello di controllo della stampante.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Risparmio energia
Parametro | Descrizione
Abilita Modo preriscaldamento | Abilita il modo preriscaldamento.
Tempo al Modo preriscaldamento | Consente di specificare il tempo prima di entrare nel modo preriscaldamento.
Abilita Modo riposo profondo | Abilita il modo riposo profondo quando si passa alla modalità di riposo.
Tempo al Modo riposo | Consente di specificare il tempo prima di entrare nel modo riposo.
Abilita Timer spegnimento | Abilita il timer di spegnimento.
Tempo allo spegnimento/Timer spegnimento (Spegni se inattivo) | Consente di specificare il tempo prima dello spegnimento della stampante.
Abilita spegnimento se disconnesso | Consente di spegnere automaticamente il dispositivo quando viene disconnessa l'interfaccia esterna.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Abilita impostazione timer | Abilita le impostazioni dell'orario operativo della periferica. Quando questa impostazione è attivata, il timer di spegnimento viene disattivato.
Avvio | Consente di specificare l'ora di avvio delle operazioni della periferica.
Arresto | Consente di specificare l'ora di fine delle operazioni della periferica.
Giorno | Consente di specificare il giorno per le operazioni della periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Impostazioni host USB
Parametro | Descrizione
Interfaccia USB | Attiva o disattiva l'interfaccia dell'host USB.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Impostazioni host USB
Parametro | Descrizione
Interfaccia USB | Attiva o disattiva l'interfaccia USB.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Server email Nota:
Viene visualizzata la schermata Impostazioni server posta a seconda del modello.
Parametro | Descrizione
Metodo di autenticazione | Specifica il metodo di autenticazione per il collegamento al server di posta.
Account autenticazione | Immettere i dettagli dell'account per l'autenticazione del server di posta. Immettere fino a 30 o 255 caratteri alfanumerici. Il numero di caratteri che si possono immettere varia in base al dispositivo.
Password autenticazione | Immettere la password per l'autenticazione del server di posta (fino a 20 caratteri).
Indirizzo mittente | Immettere l'indirizzo email del mittente (fino a 64 caratteri).
Indirizzo server SMTP | Immettere l'indirizzo del server SMTP (fino a 50 caratteri).
Numero porta server SMTP | Immettere il numero di porta (tra 1 e 65535) per il server SMTP.
Connessione sicura SMTP | Selezionare il metodo di crittografia per la connessione SMTP.
Convalida certificato | Abilita o disabilita la convalida del certificato utilizzata per autenticare una connessione protetta tra il server di posta e il dispositivo.
Indirizzo server POP3 | Immettere l'indirizzo del server POP3 (fino a 50 caratteri).
Numero porta server POP3 | Immettere il numero di porta (tra 1 e 65535) per il server POP3. Questa voce è abilitata solo se POP prima di SMTP è selezionato come Metodo di autenticazione.
Test connessione | Verifica la connessione al server di posta.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Reset stampante
Parametro | Descrizione
Elimina avviso: pulsante Esegui | Elimina i messaggi di avviso che indicano un errore, tranne quelli che riguardano prodotti consumabili o componenti da sostituire obbligatoriamente.
Ripristina: pulsante Esegui | Arresta la stampa ed elimina il lavoro corrente ricevuto dall'interfaccia attiva. In caso di problemi con i lavori di stampa, o se la stampante non stampa correttamente, potrebbe essere necessario ripristinare la stampante.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Lingua display
Parametro | Descrizione
Lingua display | Specifica la lingua del display del pannello LCD.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Data/Ora Nota:
Viene visualizzata la schermata Orario a seconda del modello.
Parametro | Descrizione
Data | Visualizza la data impostata per la periferica.
Orario | Visualizza l'orario impostato per la periferica.
Formato data | Consente di selezionare il formato della data. Le opzioni disponibili sono: [yyyy.mm.dd], [mm.dd.yyyy] e [dd.mm.yyyy]. Fare clic su Cambia, quindi impostare il formato desiderato.
Formato ora | Consente di selezionare il formato dell'ora. Le opzioni disponibili sono: [12h] e [24h]. Fare clic su Cambia, quindi impostare il formato desiderato.
Ora legale | Consente di attivare o disattivare l'ora legale. Fare clic su Cambia, quindi impostare il formato desiderato.
Pulsante Cambia | Apre una schermata nella quale è possibile modificare le impostazioni.
Impostazioni server ora | Selezionare l'opzione per accedere alle impostazioni del server orario.
Indirizzo server ora | Consente di impostare l'indirizzo del server orario. È possibile immettere un indirizzo IPv4 o IPv6, un nome host o un nome FQDN (compreso tra 2 e 252 byte).
Differenza ora | Consente di impostare la differenza oraria rispetto al server orario. È possibile selezionare un valore per +/- ore e minuti.
Intervallo aggiornamento | Abilitare per eliminare sequenzialmente i dati di stampa che sono stati salvati temporaneamente nella periferica.
Stato server orario | Visualizza informazioni sullo stato del server orario.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Pannello di controllo
Parametro | Descrizione
Lingua | Consente di impostare la lingua del pannello della periferica.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Timeout
Parametro | Descrizione
Timeout interfaccia | Consente di impostare un intervallo di tempo per il timeout di un lavoro di stampa. Le impostazioni disponibili variano in base al modello in uso. Fare clic su Cambia e impostare i valori visualizzati nella finestra di dialogo. È possibile immettere l'ora direttamente a seconda del modello.
Pulsante Cambia | Fare clic per aprire una schermata nella quale è possibile modificare le impostazioni.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Interfaccia esterna Nota:
Viene visualizzata la schermata USB a seconda del modello.
Parametro | Descrizione
Interfaccia dispositivo USB | Selezionare l'opzione per attivare o disattivare l'interfaccia della periferica USB.
Interfaccia host USB | Selezionare l'opzione per attivare o disattivare l'interfaccia dell'host USB.
NFC | Selezionare per attivare o disattivare NFC.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Risparmio energia
Parametro | Descrizione
Riposo | Selezionare l'intervallo di tempo trascorso il quale viene attivata la modalità di riposo (risparmio energia) della periferica. Se si seleziona Off, la modalità riposo non viene attivata.
Timer Spegnimento | Selezionare l'intervallo di tempo trascorso il quale la periferica si spegne automaticamente. Per disattivare il timer di spegnimento, selezionare Off.
Timer Spegnimento/Timer spegnimento (Spegni se inattivo) | Selezionare l'intervallo di tempo trascorso il quale la periferica si spegne automaticamente. L'intervallo dell'impostazione varia in base alla periferica in uso.
Abilita spegnimento se disconnesso | Consente di spegnere automaticamente il dispositivo quando viene disconnessa l'interfaccia esterna.
Timer modo risparmio energia | Selezionare l'intervallo di tempo trascorso il quale viene attivata automaticamente la modalità di risparmio energia della periferica. L'intervallo dell'impostazione varia in base alla periferica in uso.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Contatti
Parametro | Descrizione
Pulsante Visualizza | Visualizza l'elenco delle destinazioni registrate. È possibile filtrare e ordinare l'elenco.
Pulsante Modifica | Visualizza una schermata nella quale è possibile modificare le informazioni di contatto.
Pulsante Elimina tutto | Elimina tutte le destinazioni.
Pulsante Sfoglia | Visualizza la schermata dove è possibile selezionare il file da importare.
Password | Impostare la password per il file impostato durante l'esportazione. Occorre inserire la password se si seleziona Esporta tutti gli elementi in Esporta elementi.
Pulsante Importa | Importa un file di contatti.
Esporta elementi | Selezionare l'elemento da esportare.
Pulsante Password | Visualizza la schermata dove è possibile selezionare la password per il file da esportare. Occorre inserire la password se si seleziona Esporta tutti gli elementi in Esporta elementi.
Pulsante Esporta | Esporta il file elenco contatti.
### Contatti (Visualizzazione)
Parametro | Descrizione
Filtro | Filtra i contatti per criterio come ad esempio Tipo o Gruppo. Fare clic su Cancella per mostrare la visualizzazione iniziale.
Trova | Cercare le destinazioni dai contatti per criterio come ad esempio Nome e Indirizzo. Fare clic su Cancella per mostrare la visualizzazione iniziale.
Contatti | Visualizza le destinazioni che corrispondono ai criteri di Filtro e Trova. Fare doppio clic sull'elemento in elenco per visualizzare le informazioni dettagliate. Fare clic sulla parte superiore della colonna dei contatti per ordinare le informazioni della colonna.
Pulsante OK | Chiude la schermata.
### Contatti (Modifica)
Parametro | Descrizione
Numero di elementi nei Contatti | Selezionare il numero di indirizzi di destinazione visualizzati nell'elenco dei contatti. Questa impostazione non è modificabile.
Contatti | Visualizza l'elenco contatti in corso di modifica. L'elenco contatti può contenere più pagine a seconda del valore in Numero di elementi nei Contatti. Se non è possibile trovare la destinazione nell'elenco contatti, fare clic sui tasti <<, <, > o >> oppure modificare il valore in n/m per modificare la pagina.
Modifica indirizzo | Visualizza una schermata nella quale è possibile modificare la destinazione.
Pulsante Modifica gruppo | Visualizza una schermata nella quale è possibile modificare il gruppo.
Pulsante Elimina | Elimina il gruppo selezionato o la destinazione selezionata.
Tasto << | Riporta alla prima pagina nei contatti.
Tasto < | Riporta alla pagina precedente nei contatti.
Tasto > | Riporta alla pagina seguente nei contatti.
Tasto >> | Riporta all'ultima pagina nei contatti.
n/m | n è la pagina nell'elenco contatti e m è il numero di pagine nell'elenco contatti. Modificare il valore di n per cambiare la pagina.
Pulsante OK | Chiude la schermata.
### Modifica informazioni indirizzo
Parametro | Descrizione
Numero | Visualizza il numero registrato per la destinazione in corso di modifica.
Parola indice | Inserire la parola indice da utilizzare per la ricerca.
Tipo | Selezionare il tipo di destinazione da modificare. È possibile selezionare Posta, Cartella, o Fax.
Quando si seleziona Posta come Tipo
Parametro | Descrizione
Indirizzo email | Immettere l'indirizzo e-mail.
Gruppi che includono questo indirizzo | Visualizza l'elenco di gruppi che includono questa destinazione.
Pulsante Modifica | Visualizza una schermata nella quale è possibile impostare il gruppo che include questa destinazione.
Quando si seleziona Cartella come Tipo
Parametro | Descrizione
Metodo condivisione file | Imposta il protocollo di comunicazione utilizzato per inviare alla destinazione.
Percorso cartella (SMB) | Inserire il percorso per la destinazione.
Percorso cartella (FTP) | Inserire il percorso per la destinazione.
Nome autenticazione | Inserire il nome di autenticazione utilizzato per autenticare la destinazione.
Nome anonimo | Selezionare l'opzione per utilizzare un nome anonimo per l'autenticazione client.
Password autenticata | Inserire la password di autenticazione utilizzata per autenticare la destinazione.
Numero porta | Inserire il numero di porta per FTP.
Modo connessione | Selezionare la modalità di connessione per FTP.
Quando si seleziona Fax come Tipo
Parametro | Descrizione
Numero fax | Immettere il numero di fax.
Velocità fax | Selezionare la modalità di comunicazione fax.
Sottoindirizzo | Imposta l'informazione di identificazione per la periferica (fax).
Password sottoindirizzo | Inserire la password utilizzata per autenticare Sottoindirizzo.
Gruppi che includono questo indirizzo | Visualizza l'elenco di gruppi che includono questa destinazione.
Pulsante Modifica | Visualizza una schermata nella quale è possibile impostare il gruppo che include questa destinazione.
Aggiungi questo indirizzo a "Uso frequente" | Selezionarlo per aggiungere questa destinazione a Indirizzo usato frequentemente, consentendo di trovarlo facilmente dopo la registrazione.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
### Modifica gruppo
Parametro | Descrizione
Numero | Visualizza il numero registrato per il gruppo in corso di modifica.
Parola indice | Inserire la parola indice da utilizzare per la ricerca.
Tipo | Selezionare il tipo di destinazione da modificare. È possibile selezionare Gruppo(Email) o Gruppo(Fax).
Indirizzo | Visualizza l'elenco di destinazioni incluse in questo gruppo.
Pulsante Modifica | Visualizza la schermata dove è possibile impostare le destinazioni da includere nel gruppo.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
### Risultati verifica file
Parametro | Descrizione
Pulsante Dettagli | Visualizza le informazioni dettagliate per l'errore che si è verificato durante il caricamento del file.
Informazioni importate | Visualizza le informazioni registrate nel file.
Pulsante Modifica le informazioni caricate | Visualizza la schermata di modifica.
Pulsante Carica più file | Visualizza una schermata nella quale è possibile caricare un altro file. Informazioni importate è sovrascritto usando le informazioni nel file che si carica.
Pulsante Importa | Importa usando le informazioni in Informazioni importate.
Pulsante Annulla | Annulla l'importazione.
Inizio |