| > Inicio > Cómo # Fax Básicos conexión Transmitir Básicos Bandeja de salida Bandeja del tablón de anuncios Recepción Comunicación Detalles Seguridad Número de fax Usuario predeterminado Muestra los ajustes de fax descritos a continuación. Nota:
Este menú no aparece dependiendo del dispositivo.
## Básicos
Parámetro | Explicación
Tipo de conexión | Especifica el tipo de línea telefónica.
Mostrar número de conexión | Especifica si se utiliza la función Mostrar número de conexión.
Número externo alternado | Especifica el número de entrada cuando se utiliza la línea externa. Este elemento sólo está habilitado cuando está seleccionado PBX para Tipo de conexión.
Tipo de marcado | Especifica el tipo de marcado.
Número interior de oficina (Nombre) | Escriba el nombre del propio número de teléfono.
Número interior de oficina (Número) | Escriba el propio número de teléfono.
Volumen del altavoz | Ajusta el volumen del altavoz cuando se utiliza la línea telefónica.
Idioma de impresión de informes de fax | Especifica el idioma utilizado para imprimir el informe de fax.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## conexión
Parámetro | Explicación
Tipo de conexión | Especifica el tipo de línea de fax.
Código de acceso | Especifica el código de acceso. Esta función solo está disponible cuando el tipo de conexión es PBX.
ECM | Activa o desactiva el ECM.
Velocidad del fax | Especifica la velocidad de fax.
Detección tono marcado | Activa o desactiva la detección del tono de marcado.
Modo marcado | Especifica el modo de marcación.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Transmitir
Parámetro | Explicación
Frecuencia remarcado automático | Especifica los reintentos totales cuando no se puede conectar al destinatario debido a una línea ocupada.
Registro del remitente | Si este ajuste está configurado como Activado, la fecha, día de la semana, hora, nombre del remitente, número de teléfono del remitente y número de página (en formato de fracción) se imprimen automáticamente en la parte superior de los datos de transmisión.
Tamaño del documento prioridad | Especifica el tamaño del documento que se va a utilizar cuando el dispositivo no detecta el tamaño del documento. Si selecciona Ninguno, puede producirse un error.
Función PC a FAX | Especifica si la aplicación del ordenador utiliza la función de fax.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Básicos
Parámetro | Explicación
Función PC a FAX | Especifica si la aplicación del ordenador utiliza la función de fax.
Rotación automática | Especifica si se debe activar o desactivar la función de rotación automática.
Envío por lotes | Especifica si se debe activar o desactivar la función de recopilación de transmisiones.
Envío de memoria rápido | Especifica si los datos se guardan o no en la memoria y si se envían a un destino al mismo tiempo.
Guardar datos de fallos | Especifica si se debe activar o desactivar la función Guardar datos de error cuando se produce un error en la transmisión.
Frecuencia remarcado automático | Especifica los reintentos totales para el remarcado automático.
Intervalo remarcados automáticos | Especifica el intervalo de remarcado automático.
Encabezado del fax | Escriba el nombre para el encabezado de fax.
Otros encabezados de Fax | Escriba el otro nombre para el encabezado de fax.
Botón Configuración | Muestra la pantalla donde puede introducir el número de teléfono.
Su número de teléfono | Introduzca su número de teléfono.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Otros encabezados de Fax
Parámetro | Explicación
Botón Editar | Muestra la pantalla de edición de la información registrada seleccionada.
Botón Borrar | Elimina la información registrada seleccionada.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Editar el encabezado del Fax
Parámetro | Explicación
ID | Muestra el número registrado del nombre del remitente que está editando.
Encabezado del fax | Escriba el nombre para el encabezado de fax.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Bandeja de salida
Parámetro | Explicación
Contraseña de bandeja | Active la configuración de una contraseña para la bandeja de salida.
Botón Cambiar | Muestra la pantalla en la que puede cambiar la contraseña de la bandeja.
Envío de consulta de contraseña | Active la configuración de una contraseña para la bandeja de salida de consulta.
Botón Cambiar | Muestra la pantalla en la que puede cambiar la contraseña de la bandeja de consulta.
Documento de borrado automático después de envío de consulta | Active o desactive esta opción para borrar los datos de trasmisión automáticamente después de utilizar el envío de sondeo.
Aviso de finalización tras el envío de consulta | Active o desactive esta opción para enviar una notificación cuando el envío de sondeo se complete.
Destino de la notificación por correo electrónico | Establezca el destino donde se envía la notificación cuando se completa el envío de sondeo.
Botón Configuración | Muestra la pantalla en la que puede establecer el destino de notificación.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Ajustes de contraseña
Parámetro | Explicación
Contraseña nueva | Escriba la contraseña de autenticación.
Escriba otra vez la contraseña nueva | Escriba una vez más la contraseña nueva para confirmar que la contraseña de autenticación nueva es correcta.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Ajustes de dirección
Parámetro | Explicación
Mostrar grupo | Muestra los grupos en los que puede incluir destinos.
Visualizar las direcciones de "Uso frecuente" | Seleccione esta opción solamente para mostrar los destinos establecidos en Dirección usada frecuentemente.
Seleccionar | Selecciona el destino.
Quitar | Borra el destino.
Botón Encontrar | Seleccione el elemento que desee buscar, escriba el texto y, a continuación, haga clic en el botón Encontrar para mostrar los destinos que cumplan los criterios de búsqueda.
Botón Borrar | Restablece la lista de destinos mostrados.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Bandeja del tablón de anuncios
Parámetro | Explicación
Botón Editar | Muestra la pantalla de edición de la información registrada seleccionada.
Botón Borrar | Elimina la información registrada seleccionada.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Editar la bandeja del tablón de anuncios
Parámetro | Explicación
ID | Muestra el número registrado de la bandeja del tablón de anuncios que está editando.
Estado | Muestra el estado de uso de la bandeja del tablón de anuncios.
Nombre | Establece el nombre de la bandeja del tablón de anuncios.
Contraseña de bandeja | Active la configuración de una contraseña para la bandeja del tablón de anuncios.
Botón Cambiar | Muestra la pantalla en la que puede cambiar la contraseña de la bandeja del tablón de anuncios.
Subdirección | Establezca la subdirección para comunicación de subdirección. Se puede establecer si se registra un documento en la bandeja del tablón de anuncios.
Contraseña de subdirección | Establezca la contraseña de subdirección para comunicación de subdirección. Se puede establecer si se registra un documento en la bandeja del tablón de anuncios.
Borrado del documento después del envío | Active o desactive esta opción para borrar el documento automáticamente después del envío.
Aviso de finalización | Active o desactive esta opción para enviar una notificación que indique que el documento se ha completado.
Destino de la notificación por correo electrónico | Establezca el destino donde se envía la notificación cuando se completa el envío del documento.
Botón Configuración | Muestra la pantalla en la que puede establecer el destino de notificación.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Recepción ### Básicos #### Ajustes de recepción
Parámetro | Explicación
Origen del papel | Especifica si el papel para la impresora se toma de la Bandeja MF, la cassette de papel estándar o la cassette de papel opcional. Si selecciona Automática, el papel se toma del origen del papel que contiene papel que coincide con el tamaño de papel del fax recibido.
Impresión dúplex | Activa o desactiva la impresión dúplex del fax recibido.
Modo de recepción | Especifica el modo de recepción.
Alternar automáticamente | La llamada es recibida por el teléfono conectado y el dispositivo automáticamente responde después de que el teléfono haya sonado durante cierto tiempo determinado por el ajuste de Tiempo espera teléfono anexo.
Sólo fax | El dispositivo automáticamente responde y recibe el fax.
Sólo teléfono | La llamada es recibida por el teléfono conectado. No se realiza la recepción del fax.
Contestador automático | Cuando un teléfono conectado detecta una señal de fax/teléfono mientras responde a una llamada entrante, el dispositivo automáticamente recibe el fax.
Tiempo espera teléfono anexo | Especifica el número de veces que suena el teléfono antes de que el producto responda automáticamente.
Tonos antes de responder (teléfono) | Especifica el número de veces que suena el teléfono antes de considerar una comunicación fallida cuando el producto responde automáticamente.
Reducir automáticamente | Cuando este ajuste está configurado como Activado, reduce los datos de impresión que superan el área imprimible. Si selecciona Desactivado, los datos de impresión no se reducen y parte de los datos se pueden cortar.
Destino del fax recibido | Especifica el destino para el fax recibido.
Imprimir | Imprime los datos.
Carpeta | Guarda los datos en la carpeta especificada.
Correo electrónico | Envía los datos por correo electrónico como archivo adjunto.
Redirección | Reenvía el fax al número especificado.
Número fax redirección | Especifica el número de fax que debe utilizarse para reenviar faxes.
Habilitar recepción en memoria | Si esta casilla de verificación está seleccionada, guarda los datos de fax en la memoria y no imprime.
Hora inicio recepción en memoria | Especifica el período de tiempo en que Recepción en memoria está habilitado.
Hora fin recepción en memoria
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
#### Recepción en memoria
Parámetro | Explicación
Habilitar recepción en memoria | Si esta casilla de verificación está seleccionada, guarda los datos de fax en la memoria y no imprime.
Hora inicio recepción en memoria | Especifica el período de tiempo en que Recepción en memoria está habilitado.
Hora fin recepción en memoria
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### De FAX a carpeta
Parámetro | Explicación
Nombre | Escriba el nombre de la carpeta de destino para guardar los datos del fax.
Kana | Introduzca el nombre en Kana.
Ruta de acceso a la carpeta | Especifique una ubicación donde se guardarán los datos recibidos (254 caracteres como máximo, excepto /:,;*?<>│).
Nombre de inicio de sesión en carpeta | Escriba el nombre de inicio de sesión para la carpeta (254 caracteres como máximo).
Contraseña de inicio de sesión en carpeta | Escriba la contraseña de inicio de sesión para la carpeta (30 caracteres como máximo).
Prueba de conexión: botón Probar | Revise la conexión a la carpeta.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### De FAX a carpeta
Parámetro | Explicación
No mostrar líneas vacías. | Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, muestra sólo la información registrada.
Botón Editar | Aparece el cuadro de diálogo Editar direcciones de correo electrónico. Especifique Nombre, Kana y Dirección de correo electrónico y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Botón Borrar | Elimine la información registrada seleccionada de la lista.
Botón Importar | Importa el archivo que contiene información sobre la carpeta de destino.
Botón Exportar | Guarda la información registrada como archivo SYLK.
Prueba de conexión: botón Probar | Revise la conexión al servidor de correo.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Editar la carpeta de destino
Parámetro | Explicación
Número | Se muestra el número del elemento seleccionado.
Nombre | Escriba el nombre de la carpeta de destino (hasta 20 caracteres).
Índice | Escriba el índice de la carpeta de destino (hasta 20 caracteres).
Método de uso compartido de archivos | Seleccione el protocolo de comunicación utilizado para enviar los datos escaneados a la carpeta de destino desde la Red MSN (SMB) o FTP.
Nombre del host | Escriba el nombre del servidor FTP en el que se encuentra la carpeta de destino en el siguiente formato (entre 1 y 107 caracteres): //“nombre del host”/“ruta de carpeta” Este elemento solo está habilitado cuando se ha seleccionado FTP en Método de uso compartido de archivos.
Ruta carpeta | Para Red MSN (SMB): Escriba la ruta de la carpeta de destino (entre 1 y 107 caracteres). Para FTP: Escriba la ruta de la carpeta de destino en el siguiente formato (entre 1 y 107 caracteres): //“nombre del host”/“ruta de carpeta” Nota: la “ruta de carpeta” se puede omitir.
Nombre anónimo | Seleccione esta casilla para enviar los datos escaneados a la carpeta de destino utilizando un FTP anónimo. Este elemento solo está habilitado cuando se ha seleccionado FTP en Método de uso compartido de archivos.
Nombre de autenticación | Escriba un nombre para la autenticación (hasta 30 caracteres).
Contraseña de autenticación | Escriba una contraseña para la autenticación (hasta 20 caracteres).
Número de puerto | Escriba el número de puerto para el FTP (entre 1 y 65535). Este elemento solo está habilitado cuando se ha seleccionado FTP en Método de uso compartido de archivos.
Usar modo pasivo | Seleccione esta casilla para utilizar el modo pasivo para el FTP. Este elemento solo está habilitado cuando se ha seleccionado FTP en Método de uso compartido de archivos.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Correo electrónico #### Ajustes del correo electrónico
Parámetro | Explicación
Tamaño máximo de los archivos adjuntos | Especifica el tamaño máximo de los datos del fax recibido adjuntos a un correo electrónico.
Asunto | Especifica el asunto del correo electrónico (63 caracteres como máximo).
Prueba de conexión: botón Probar | Revise la conexión al servidor de correo.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
#### Dirección de correo electrónico
Parámetro | Explicación
Tamaño máximo de los archivos adjuntos | Especifica el tamaño máximo de los datos del fax recibido adjuntos a un correo electrónico.
Asunto | Especifica el asunto del correo electrónico (63 caracteres como máximo).
Prueba de conexión: botón Probar | Revise la conexión al servidor de correo.
No mostrar líneas vacías. | Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, muestra sólo la información registrada.
Botón Editar | Aparece el cuadro de diálogo Editar direcciones de correo electrónico. Especifique Nombre, Kana y Dirección de correo electrónico y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Botón Borrar | Elimine la información registrada seleccionada de la lista.
Botón Copiar | Copia la información registrada.
Botón Pegar | Pega la información copiada.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
##### Editar direcciones de correo electrónico
Parámetro | Explicación
Número | Se muestra el número del elemento seleccionado.
Nombre | Escriba el nombre de la dirección de correo electrónico.
Kana | Introduzca el nombre en Kana.
Dirección de correo electrónico | Escriba la dirección de correo electrónico.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Básicos
Parámetro | Explicación
Modo de recepción | Seleccione el modo de recepción.
Recepción remota | Active el uso de la función de recepción remota.
Código inicial | Escriba un código de inicio cuando habilite la función de recepción remota.
Tonos antes de responder (teléfono) | Especifica los timbres antes de contestar durante la recepción.
DDT (Detección distintiva de timbres) | Especifica el DRD.
Pantalla con número FAX | Especifica la función de visualización del número de fax.
Tonos antes de responder | Especifica los timbres para responder en el modo de cambio automático.
Tamaño de papel de recepción | Establezca el tamaño de papel que se puede recibir independientemente de los ajustes del cassette de papel. Cuando lo establezca en Auto, podrá recibir el documento en el tamaño de papel establecido en los ajustes del cassette de papel.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Salida de fax
Parámetro | Explicación
Guardar en bandeja de entrada | Active el almacenamiento de faxes recibidos en la bandeja de entrada.
Hora inicio recepción en memoria | Especifica la hora para iniciar la recepción.
Hora fin recepción en memoria | Establece la hora para finalizar la recepción.
Guardar en dispositivo de memoria | Active el almacenamiento de faxes recibidos en la memoria externa.
Guardar en el PC | Active la recepción de faxes mediante PC-FAX.
Redirección | Active el reenvío de faxes recibidos.
Adónde reenviar | Indica la dirección o el número de reenvío para el fax recibido de las direcciones registradas en contactos.
Botón Configuración | Muestra la pantalla en la que puede establecer la dirección/número de reenvío.
Opciones si falla el reenvío | Seleccione el destino cuando no se pueda reenviar el fax recibido.
Asunto del correo electrónico a reenviar | Especifica el asunto del correo electrónico.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Aviso de finalización | Recibir | Active o desactive esta opción para enviar una notificación cuando la recepción se complete.
Imprimir | Active o desactive esta opción para enviar una notificación de que la impresión del fax recibido se ha completado.
Guardar en dispositivo de memoria | Active o desactive esta opción para enviar una notificación de que el almacenamiento en la memoria externa se ha completado.
Redirección | Active o desactive esta opción para enviar una notificación de que el reenvío de los faxes recibidos se ha completado.
Destino de la notificación por correo electrónico | Establezca el destino al que se envía la notificación.
Botón Configuración | Muestra la pantalla en la que puede establecer el destino de notificación.
Imprimir | Ajustes de Impresion | Habilite esta opción para realizar los ajustes de impresión para el fax recibido.
Botón Configuración | Muestra la pantalla de ajustes de impresión.
#### Ajustes de Impresion
Parámetro | Explicación
Reducción automática | Active o desactive el uso de la función de reducción automática.
Rotación automática | Active o desactive el uso de la función de rotación automática.
Salida activa | Habilite la impresión cambiando tamaños de papel si no hay tipos de papel de salida que coincidan con el tamaño del documento recibido.
Imprimir con superposición | Active o desactive el uso de la función de impresión con superposición.
Valor de superposición | Establece el valor para el área donde se superpone el papel.
Descartar impresión | Establece la función de cancelación de impresión.
Valor umbral | Escriba el umbral para cancelar la impresión.
Imprimir información de recepción | Active o desactive la impresión de la información recibida cuando se impriman faxes recibidos.
Pila de intercalación | Active o desactive la impresión en orden normal.
Impresión dúplex | Activa o desactiva la impresión dúplex.
Posición de encuadernado de dos caras | Especifica la dirección de encuadernación de la impresión.
Temporización de inicio de impresión | Establece la hora para comenzar a imprimir el fax recibido.
Hora suspensión de impresión | Active o desactive el uso de la función de impresión suspendida.
Hora para la parada | Establece la hora de inicio de la impresión pausada.
Hora para el reinicio | Establece la hora para detener la impresión pausada.
Modo silencioso | Active o desactive el uso de la función del modo silencioso.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Condiciones de salida
Parámetro | Explicación
Botón Editar | Muestra la pantalla de edición de la información registrada seleccionada.
Botón Borrar | Elimina la información registrada seleccionada.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
#### Editar la condición
Parámetro | Explicación
Habilitar los ajustes de condiciones de salida | Seleccione esta opción para activar los ajustes de condiciones de salida.
ID | Muestra el número registrado de la condición que está editando.
Nombre | Establece el nombre de la condición.
Ajustes de condiciones | Habilite el establecimiento de la condición.
Botón Configuración | Muestra la pantalla de ajustes de condición.
Configuración de salida | Habilite el establecimiento de la salida.
Botón Configuración | Muestra la pantalla de ajustes de salida.
Aviso de finalización | Active o desactive esta opción para enviar una notificación cuando la salida se complete.
Botón Configuración | Muestra la pantalla donde puede establecer la notificación por correo electrónico cuando la salida se completa.
Informe de resultados de las condiciones de salida | Active o desactive la salida del informe de resultados de las condiciones de salida.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
##### Ajustes de condiciones
Parámetro | Explicación
Coincidencia numérica | Método de comprobación | Establezca el método para comprobar la coincidencia numérica.
Número | Escriba el número de teléfono que desea comprobar.
Coincidencia de subdirecciones | Método de comprobación | Establezca el método para comprobar la coincidencia de subdirecciones.
Subdirección | Escriba la subdirección que desea comprobar.
Coincidencia de contraseña de subdirecciones | Método de comprobación | Establezca el método para comprobar la coincidencia de contraseña de subdirecciones.
Subdirección | Escriba la contraseña de subdirección que desea comprobar.
Ajustes de hora, condiciones aplicables | Active o desactive el establecimiento de la hora de aplicación de condiciones.
Hora de inicio de la aplicación | Especifica la hora para comenzar a aplicar la condición.
Hora de finalización de la aplicación | Especifica la hora para detener la aplicación de la condición.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
##### Configuración de salida
Parámetro | Explicación
Guardar en la bandeja | Activa o desactiva el establecimiento en la bandeja.
Guardar en | Especifica el destino de la bandeja.
Guardar en dispositivo de memoria | Activa o desactiva el almacenamiento en la memoria externa.
Redirección | Activa o desactiva la redirección.
Adónde reenviar | Especifica el destino de redirección.
Botón Configuración | Muestra la pantalla en la que puede establecer el destino de redirección.
Imprimir | Activa o desactiva la impresión.
Cuando se produce un error en las condiciones de salida | Seleccione la acción cuando se produce un error en la salida.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
##### Aviso de finalización
Parámetro | Explicación
Recibir | Active o desactive esta opción para enviar una notificación cuando la recepción se complete.
Guardar en dispositivo de memoria | Active o desactive esta opción para enviar una notificación cuando el almacenamiento en la memoria externa se complete.
Redirección | Active o desactive esta opción para enviar una notificación cuando la redirección se complete.
Imprimir | Active o desactive esta opción para enviar una notificación cuando la impresión se complete.
Destino de la notificación por correo electrónico | Establezca el destino al que se envía la notificación.
Botón Configuración | Muestra la pantalla en la que puede establecer el destino de notificación.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Bloqueo de fax no deseado
Parámetro | Explicación
Rechazo de llamada | Lista de números rechazados | Active o desactive el rechazo de llamadas entrantes de números en la lista de números de rechazo.
Sin notificación | Active o desactive el rechazo de llamadas entrantes que no muestran sus identificadores.
Rechazo de fax | Lista de números rechazados | Active o desactive el rechazo de faxes de números en la lista de números de rechazo.
Sin notificación | Active o desactive el rechazo de faxes que no muestran sus identificadores.
Direcciones no registradas | Active o desactive el rechazo de faxes de números que no están registrados en sus contactos.
Botón Editar | Muestra la pantalla de edición de la información registrada seleccionada.
Botón Borrar | Elimina la información registrada seleccionada.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Lista de números rechazados
Parámetro | Explicación
ID | Muestra el número registrado de la lista de números bloqueados que está editando.
Número de fax | Escriba el número de fax que desea rechazar.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Bandeja de entrada
Parámetro | Explicación
Contraseña de bandeja | Active o desactive la función de contraseña de la bandeja de entrada.
Contraseña de bandeja | Active la configuración de una contraseña para la bandeja de entrada.
Botón Cambiar | Muestra la pantalla en la que puede cambiar la contraseña de la bandeja de entrada.
Cuando la bandeja de entrada está llena | Seleccione la acción que desea realizar cuando la bandeja de entrada está llena.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Bandeja confidencial
Parámetro | Explicación
Botón Editar | Muestra la pantalla de edición de la información registrada seleccionada.
Botón Borrar | Elimina la información registrada seleccionada.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
#### Editar bandeja confidencial
Parámetro | Explicación
ID | Muestra el número registrado de la bandeja confidencial que está editando.
Estado | Muestra el estado de uso de la bandeja confidencial.
Nombre | Establezca el nombre de la bandeja confidencial.
Contraseña de bandeja | Active la configuración de una contraseña para la bandeja confidencial.
Botón Cambiar | Muestra la pantalla en la que puede cambiar la contraseña de la bandeja confidencial.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Informe
Parámetro | Explicación
Informe de reenviados | Especifica los ajustes del informe de resultados del reenvío.
Informe de fallos de copia de seguridad de documentos | Active o desactive la impresión de un informe cuando se produce un error de copia de seguridad de documentos.
Adjuntar imagen al informe | Active esta opción para adjuntar una miniatura del fax a un informe.
Formato de informe | Seleccione el formato de informe.
Destino del informe de salida | Especifique la salida para el informe.
Destino del informe de reenviados de salida | Especifique el destino cuando se selecciona Redirección como el método Destino del informe de salida.
Botón Configuración | Muestra la pantalla en la que puede establecer el destino de salida del informe.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Comunicación
Parámetro | Explicación
Informe de comunicación | Este informe contiene información de recepción y transmisión. Puede especificar si desea imprimir automáticamente cada 50 transmisiones.
Informe de transmisión | Este informe contiene información de transmisión. Puede especificar si desea imprimir una vez completada la transmisión.
Informe de varias transmisiones | Este informe contiene información de transmisión para varias transmisiones. Puede especificar si desea imprimir una vez completada la transmisión.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Detalles
Parámetro | Explicación
Pausa | Especifica la pausa cuando se introduce una marca de pausa “—” como número de fax. Generalmente, no hace falta configurarlo.
Propiedades de la línea | Especifica las características de voltaje de la línea telefónica que está conectada al dispositivo. Cuando aparece un mensaje de error indicando que el teléfono conectado está ocupado, cambiar los ajustes puede solucionar el problema. Generalmente, no hace falta configurarlo.
Duración del tono | Configure el tiempo del tono de marcado cuando esté seleccionado Tono para Tipo de marcado. Cuando no esté establecida la conexión, cambiar los ajustes puede solucionar el problema. Generalmente, no hace falta configurarlo.
Intervalo entre tonos | Configure el intervalo de tono de marcado cuando esté seleccionado Tono para Tipo de marcado. Cuando no esté establecida la conexión, cambiar los ajustes puede solucionar el problema. Generalmente, no hace falta configurarlo.
Función V.34 | Especifica si se utiliza comunicación por fax de alta velocidad utilizando Super G3 (V34). Generalmente, no hace falta configurarlo.
Nivel de recepción 1 | Especifica el nivel de señal para recibir el fax. Este elemento sólo está habilitado cuando está seleccionado Alternar automáticamente, Sólo fax o Sólo teléfono para Modo de recepción. Generalmente, no hace falta configurarlo.
Nivel de recepción 2 | Especifica el nivel de señal para recibir el fax. Este elemento sólo está habilitado cuando está seleccionado Contestador automático para Modo de recepción. Generalmente, no hace falta configurarlo.
Nivel de salida 1 | Especifica el nivel de señal para enviar el fax. Generalmente, no hace falta configurarlo.
Informe de detalles de comunicación | Imprime la información de recepción y transmisión detallada para cada comunicación. Generalmente, no hace falta configurarlo.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Seguridad
Parámetro | Explicación
Restricciones al marcado directo | Seleccione Inhabilitar, Entrar dos veces o Activar para especificar esta función.
Confirmar lista de direcciones | Active la confirmación de destinos al enviar.
Borrado automático de los datos de copia de seguridad | Active el uso de la función de borrado automático de datos de copia de seguridad.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Número de fax
Parámetro | Explicación
Mostrar grupo | Si selecciona el grupo, sólo aparece en la lista la información registrada incluida en el grupo.
Botón Editar nombre del grupo | Aparece el cuadro de diálogo Editar nombre del grupo. Puede registrar o editar el nombre del grupo.
No mostrar líneas vacías. | Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, muestra sólo la información registrada.
Botón Editar | Aparece el cuadro de diálogo Editar el número de fax. Especifique Nombre, Kana y Número de fax, y seleccione Asignar número de Marcado rápido y Asignar número de Marcado de grupo; a continuación, haga clic en Aceptar.
Botón Borrar | Elimine la información registrada seleccionada de la lista.
Botón Copiar | Copia la información registrada.
Botón Pegar | Pega la información copiada.
Botón Importar | Importa el archivo que contiene información sobre la dirección de correo electrónico.
Botón Exportar | Guarda la información registrada como Archivo SYLK (*.slk).
Borrar todas las direcciones: botón Ejecutar | Elimina toda la información registrada y cierra el cuadro de diálogo Propiedades del dispositivo.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Editar el número de fax
Parámetro | Explicación
Número de Marcado rápido | Se muestra el número del elemento seleccionado.
Nombre | Escriba el nombre del número de FAX.
Índice | Introduzca el nombre en Índice.
Kana | Introduzca el nombre en Kana.
Asignar número de Marcado rápido | Seleccione el número del botón de marcado rápido en el panel de control (entre 01 y 12).
Asignar número de Marcado de grupo | Seleccione el número del marcado de grupo (entre G01 y G20).
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Usuario predeterminado
Parámetro | Explicación
Resolución | Seleccione la resolución para leer el documento.
Tipo de documento | Seleccione el tipo de documento.
Densidad | Especifique la densidad para leer el documento.
Fondo | Quita la imagen de fondo cuando se lee el documento.
Nitidez | Especifique la nitidez para leer el documento.
Tamaño del documento (Cristal) | Especifique el tamaño del documento cuando lee el documento en el cristal.
2 caras | Active o desactive el uso de lectura dúplex cuando lee el documento mediante el alimentador automático de documentos (ADF, Auto Document Feeder).
Transmisión directa | Active o desactive el envío directamente.
Escaneado continuo desde el ADF | Active o desactive la adición del documento cuando se lee este mediante el alimentador automático de documentos (ADF, Auto Document Feeder).
Informe sobre la última transmisión | Establece la salida del informe cuando el envío del fax finaliza.
Agregar Información en encabezado | Activa o desactiva la adición de un encabezado de fax.
Cambiar la información del encabezado | Seleccione el formato del encabezado de fax.
Enviar aviso de finalización | Active o desactive esta opción para enviar una notificación cuando el envío se complete.
Destino de la notificación por correo electrónico | Establezca el destino al que se envía la notificación.
Botón Cambiar | Muestra la pantalla en la que puede establecer el destino.
Copia de seguridad del documento | Active o desactive la realización de la copia de seguridad del documento automáticamente.
Dónde hacer la copia de seguridad | Establezca el destino en el que se va a hacer la copia de seguridad.
Botón Cambiar | Muestra la pantalla en la que puede establecer el destino de la copia de seguridad.
Modo de color | Establece el modo de color.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio |