| > Página Inicial > Como # Imprimir / Copiar Origem do papel Origem do papel 1 Origem do papel 2 Formato de impressão Idioma de impressão Origem do papel Origem do papel definida pelo utilizador Imprimir Definições de erro Definições do ambiente ESC/PS Definições do ambiente ESC/Page Definições do ambiente PCL Definições do ambiente ESCP2 Definições do ambiente FX Definições do ambiente I239X Definições do ambiente PS3 Apresenta as definições de impressão do dispositivo como é descrito mais abaixo. Nota:
Dependendo do modelo do dispositivo e das opções instaladas, este menu e os seus itens podem não ser apresentados. O ecrã Impressora é apresentado dependendo do modelo.
## Origem do papel
Parâmetro | Explicação
Formato da gaveta MF | Especifica o formato do papel colocado no Alimentador MF.
Tipo de alimentador MF | Especifica o tipo do papel colocado no Alimentador MF.
Formato do alimentador MF | Especifica o formato do papel colocado no Suporte MF.
Tipo de suporte MF | Especifica o tipo do papel colocado no Suporte MF.
Formato do alimentador x | Apresenta o formato do papel colocado nos alimentadores padrão e opcional.
Tipo de alimentador x | Especifica o tipo do papel colocado nos alimentadores padrão e opcional.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Origem do papel 1
Parâmetro | Explicação
Formato do alimentador MF | Especifica o formato do papel colocado no Suporte MF.
Formato do alimentador x | Apresenta o formato do papel colocado nos alimentadores padrão e opcional.
Tipo de suporte MF | Especifica o tipo do papel colocado no Suporte MF.
Tipo de alimentador x | Especifica o tipo do papel colocado nos alimentadores padrão e opcional.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Origem do papel 2
Parâmetro | Explicação
Definições de selecção automática: MP, Alimentador x | Especifica a origem de papel seleccionada como definição de selecção automática.
Definições de detecção do formato de papel: Alimentador x | Activa a definição de detecção automática do formato de papel para cada origem de papel e especifica o formato de papel automaticamente.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Formato de impressão
Parâmetro | Explicação
Formato de página | Especifica o formato do papel para a impressão da informação.
Tipo de papel | Especifica o tipo de papel utilizado para a impressão.
Lado da página | Especifica o lado do papel no qual imprimir aquando da impressão manual em ambos os lados do papel.
Origem do papel | Especifica se a alimentação do papel na impressora é feita a partir do Suporte MF, do alimentador padrão ou do alimentador opcional. Se seleccionar Automático, a alimentação do papel é feita a partir da origem que contenha o papel correspondente à definição do tamanho de papel.
Orientação | Especifica se a página é impressa com a orientação vertical ou horizontal.
Resolução | Especifica a resolução de impressão.
RITech | Especifica se quer ou não activar a função RIT (Resolution Improvement Technology - Tecnologia de Melhoramento da Resolução).
Poupar toner | Especifica se quer ou não poupar o toner. Quando selecciona Sim, a impressora consome menos toner, mas a qualidade de impressão é reduzida.
Reduzir | Especifica se quer ou não reduzir o tamanho de impressão.
Destac. Linhas Finas | Especifica se as linhas finas devem ser realçadas.
Correcção de imagem | Especifica o método para a correcção de imagem.
1 | Esta definição fornece a correcção padrão de imagem. Experimente esta definição em primeiro lugar.
2 | Se o modo ESC/P ou ESC/PS estiver seleccionado, esta definição é utilizada quando as marcas das linhas não são impressas correctamente. Se o modo ESC/Page estiver seleccionado, esta definição é utilizada quando ocorre um problema gráfico devido à utilização de um controlador de impressão que não é suportado.
Deslocamento superior | Ajusta a posição de impressão vertical da página.
Deslocamento esquerdo | Ajusta a posição de impressão horizontal da página.
Deslocamento superior B | Ajusta a posição de impressão vertical na parte de trás do papel quando estiver a imprimir de ambos os lados. Utilize esta opção se a impressão na parte de trás não for o que está à espera.
Deslocamento esquerdo B | Ajusta a posição de impressão horizontal na parte de trás do papel quando estiver a imprimir de ambos os lados. Utilize esta opção se a impressão na parte de trás não for o que está à espera.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Idioma de impressão Nota:
O ecrã Linguagem da impressora é apresentado dependendo do modelo.
Parâmetro | Explicação
USB | Especifica o idioma de impressão para cada interface.
Rede
Placa de interface
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Origem do papel
Parâmetro | Explicação
Origem do papel (detectar formato automaticamente) | Active para detectar o formato do papel automaticamente para cada origem do papel.
Origem do papel (Tamanho) | Especifica o tamanho do papel para cada origem do papel.
Origem do papel (Tipo) | Especifica o tipo de papel para cada origem do papel.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Origem do papel definida pelo utilizador
Parâmetro | Explicação
Definições da origem do papel definida pelo utilizador | Apresenta a unidade, largura e altura definidas pelo utilizador para cada origem de papel.
Unidade | Selecciona a unidade de medida do papel para a origem de papel seleccionada entre mm ou polegada.
Largura | Introduza a largura do papel para a origem do papel seleccionada.
Altura | Introduza a altura do papel para a origem do papel seleccionada.
Adicionar >> | Registe o tamanho definido pelo utilizador para a origem do papel seleccionada.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Imprimir
Parâmetro | Explicação
Papel espesso | Active ou desactive a função de papel espesso.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Definições de erro
Parâmetro | Explicação
Notificação sobre formato de papel | Especifica se devem ser detectados erros de tamanho do papel.
Notificação sobre tipo de papel | Especifica se devem ser detectados erros de tipo do papel.
Solucionador automático de erros | Especifica se a impressão deve continuar quando ocorre um erro.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Definições do ambiente ESC/PS
Parâmetro | Explicação
Contínuo | Especifica se quer ou não que a impressora reduza a informação a imprimir do papel contínuo para a folha única. Este item só fica activado quando o modo ESC/PS ou ESC/P estiver seleccionado.
Não | Sem redução.
F15->B4L | Reduz a informação de 381 x 279,4 mm (15 x 11 pol.) para B4L.
F15->A4L | Reduz a informação de 381 x 279,4 mm (15 x 11 pol.) para A4L.
F10->A4P | Reduz a informação de 254 x 279,4 mm (10 x 11 pol.) para A4P.
Código de caracteres | Especifica o código de caracteres. Este item só fica activado quando é utilizado o software para ESC/P.
Kana | O código Kana é seleccionado.
Gráfico | O código de gráfico alargado é seleccionado.
Posição da origem do papel | Especifica a posição de início da impressão. Este item só fica activado quando é utilizado o software para ESC/P.
País | Especifica o país. Alguns símbolos na tabela do código de caracteres são substituídos de acordo com o país especificado. Este item só fica activado quando é utilizado o software para PC-PR201H no modo ESC/PS.
Carácter zero | Especifica se a impressora imprime um zero traçado ou sem traço.
Posição do papel | Especifica a posição horizontal do papel. Se seleccionar Centro, também pode seleccionar o deslocamento. Quando seleccionar PC-PR201H na definição de impressão da aplicação e utilizar o alimentador de folhas, seleccione a opção Centro. Parte da margem esquerda e da margem direita poderá não ser impressa dependendo das definições das margens. Nesse caso, aumente na aplicação a margem esquerda e a margem direita.
Margem direita | Especifica a margem direita. Este item só fica activado quando o modo ESC/PS ou ESC/P estiver seleccionado.
Largura do papel | Ajusta à largura da área de impressão.
136 caracteres | Define a largura para 136 caracteres (13,6 pol.). Se a largura de impressão for inferior a 136 caracteres, a informação que exceda o tamanho da área de impressão é cortada.
Fonte Kanji | Especifica a fonte utilizada para Kanji. Este item só fica activado quando o modo ESC/PS ou ESC/P estiver seleccionado.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Definições do ambiente ESC/Page
Parâmetro | Explicação
Retorno do carreto | Especifica se quer ou não que a impressora execute a operação de retorno do carreto sempre que a posição de impressão vá para além da margem direita.
Avanço de linha | Especifica se quer ou não que a impressora execute a operação de avanço de linha sempre que a posição de impressão vá para além da margem inferior.
CR | Especifica se deve ser efectuado apenas o retorno do carreto (CR) ou o retorno do carreto juntamente com o avanço de linha (LF).
LF | Especifica se deve ser efectuado apenas o avanço de linha (LF) ou o avanço de linha juntamente com o retorno do carreto (CR).
FF | Especifica se deve ser efectuada apenas a alimentação do formulário (FF) ou a alimentação do formulário juntamente com o retorno do carreto (CR).
Código de erro | Especifica o processo para um carácter que não estiver incluído na tabela do código de caracteres.
Sim | Substitui por um espaço.
Não | Ignora.
Tipo de fonte | Especifica a prioridade da fonte de dois‐bytes e da fonte de um‐byte quando a proporção do tamanho do carácter de largura por altura é de um para dois.
1 | Se o tamanho da fonte for inferior a 15 pontos, esta será impressa na fonte de um‐byte. Se o tamanho da fonte for superior a 15 pontos, esta será impressa na fonte de dois‐bytes.
2 | Imprime na fonte de dois‐bytes.
3 | Imprime na fonte de um‐byte.
Fundo de página | Especifica se quer ou não imprimir com dados de fundo de página guardados no módulo ROM opcional.
Número do formulário | Especifica o número dos dados de fundo de página a imprimir.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Definições do ambiente PCL
Parâmetro | Explicação
Fonte | Especifica se serão utilizadas as fontes integradas da impressora ou se serão transferidas fontes.
Nº da Fonte | Especifica o número da fonte.
Densidade | Especifica se será utilizada densidade de letra fixa ou densidade de letra proporcional.
Altura | Especifica o tamanho da fonte.
Jogo | Especifica o jogo de caracteres de símbolo.
Forma | Especifica as linhas por página para a área definida em Formato de página e Orientação em Formato de impressão.
Função CR | Especifica se deve ser efectuado apenas o retorno do carreto (CR) ou o retorno do carreto juntamente com o avanço de linha (LF).
Função LF | Especifica se deve ser efectuado apenas o avanço de linha (LF) ou o avanço de linha juntamente com o retorno do carreto (CR).
Atribuição Alim. | Atribui o tipo de alimentador seleccionado à origem do papel.
4 | Defina para um alimentador de papel compatível com a HP LaserJet4.
4K | Defina para alimentador de papel compatível com a HP LaserJet 4000, 5000 e 8000.
5S | Defina para um alimentador de papel compatível com a HP LaserJet 5S.
Topo ## Definições do ambiente ESCP2
Parâmetro | Explicação
Fonte | Selecciona o tipo de fonte.
Densidade [cpi] | Especifica se será utilizada densidade de letra fixa ou densidade de letra proporcional.
Condensado | Especifica se serão, ou não, utilizadas letras condensadas.
Margem Superior [pol] | Especifica a posição de início da impressão.
Texto [Linhas] | Especifica as linhas por página.
Tabela CG | Especifica a tabela de caracteres.
País | Especifica o país. Alguns símbolos na tabela do código de caracteres são substituídos de acordo com o país especificado.
CR Auto | Especifica se quer ou não que a impressora execute a operação de retorno do carreto sempre que a posição de impressão vá para além da margem direita.
Auto LF | Especifica se quer ou não que a impressora execute a operação de avanço de linha sempre que a posição de impressão vá para além da margem inferior.
Img Bitmap | Especifica o algoritmo utilizado para converter a resolução para imagens de bits.
Forma do Zero | Especifica se a impressora imprime um zero traçado ou sem traço.
Topo ## Definições do ambiente FX
Parâmetro | Explicação
Fonte | Selecciona o tipo de fonte.
Densidade | Especifica se será utilizada densidade de letra fixa ou densidade de letra proporcional.
Condensado | Especifica se serão, ou não, utilizadas letras condensadas.
Margem Superior [pol] | Especifica a posição de início da impressão.
Texto [Linhas] | Especifica as linhas por página.
Tabela CG | Especifica a tabela de caracteres.
País | Especifica o país. Alguns símbolos na tabela do código de caracteres são substituídos de acordo com o país especificado.
CR Auto | Especifica se quer ou não que a impressora execute a operação de retorno do carreto sempre que a posição de impressão vá para além da margem direita.
Auto LF | Especifica se quer ou não que a impressora execute a operação de avanço de linha sempre que a posição de impressão vá para além da margem inferior.
Img Bitmap | Especifica o algoritmo utilizado para converter a resolução para imagens de bits.
Forma do Zero | Especifica se a impressora imprime um zero traçado ou sem traço.
Topo ## Definições do ambiente I239X
Parâmetro | Explicação
Fonte | Selecciona o tipo de fonte.
Densidade | Especifica se será utilizada densidade de letra fixa ou densidade de letra proporcional.
Página Código | Especifica a Página de código.
Margem Superior [pol] | Especifica a posição de início da impressão.
Texto [Linhas] | Especifica as linhas por página.
CR Auto | Especifica se quer ou não que a impressora execute a operação de retorno do carreto sempre que a posição de impressão vá para além da margem direita.
Auto LF | Especifica se quer ou não que a impressora execute a operação de avanço de linha sempre que a posição de impressão vá para além da margem inferior.
Gráficos Alt. | Especifica um Modo de gráficos alternados. Quando selecciona Activado, a impressora funciona no modo de comando compatível com EPSON LQ570/LQ1070.
Img Bitmap | Especifica o algoritmo utilizado para converter a resolução para imagens de bits.
Forma do Zero | Especifica se a impressora imprime um zero traçado ou sem traço.
Jogo Caracteres | Especifica o jogo de caracteres de nível superior.
1 | Códigos de 80h até 9Fh são interpretados como códigos de 00h até 1Fh (caracteres de controlo).
2 | Códigos de 80h até 9Fh são interpretados como códigos de caracteres.
Topo ## Definições do ambiente PS3
Parâmetro | Explicação
Folha de erro PS3 | Quando seleccionar Sim, a impressora imprime uma folha de erro.
Coloração | Especifica o modo de impressão a cores ou de impressão a preto e branco.
Proteger imagem | A impressora utiliza uma compressão com perdas quando seleccionar a opção Não. A impressora não utiliza a compressão com perdas quando seleccionar a opção Sim. Compressão com perdas refere-se a uma técnica de compressão de informação em que se perde uma certa quantidade de dados.
Binário | Especifica o formato da informação. Seleccione Sim para informação binária e seleccione Não para informação ASCII.
Detecção de texto | Quando seleccionar Sim, o ficheiro de texto é convertido para um ficheiro PostScript quando estiver a ser impresso. Esta definição só está disponível quando selecciona a opção PS3 no Menu de emulação.
Formato de página PDF | Especifica o formato do papel quando envia directamente o ficheiro PDF a partir de um computador ou de outro dispositivo.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo |