| > Home > Come # Timeout È possibile impostare il periodo di attesa prima che si verifichi un timeout. Se questo intervallo di tempo viene superato si verifica un errore. Se si impostano valori maggiori, la ricerca delle interfacce di rete richiede più tempo. Per attivare le impostazioni, scegliere Aggiorna dal menu Visualizza oppure riavviare EpsonNet Config.
Voce | Descrizione
Tempo prima di notif.err.comun. durante acquis.info(2-900) | Impostare il periodo di tempo prima del verificarsi di un timeout (tra 2 e 900 secondi). Il valore di default è 25 secondi.
Tempo prima di notif.err.comun. durante trasm.impo.(2-900) | Impostare il periodo di tempo prima del verificarsi di un timeout (tra 2 e 900 secondi). Il valore di default è 25 secondi.
Tempo attesa prima di riavvio (60-900) | Impostare il periodo di tempo prima del verificarsi di un timeout (tra 60 e 900 secondi). Il valore di default è 300 secondi.
Pulsante Ripristina impostazioni predefinite | Riporta l'interfaccia di rete alle impostazioni di fabbrica.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.