| > Inicio > Cómo # Barra de menús Menú Archivo: Abrir Importa el Archivo SYLK (*.slk) que contiene los valores de ajuste. Cerrar Cierra el archivo que está actualmente abierto. Sobrescrib y guardar Sobrescribe y guarda los datos de ajuste. Guardar como Guarda la información de configuración como Archivo SYLK (*.slk). Guardar archivo de plantilla Guarda los ajustes en una plantilla. Guardar el resultado de la transmisión de configuraciones Guarda los resultados de la transmisión de la configuración en un archivo CSV (*.csv). Salir Cierra la pantalla Ajustes de lote. Menú Mostrar: Actualizar Actualiza la información más reciente volviendo a buscar el dispositivo disponible. Mostrar dispositivos Muestra los valores de ajuste actuales del dispositivo. Mostrar datos ajust Muestra los valores de ajuste en el archivo de ajustes importado, o los valores de ajuste introducidos en el cuadro de diálogo Editar datos de configuración. Menú Herramientas: Transmitir Transmite los valores de ajuste en el archivo de ajustes importado, o los valores de ajuste introducidos en el cuadro de diálogo Editar datos de configuración. Mostrar detalles Cuando se selecciona un solo dispositivo, se abre el cuadro de diálogo Mostrar detalles. Aparecen los valores de ajuste detallados del dispositivo. Asignar automáticamente La información del archivo de ajustes importado se asigna automáticamente. Claves para usar se utiliza para identificar el dispositivo. Puede editar Claves para usar seleccionando Opciones en el menú Herramientas y, a continuación, seleccionando Asignar automáticamente. Asignar manualmente Puede asignar manualmente los datos de ajuste al dispositivo. EpsonNet Config no comprueba si la información del archivo de ajustes importado coincide con el dispositivo seleccionado. Anular asignación Puede cancelar los ajustes asignados del dispositivo seleccionado. Opciones Puede configurar las opciones para los ajustes de lote. Menú Ayuda: Mostrar Ayuda Abre Ayuda de EpsonNet Config. |