| > 首頁 > 操作指引 # 開啟畫面
項目 | 說明
選單列 | 選單列包含〝檔案〞、〝顯示〞、〝工具〞及〝說明〞選單。如需詳細資訊，請參考選單列。
『開啟』鍵 | 匯入含有設定值的 SYLK 檔 (*.slk)。
『覆寫與儲存』鍵 | 儲存含有設定值的 SYLK 檔 (*.slk)。
『顯示裝置』鍵 | 顯示裝置的目前設定值。
『顯示設定資訊』鍵 | 顯示匯入設定檔的設定值，或在〝編輯設定資訊〞對話方塊中輸入的設定值。
『重新整理』鍵 | 重新搜尋可用的裝置，以更新至最新的資訊。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
項目 | 清單是根據您選擇的項目，如〝MAC 位址〞、〝IP 位址〞或〝狀態〞，以遞增或遞減順序排序。拖曳各項目標題的右側，可控制項目的顯示寬度。
清單檢視 | 顯示裝置的資訊。
項目 | 狀態 | 程序狀態 | 說明
| 設定值相符 | 指派成功 | 匯入的設定值與目前的設定值相同。
| 取得目前設定值 | 指派成功 | 目前設定值已從各裝置擷取。
| 未指派 |  | 無法以匯入設定值傳輸資訊。
| 未指派 | 指派失敗 | 無法指派資訊。 *1
| 未設定 | 指派成功 | 設定檔成功匯入，且傳輸已準備就緒。
| 未設定 | 指派失敗 | 無法傳輸資訊。
| 未設定 | 搜尋中 | 正在搜尋加入設定檔的裝置。 *2
| 未設定 | 搜尋失敗 | 無法找到裝置。請確認裝置已開啟。 *2
| 未設定 | 設定失敗 | 無法設定裝置。請確認設定檔。
| 無法設定 | 無效的檢查結果 | 設定檔含有錯誤。請確認設定檔。
| 設定完成 | 設定成功 | 設定成功完成。
| 設定完成 | 重新啟動 | 在傳輸設定後，需要重新啟動裝置。正在確認裝置的連線。
| 設定完成 | 重新啟動失敗 | 無法確認裝置的連線。請確認裝置已開啟或成功重新啟動。
| 設定完成 | 搜尋中 | 正在搜尋加入設定檔的裝置。 *2
| 設定完成 | 搜尋失敗 | 無法確認裝置的連線。請確認裝置已開啟或成功重新啟動。 *2
*1 僅適用於選擇〝顯示裝置〞時。 *2 僅適用於選擇〝顯示設定資訊〞時。 |