| > Beginpagina > Uitleg # Time-out U kunt instellen na hoeveel tijd een time-out plaatsvindt. Wanneer deze tijdsduur wordt overschreden, treedt er een fout op. Als u een grotere waarde instelt, duurt het langer om naar netwerkinterfaces te zoeken. Kies Vernieuwen in het menu Weergeven of start EpsonNet Config opnieuw om de instellingen te activeren.
Item | Uitleg
Tijd voor comm.fout wordt gemeld bij opvragen info (2-900) | Stelt in na hoeveel tijd een time-out plaatsvindt (tussen 2 en 900 seconden). De standaardwaarde bedraagt 25 seconden.
Tijd voor melding comm.fout bij verzenden instell. (2-900) | Stelt in na hoeveel tijd een time-out plaatsvindt (tussen 2 en 900 seconden). De standaardwaarde bedraagt 25 seconden.
Tijd voordat opnieuw wordt gestart (60-900) | Stelt in na hoeveel tijd een time-out plaatsvindt (tussen 60 en 900 seconden). De standaardwaarde bedraagt 300 seconden.
Knop Standaardinstellingen herstellen | Zet de netwerkinterface terug naar de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen).
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.