| > Accueil > Comment # Paramètres administrateur Nom administrateur/Informations de contact Favoris Économie d'énergie Verrouillage du panneau Limitation des accès Mode par défaut Authentification utilisateur Mot de passe administrateur Paramètres par défaut Affiche les paramètres administrateur comme indiqué ci-dessous. Remarque :
Certains éléments peuvent ne pas s'afficher suivant le périphérique.
## Nom administrateur/Informations de contact
Paramètre | Explication
Nom de l'administrateur | Saisissez le nom de l'administrateur pour le périphérique (255 caractères maximum).
Nom administrateur/Informations de contact | Saisissez le nom et les informations de contact de l'administrateur (255 caractères maximum).
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Favoris
Paramètre | Explication
Nom des favoris | Saisissez le nom que vous souhaitez afficher dans l'onglet Favoris de l'utilitaire de configuration Internet (20 caractères maximum).
URL des favoris | Saisissez une destination d'hyperlien depuis l'onglet Favoris de l'utilitaire de configuration Internet (64 caractères maximum).
Description | Saisissez une explication pour les valeurs Nom des favoris et URL des favoris que vous avez définies (64 caractères).
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Économie d'énergie
Paramètre | Explication
Veille | Sélectionnez le laps de temps requis avant que le périphérique ne bascule en mode veille (mode d'économie d'énergie). Si vous sélectionnez Désactivé, le périphérique ne bascule pas en mode veille.
Minuterie extinction | Sélectionnez le laps de temps requis avant que le périphérique se mette automatiquement hors tension. Sélectionnez Désactivé pour désactiver la minuterie d'extinction.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Verrouillage du panneau
Paramètre | Explication
Verrouillage du panneau | Permet d'activer la fonction de verrou du panneau.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Limitation des accès
Paramètre | Explication
Limiter l'accès à chaque utilisateur | Permet de limiter l'accès des utilisateurs.
Travail sans authentification | Spécifiez le paramètre à utiliser lors de la réception des données qui n'ont pas d'authentification.
Bouton Modifier | Affiche l'écran permettant de modifier les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton Exporter | Exporte les données enregistrées en tant que fichier.
Bouton Importer | Importe un fichier contenant des informations d'utilisateur.
Bouton Supprimer | Supprime les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Paramètres utilisateur
Paramètre | Explication
Nom de l'utilisateur | Spécifiez le nom affiché comme nom d'utilisateur.
Mot de passe | Affiche l'écran de paramètre de mot de passe.
Copier | Spécifie les limites de la fonction de copie.
Numériser | Spécifie les limites de la fonction de numérisation.
Télécopier | Spécifie les limites de la fonction de télécopie.
Impression à partir de l'ordinateur | Spécifie les limites d'impression depuis un ordinateur.
Impression à partir du périphérique mémoire | Spécifie les limites d'impression depuis un périphérique de mémoire.
Impression en couleur | Spécifie les limites en matière d’impression en couleur.
Bouton OK | Met à jour les informations d'utilisateur spécifiées.
Bouton Annuler | Annule les éléments spécifiés.
Haut ## Mode par défaut
Paramètre | Explication
Mode par défaut | Spécifie le mode par défaut du périphérique au démarrage.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Authentification utilisateur
Paramètre | Explication
Fonction d'authentification utilisateur | Spécifie la méthode d'authentification utilisateur.
Non | L'authentification utilisateur n'est pas utilisée.
Autoriser uniquement les utilisateurs authentifiés | Sans authentification, les opérations du panneau de commande sont inaccessibles. Les opérations via le réseau comme la numérisation réseau et PC‐FAX sont également indisponibles.
Autoriser les utilisateurs réseau | Sans authentification, les opérations du panneau de commande sont inaccessibles. Les opérations via le réseau comme la numérisation réseau et PC‐FAX sont disponibles.
Paramètres IP du proxy d'authentification | Saisissez l'adresse IP du serveur sur lequel le proxy d'authentification de MFP est installé.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Mot de passe administrateur Remarque :
L'écran Mot de passe s'affiche en fonction du modèle.
Paramètre | Explication
Mot de passe administrateur : bouton Modifier | La boîte de dialogue Mot de passe administrateur s’affiche. Saisissez un nouveau mot de passe utilisant de 1 à 20 caractères ASCII (0x20 à 0x7E). Selon le modèle, il se peut que les caractères ":;<=>?@[\]^_`" ne soient pas valides. Si vous avez oublié le mot de passe, vous devez réinitialiser l’interface réseau sur les paramètres par défaut.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Paramètres par défaut
Paramètre | Explication
Bouton Interface réseau : Exécuter | Restaure les paramètres par défaut de l'interface réseau. Saisissez le mot de passe quand le mot de passe est modifié.
Bouton Tous : Exécuter | Restaure tous les paramètres aux valeurs d'usine par défaut. Saisissez le mot de passe quand le mot de passe est modifié.
Haut |