| > Основная страница > Практическое руководство # Время ожидания Установка времени ожидания. В случае превышения данного интервала происходит ошибка. Если задано большее значение, для поиска сетевых интерфейсов потребуется больше времени. Выберите Обновить в меню Отображать или перезапустите EpsonNet Config для активации настроек.
Пункт | Описание
Время до ошибки связи при получ. инф. (2-900) | Установите время ожидания (от 2 до 900 секунд). По умолчанию установлено 25 секунд.
Время до ошибки связи при настр. инф. (2-900) | Установите время ожидания (от 2 до 900 секунд). По умолчанию установлено 25 секунд.
Время ожидания перезагрузки (60-900) | Установите время ожидания (от 60 до 900 секунд). По умолчанию установлено 300 секунд.
Кнопка Восстановите настройки по умолчанию | Присваивает параметрам сетевого интерфейса значения по умолчанию.
Кнопка OK | Сохранение параметров.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.