| > Accueil > Comment # Commun Paramètres du périphérique1 Paramètres du périphérique2 Économie d'énergie Paramètres de l'hôte USB Paramètres USB Serveur de messagerie électronique Réinitialiser l'imprimante Langue d'affichage Date/Heure Panneau de commande Expiration Interface externe Économie d'énergie Contacts Affiche les paramètres communs du périphérique comme décrit ci-dessous. Remarque :
Ce menu peut ne pas s'afficher suivant le périphérique.
## Paramètres du périphérique1
Paramètre | Explication
Minuterie avant mise en veille/Veille dans | Spécifie le laps de temps requis avant que l'imprimante ne bascule en mode veille.
Expiration interface | Spécifie le laps de temps requis, en seconde, avant expiration. Le laps de temps avant expiration correspond au délai entre le moment où la réception des données est interrompue et le moment où la réception des données reprend.
Alimentation papier | Spécifie si le papier est alimenté dans l'imprimante depuis le bac BM, la cassette BM ou la cassette papier inférieure. Si vous sélectionnez Automatique, le papier est alimenté depuis l'alimentation papier contenant du papier correspondant à vos paramètres de format du papier.
Priorité de la cassette BM | Ce paramètre détermine si la cassette BM possède une priorité plus ou moins élevée lorsque Automatique est sélectionné sous Alimentation papier dans le pilote d'impression.
Impression recto verso | Active ou désactive l'impression recto verso.
Sens de reliure | Spécifie le sens de reliure de l'impression.
Type de papier | Spécifie le type de papier utilisé pour l'impression.
Côté de la page | Spécifie le côté du papier sur lequel imprimer lors de l'impression recto verso manuelle du papier.
Ignorer les pages blanches | Permet d'ignorer les pages blanches pendant l'impression.
Éjection automatique du papier | Spécifie si l'éjection du papier est automatique.
Ignorer la taille | Si vous souhaitez ignorer une erreur de taille du papier, sélectionnez Oui.
Poursuivre automatiquement | Lorsque vous activez ce paramètre, l'imprimante continue automatiquement l'impression au bout d'un certain temps lorsqu'une erreur de type Configuration papier, Surcharge impression ou Mémoire saturée se produit. Lorsque cette option est désactivée, vous devez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour reprendre l'impression.
Éviter les erreurs de page | Lors de l'impression de données complexes (données comprenant une multitude de textes et de graphiques), une page d'erreur peut s'afficher car la vitesse d'impression est plus rapide que la vitesse de traitement des images. Pour éviter cette erreur, configurez Éviter les erreurs de page sur Oui.
Commutation automatique A4/LT | Spécifie le format de papier qu'utilise par défaut l'imprimante si le papier sélectionné n'est pas chargé.
Conversion en noir et blanc | Permet d'imprimer en noir lorsque le toner de couleur est épuisé.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Paramètres du périphérique2
Paramètre | Explication
Contraste LCD | Ajuste le contraste de l'écran LCD. Définissez le contraste entre 0 (contraste le plus faible) et 15 (contraste le plus élevé).
Affichage N/B inversé | Inverse l'affichage du noir et du blanc sur l'écran LCD.
Rétroéclairage LCD | Permet de configurer le rétroéclairage sur l'écran LCD.
Son de confirmation du fonctionnement | Spécifie si le périphérique émet un son lorsque vous appuyez sur un bouton du panneau de commande.
Son de fin | Spécifie si le périphérique émet un son une fois l'opération terminée.
Son d'alerte | Spécifie si le périphérique émet un son lorsqu'une erreur se produit.
Disque RAM | Spécifie la taille du Disque RAM disponible pour la fonction de mot de passe pendant l'impression.
Non | Impossible d'utiliser la fonction de mot de passe.
Normal | 50 pour cent de la capacité supplémentaire du disque de RAM peut être utilisée.
Maximum | L'intégralité de la capacité supplémentaire du disque de RAM peut être utilisée.
Conversion en unidirectionnel | Lorsque vous utilisez l'impression recto verso, si le numéro de la dernière page du document est impair, celle-ci est imprimée en unidirectionnel afin de réduire la consommation du photoconducteur et du toner.
Confirmation du type de support | Précise si un message d'erreur s'affiche lorsque le type de papier indiqué dans le pilote et celui défini pour la source de papier ne correspondent pas. Sélectionnez Oui pour afficher le message d'erreur et arrêter l'impression. Sélectionnez Désactivé pour poursuivre l'impression avec les paramètres du pilote.
Date | Affiche la date utilisée par le périphérique. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ce paramètre.
Heure | Affiche l'heure utilisée par le périphérique. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ce paramètre.
Fuseau horaire | Affiche le fuseau horaire utilisé par le périphérique. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ce paramètre.
Décalage horaire | Affiche le décalage horaire utilisé par le périphérique. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ce paramètre.
Format de la date | Spécifie le format d'affichage. Les lettres JJ, MM et AA indiquent le jour, le mois et l'année respectivement.
Informations relatives au travail | Spécifie le modèle des informations relatives au travail d'impression affichées sur le panneau de commande de l'imprimante.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Économie d'énergie
Paramètre | Explication
Activer le mode de préchauffage | Active le mode de préchauffage.
Durée avant activation du mode de préchauffage | Spécifie la durée précédant l'activation du mode de préchauffage.
Activer le mode de veille profonde | Active le mode de veille profonde lors du basculement en mode veille.
Durée avant activation du mode de veille | Spécifie la durée précédant l'activation du mode veille.
Activer la minuterie de mise hors tension | Active la minuterie de mise hors tension.
Délai avant la mise hors tension/Mise en veille programmable (Arrêt en cas d'inactivité) | Spécifie la durée précédant la mise hors tension de l'imprimante.
Arrêter si déconnecté | L’appareil est automatiquement mis hors tension lors de la déconnexion de l’interface externe.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Paramètre Enable Timer (Activer la minuterie) | Active les paramètres de minuterie du périphérique. Lorsque ce paramètre est activé, la minuterie de mise hors tension est désactivée.
Start (Démarrer) | Spécifie l'heure de début de fonctionnement du périphérique.
Stop (Arrêter) | Spécifie l'heure de fin de fonctionnement du périphérique.
Day (Jour) | Spécifie la date de fonctionnement du périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Paramètres de l'hôte USB
Paramètre | Explication
Interface USB | Active ou désactive l'interface USB de l'hôte.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Paramètres USB
Paramètre | Explication
Interface USB | Active ou désactive l'interface USB.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Serveur de messagerie électronique Remarque :
L'écran Paramètres du serveur de messagerie s'affiche en fonction du modèle.
Paramètre | Explication
Méthode d'authentification | Spécifie la méthode d'authentification permettant de se connecter au serveur de messagerie.
Compte d'authentification | Saisissez les détails du compte pour l'authentification sur le serveur de messagerie. Saisissez de 30 à 255 caractères alphanumériques. Le nombre de caractères que vous pouvez saisir dépend du périphérique.
Mot de passe d'authentification | Saisissez le mot de passe d'authentification du serveur de messagerie (20 caractères maximum).
Adresse de l'expéditeur | Saisissez l'adresse électronique de l'expéditeur (64 caractères maximum).
Adresse du serveur SMTP | Saisissez l'adresse du serveur SMTP (50 caractères maximum).
Numéro de port du serveur SMTP | Saisissez le numéro de port (compris entre 1 et 65535) du serveur SMTP.
Connexion sécurisée SMTP | Sélectionnez la méthode de chiffrement pour la connexion SMTP.
Validation du certificat | Active ou désactive la validation du certificat utilisé pour authentifier une connexion sécurisée entre le serveur de messagerie et le périphérique.
Adresse du serveur POP3 | Saisissez l'adresse du serveur POP3 (50 caractères maximum).
Numéro de port du serveur POP3 | Saisissez le numéro de port (compris entre 1 et 65535) du serveur POP3. Cet élément n’est activé que lorsque POP avant SMTP est sélectionné sous Méthode d'authentification.
Test de connexion | Vérifie la connexion au serveur de messagerie.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Réinitialiser l'imprimante
Paramètre | Explication
Effacer l'avertissement : bouton Exécuter | Efface les messages d'avertissement montrant des erreurs à l'exception des erreurs concernant les consommables ou les pièces de rechange obligatoires.
Réinitialiser : bouton Exécuter | Arrête l'impression et efface le travail courant reçu de l'interface active. Vous souhaiterez peut-être réinitialiser l'imprimante en cas de problème avec le travail d'impression tandis que l'imprimante ne parvient pas à imprimer correctement.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Langue d'affichage
Paramètre | Explication
Langue d'affichage | Spécifie la langue d'affichage sur l'écran LCD.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Date/Heure Remarque :
L'écran Heure s'affiche en fonction du modèle.
Paramètre | Explication
Date | Affiche la date définie pour le périphérique.
Heure | Affiche l'heure définie pour le périphérique.
Format de la date | Sélectionne le format entre [aaa.mm.jj], [mm.jj.aaaa] et [jj.mm.aaaa]. Cliquez sur Modifier et définissez le format.
Format de l'heure | Sélectionne le format de l'heure : [12 h] ou [24 h]. Cliquez sur Modifier et définissez le format.
Heure d'été | Active ou désactive l'heure d'été. Cliquez sur Modifier et définissez le format.
Bouton Modifier | Ouvre un écran dans lequel vous pouvez modifier les paramètres.
Paramètres du serveur de synchronisation | Sélectionnez pour activer les paramètres du serveur de synchronisation.
Adresse du serveur de synchronisation | Définit l'adresse du serveur de synchronisation. Vous pouvez saisir une adresse IPv4, une adresse IPv6, un nom d'hôte ou un nom de domaine complet (2 à 252 octets).
Décalage horaire | Définit le décalage horaire avec le serveur de synchronisation. Sélectionnez une valeur pour +/-, heure(s) et minute(s).
Intervalle de mise à jour | Permet de supprimer séquentiellement les données d'impression qui ont été enregistrées temporairement dans le périphérique.
État du serveur de synchronisation | Affiche les informations sur l'état du serveur de synchronisation.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Panneau de commande
Paramètre | Explication
Langue | Définit la langue du panneau de configuration.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Expiration
Paramètre | Explication
Expiration de l'interface | Définit le délai d'expiration des tâches. Le paramètre peut varier en fonction du modèle. Cliquez sur Modifier et définissez les valeurs dans la boîte de dialogue. Vous pouvez saisir l’heure directement selon le modèle.
Bouton Modifier | Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un écran dans lequel vous pouvez modifier les paramètres.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Interface externe Remarque :
L'écran USB s'affiche en fonction du modèle.
Paramètre | Explication
Interface USB du périphérique | Sélectionnez pour activer ou désactiver l'interface USB du périphérique.
Interface USB de l'hôte | Sélectionnez pour activer ou désactiver l'interface USB de l'hôte.
NFC | Sélectionnez pour activer ou désactiver NFC.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Économie d'énergie
Paramètre | Explication
Veille | Sélectionnez le laps de temps requis avant que le périphérique ne bascule en mode veille (mode d'économie d'énergie). Si vous sélectionnez Désactivé, le périphérique ne bascule pas en mode veille.
Minuterie extinction | Sélectionnez le laps de temps requis avant que le périphérique se mette automatiquement hors tension. Sélectionnez Désactivé pour désactiver la minuterie d'extinction.
Minuterie extinction/Mise en veille programmable (Arrêt en cas d'inactivité) | Sélectionnez le laps de temps requis avant que le périphérique se mette automatiquement hors tension. La valeur du paramètre dépend du périphérique.
Arrêter si déconnecté | L’appareil est automatiquement mis hors tension lors de la déconnexion de l’interface externe.
Minuterie du mode d'économie d'énergie | Sélectionnez le laps de temps requis avant que le périphérique ne bascule automatiquement en mode d'économie d'énergie. La valeur du paramètre dépend du périphérique.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Contacts
Paramètre | Explication
Bouton Afficher | Affiche la liste des destinations enregistrées. Vous pouvez filtrer et trier la liste.
Bouton Modifier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez éditer les informations des contacts.
Bouton Supprimer tout | Supprime toutes les destinations.
Bouton Parcourir | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez sélectionner le fichier que vous souhaitez importer.
Mot de passe | Définissez le mot de passe pour le fichier défini lors de l'exportation. Vous devez saisir le mot de passe si vous sélectionnez Exporter tous les éléments dans Exporter élément.
Bouton Importer | Importe un fichier de contacts.
Exporter éléments | Sélectionnez l'élément d'exportation.
Bouton Mot de passe | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir le mot de passe pour le fichier que vous souhaitez exporter. Vous devez saisir le mot de passe si vous sélectionnez Exporter tous les éléments dans Exporter élément.
Bouton Exporter | Exporte le fichier de la liste des contacts.
### Contacts (Affichage)
Paramètre | Explication
Filtrer | Filtrez les contacts par critères tels que Type ou Groupe. Cliquez sur Effacer pour afficher la vue initiale.
Trouver | Recherchez les destinations depuis les contacts par critères tels que Nom et Adresse. Cliquez sur Effacer pour afficher la vue initiale.
Contacts | Affiche les destinations qui correspondent aux critères de Filtrer et de Trouver. Double-cliquez sur l'élément dans la liste pour afficher les informations détaillées. Cliquez sur le sommet de la colonne des contacts pour trier par les informations de la colonne.
Bouton OK | Ferme l'écran.
### Contacts (Éditer)
Paramètre | Explication
Nombre d'éléments dans contacts | Sélectionnez le nombre d'adresses de destination affichées dans la liste de contacts. Ce paramétrage ne peut pas être modifié.
Contacts | Affiche la liste de contacts que vous éditez. La liste de contacts peut contenir plusieurs pages en fonction de la valeur dans Nombre d'éléments dans contacts. Si vous ne pouvez pas trouver la destination dans la liste de contacts, cliquez sur les boutons <<, <, > ou >> ou modifiez la valeur dans n/m pour changer la page.
Modifier l'adresse | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez modifier la destination.
Bouton Modifier le groupe | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez modifier le groupe.
Bouton Supprimer | Supprime la destination ou le groupe sélectionné.
Bouton << | Vous amène à la première page des contacts.
Bouton < | Vous amène à la page précédente des contacts.
Bouton > | Vous amène à la page suivante des contacts.
Bouton >> | Vous amène à la dernière page des contacts.
n/m | n est la page dans la liste de contacts et m est le nombre de pages dans la liste de contacts. Modifiez la valeur de n pour changer la page.
Bouton OK | Ferme l'écran.
### Modifier les informations relatives à l'adresse
Paramètre | Explication
Numéro | Affiche le numéro enregistré pour la destination que vous modifiez.
Mot de l'index | Saisissez le mot d'index que vous voulez utiliser lors de la recherche.
Type | Sélectionnez le type de la destination que vous souhaitez modifier. Vous pouvez sélectionner Courrier, Dossier ou Télécopier.
Lorsque Courrier est sélectionné en tant que Type
Paramètre | Explication
Adresse électronique | Saisissez l'adresse électronique.
Groupes qui comprennent cette adresse | Affiche la liste de groupes qui comprend cette destination.
Bouton Modifier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir le groupe qui comprend cette destination.
Lorsque Dossier est sélectionné en tant que Type
Paramètre | Explication
Méthode de partage des fichiers | Définit le protocole de communication utilisé pour envoyer vers la destination.
Chemin du dossier (SMB) | Saisissez le chemin de la destination.
Chemin du dossier (FTP) | Saisissez le chemin de la destination.
Nom d'authentification | Saisissez le nom d'authentification utilisé pour authentifier la destination.
Nom anonyme | Sélectionnez cette option pour utiliser un nom anonyme pour l'authentification client.
Mot de passe authentifié | Saisissez le mot de passe d'authentification utilisé pour authentifier la destination.
Numéro de port | Saisissez le numéro de port FTP.
Mode de connexion | Sélectionnez le mode de connexion pour FTP.
Lorsque Télécopier est sélectionné en tant que Type
Paramètre | Explication
Numéro du télécopieur | Saisissez le numéro du télécopieur.
Vitesse de télécopie | Sélectionnez le mode de communication des télécopies.
Sous-adresse | Définit les informations d'identification pour le périphérique (télécopie).
Mot de passe de sous-adresse | Saisissez le mot de passe utilisé pour authentifier la Sous-adresse.
Groupes qui comprennent cette adresse | Affiche la liste des groupes qui comprennent cette destination.
Bouton Modifier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir le groupe qui comprend cette destination.
Ajouter cette adresse à « Utilisation fréquente » | Sélectionnez cette option pour ajouter cette destination à Adresse fréquemment utilisée, vous permettant de la trouver facilement après l'enregistrement.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Modifier le groupe
Paramètre | Explication
Numéro | Affiche le numéro enregistré pour le groupe que vous modifiez.
Mot de l'index | Saisissez le mot d'index que vous voulez utiliser lors de la recherche.
Type | Sélectionnez le type de la destination que vous souhaitez modifier. Vous pouvez sélectionner Groupe(Courrier électronique) ou Groupe(Télécopier).
Adresse | Affiche la liste des destinations qui sont incluses dans le groupe.
Bouton Modifier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir les destinations à inclure dans le groupe.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Résultats de la vérification du fichier
Paramètre | Explication
Bouton Détails | Affiche des informations détaillées pour l'erreur qui s'est produite en chargeant le fichier.
Informations importées | Affiche les informations enregistrées dans le fichier.
Bouton Édition des informations chargées | Affiche l'écran d'édition.
Bouton Chargement de plus de fichier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez charger un autre fichier. Informations importées sont écrasées par les informations dans le fichier que vous chargez.
Bouton Importer | Importe avec les informations dans Informations importées.
Bouton Annuler | Annule l'importation.
Haut |