| > Inicio > Cómo # Cómo registrar números de FAX Cómo editar el número de FAX individualmente Registro de lote de números de FAX ## Cómo editar el número de FAX individualmente
| Seleccione la interfaz de red de destino.
| Haga clic en el botón Configuración.
| Haga clic en Número de fax en Fax.
| Seleccione el número que desea editar y, a continuación, haga clic en Editar.
| Modifique los elementos y, a continuación, haga clic en Aceptar.
| Haga clic en el botón Transmitir.
Principio ## Registro de lote de números de FAX ### Cómo crear el archivo de ajustes
| Seleccione la interfaz de red que desea configurar.
| Haga clic en el botón Configuración.
| Haga clic en Número de fax en Fax.
| Haga clic en el botón Exportar.
| Escriba el nombre del archivo y, a continuación, haga clic en Guardar.
| Abra el archivo en el software de hoja de cálculo y, a continuación, edite la información.
| Guarde el archivo como Archivo SYLK (*.slk).
### Cómo configurar los Ajustes de lote importando el archivo de ajustes
| Seleccione la interfaz de red que desea configurar.
| Haga clic en el botón Configuración.
| Haga clic en Número de fax en Fax.
| Haga clic en el botón Importar.
| Haga clic en Aceptar.
| Haga clic en Examinar, seleccione el Archivo SYLK (*.slk) que contenga la información del número de fax y haga clic en Abrir.
| Haga clic en Siguiente.
| Haga clic en Aceptar.
| Haga clic en el botón Transmitir.
Nota:
Si el archivo de ajustes contiene errores, aparecerá la pantalla de errores. Confirme el archivo de ajustes.
Principio |