| > Home > Come # Opzioni Visualizza Assegnazione automatica Comunicazione ## Visualizza
Voce | Descrizione
Elementi visualizzabili | Voci non visualizzate nella Vista Elenco.
Elementi visualizzati e relativo ordine | Voci visualizzate nella Vista Elenco e relativo ordine di visualizzazione.
Pulsante Visualizza | Sposta l'elemento selezionato in Elementi visualizzati e relativo ordine.
Pulsante Non visualizzare | Sposta l'elemento selezionato in Elementi visualizzabili.
Pulsante Su | Sposta in alto l'elemento selezionato.
Pulsante Giù | Sposta in basso l'elemento selezionato.
Pulsante Ripristina impostazioni predefinite | Riporta l'interfaccia di rete alle impostazioni di fabbrica.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Assegnazione automatica
Voce | Descrizione
Chiavi utilizzabili | Chiavi non utilizzate per specificare le interfacce di rete.
Chiavi per l'uso | Chiavi utilizzate per specificare le interfacce di rete.
Pulsante Aggiungi | Sposta l'elemento selezionato da Chiavi utilizzabili a Chiavi per l'uso. L'elemento viene aggiunto in fondo all'elenco.
Pulsante Rimuovi | Sposta l'elemento selezionato da Chiavi per l'uso a Chiavi utilizzabili.
Pulsante Ripristina impostazioni predefinite | Riporta l'interfaccia di rete alle impostazioni di fabbrica.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Comunicazione ### Timeout
Voce | Descrizione
Tempo attesa prima di ricerca (30-150) | Impostare la durata della ricerca prima del verificarsi di un timeout (tra 30 e 150 secondi).
Pulsante Ripristina impostazioni predefinite | Riporta l'interfaccia di rete alle impostazioni di fabbrica.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
### Impostazioni dettagliate
Voce | Descrizione
Interrompere la trasmissione alla periferica con errore e passare alla periferica successiva. | Salta la periferica nella quale si è verificato l'errore e continua la trasmissione delle impostazioni alle periferiche successive.
Verificare caso per caso se continuare la trasmissione. | Visualizza una finestra ogni volta che si verifica un errore richiedendo se si desidera continuare la trasmissione delle impostazioni alle periferiche successive.
Verifica riavvio | Specifica se attendere fino alla verifica del riavvio durante la trasmissione delle impostazioni a più interfacce di rete.
Pulsante Ripristina impostazioni predefinite | Riporta l'interfaccia di rete alle impostazioni di fabbrica.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio |