| > 홈 > 사용 방법 # 인쇄/복사 급지 장치 급지 장치 1 급지 장치 2 인쇄 형식 인쇄 언어 급지 장치 사용자 정의 급지 장치 인쇄 오류 설정 ESC/PS 환경 설정 ESC/Page 환경 설정 PCL 환경 설정 ESCP2 환경 설정 FX 환경 설정 I239X 환경 설정 PS3 환경 설정 아래의 설명과 같이 장치의 프린터 설정을 표시합니다. 참고:
이 메뉴와 항목은 장치 모델과 설치된 옵션에 따라 표시되지 않을 수 있습니다. 프린터 화면은 모델에 따라 다르게 표시됩니다.
## 급지 장치
항목 | 설명
MP 카세트 크기 | MP 카세트에 급지된 용지 크기를 지정합니다.
MP 카세트 유형 | MP 카세트에 급지된 용지 종류를 지정합니다.
MP 트레이 크기 | MP 트레이에 급지된 용지 크기를 지정합니다.
MP 트레이 유형 | MP 트레이에 급지된 용지 종류를 지정합니다.
카세트 x 크기 | 기본 및 옵션 용지 카세트에 급지된 용지 크기를 표시합니다.
카세트 x 유형 | 기본 및 옵션 용지 카세트에 급지된 용지 종류를 지정합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 급지 장치 1
항목 | 설명
MP 트레이 크기 | MP 트레이에 급지된 용지 크기를 지정합니다.
카세트 x 크기 | 기본 및 옵션 용지 카세트에 급지된 용지 크기를 표시합니다.
MP 트레이 유형 | MP 트레이에 급지된 용지 종류를 지정합니다.
카세트 x 유형 | 기본 및 옵션 용지 카세트에 급지된 용지 종류를 지정합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 급지 장치 2
항목 | 설명
자동 선택 설정: MP 카세트 x | 자동 선택 설정으로 선택한 급지 장치를 지정합니다.
용지 크기 감지 설정: 카세트 x | 각 급지 장치에 자동 용지 크기 감지를 사용하여 용지 크기를 자동으로 지정합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 인쇄 형식
항목 | 설명
페이지 크기 | 데이터 인쇄를 위한 용지 크기를 지정합니다.
용지 종류 | 인쇄에 사용되는 용지 종류를 지정합니다.
페이지 측면 | 수동으로 용지 양면에 인쇄하는 경우 용지의 인쇄면을 지정합니다.
급지 장치 | MP 트레이, 기본 용지 카세트 장치 또는 옵션 용지 카세트 장치 중에서 프린터에 용지를 급지할 장치를 지정합니다. 자동을 선택한 경우, 용지 크기 설정과 일치하는 용지가 있는 급지 장치에서 급지됩니다.
방향 | 페이지를 세로 방향으로 인쇄할지 또는 가로 방향으로 인쇄할지 여부를 지정합니다.
해상도 | 인쇄 해상도를 지정합니다.
RITech | RIT(Resolution Improvement Technology) 기능의 사용 여부를 지정합니다.
토너 절약 | 토너를 절약할지 여부를 지정합니다. 켜기를 선택하면 토너가 적게 소모되지만 인쇄 품질이 떨어집니다.
축소 | 인쇄 크기를 축소할지 여부를 지정합니다.
가는 선 강조 | 가는 선의 강조 여부를 지정합니다
이미지 보정 | 이미지 보정 방법을 지정합니다.
1 | 이 설정은 표준 이미지 보정을 제공합니다. 이를 먼저 시도해보십시오.
2 | ESC/P 또는 ESC/PS 모드가 선택된 경우 괘선이 올바르게 인쇄되지 않을 때 이 설정이 사용됩니다. ESC/Page 모드가 선택된 경우 지원되지 않는 프린터 드라이버를 사용하여 그래픽 문제가 발생할 때 이 설정이 사용됩니다.
위쪽 오프셋 | 페이지의 수직 인쇄 위치를 조정합니다.
왼쪽 오프셋 | 페이지의 수평 인쇄 위치를 조정합니다.
위쪽 오프셋 B | 양면에 인쇄할 때 용지 뒷면의 수직 인쇄 위치를 조정합니다. 뒷면 출력물이 예상한 위치와 다르게 인쇄되는 경우 이 옵션을 사용합니다.
왼쪽 오프셋 B | 양면에 인쇄할 때 용지 뒷면의 수평 인쇄 위치를 조정합니다. 뒷면 출력물이 예상한 위치와 다르게 인쇄되는 경우 이 옵션을 사용합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 인쇄 언어 참고:
인쇄 언어 화면은 모델에 따라 다르게 표시됩니다.
항목 | 설명
USB | 각 인터페이스에 대한 인쇄 언어를 지정합니다.
네트워크
인터페이스 카드
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 급지 장치
항목 | 설명
급지 장치(크기 자동 감지) | 각 급지 장치에 대한 용지 크기를 자동으로 감지하는 기능을 사용합니다.
급지 장치(크기) | 각 급지 장치의 용지 크기를 지정합니다.
급지 장치(종류) | 각 급지 장치의 용지 종류를 지정합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 사용자 정의 급지 장치
항목 | 설명
사용자 정의 급지 장치 설정 | 각 급지 장치에 대해 사용자가 정의한 단위, 너비, 높이를 표시합니다.
단위 | 선택한 급지 장치의 용지 크기 단위를 mm 또는 인치 중에서 선택합니다.
너비 | 선택한 급지 장치의 용지 너비를 입력합니다.
높이 | 선택한 급지 장치의 용지 높이를 입력합니다.
추가 >> | 사용자 정의 크기를 선택한 급지 장치에 등록합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 인쇄
항목 | 설명
두꺼운 용지 | 두꺼운 용지 기능을 사용하거나 사용하지 않습니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 오류 설정
항목 | 설명
용지 크기 알림 | 용지 크기 오류를 감지할지 여부를 지정합니다.
용지 종류 알림 | 용지 종류 오류를 감지할지 여부를 지정합니다.
오류 자동 해결사 | 오류가 발생했을 때 인쇄를 계속할지 여부를 지정합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## ESC/PS 환경 설정
항목 | 설명
연속 | 프린터가 낱장 용지에 대한 연속 용지의 인쇄 데이터를 축소할지 여부를 지정합니다. 이 항목은 ESC/PS 모드 또는 ESC/P 모드를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
끄기 | 축소하지 않습니다.
F15->B4L | 데이터를 381 x 279.4mm(15 x 11in.)에서 B4L로 축소합니다.
F15->A4L | 데이터를 381 x 279.4mm(15 x 11in.)에서 A4L로 축소합니다.
F10->A4P | 데이터를 254 x 279.4mm(10 x 11in.)에서 A4P로 축소합니다.
문자 코드 | 문자 코드를 지정합니다. 이 항목은 ESC/P용 소프트웨어를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
일본어 가나 | 일본어 가나 코드가 선택됩니다.
그래픽 | 확장된 그래픽 코드가 선택됩니다.
급지 장치 위치 | 인쇄 시작 위치를 지정합니다. 이 항목은 ESC/P용 소프트웨어를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
국가 | 국가를 지정합니다. 지정된 국가에 따라 문자 코드의 일부 기호가 대체됩니다. 이 항목은 ESC/PS 모드에서 PC-PR201H용 소프트웨어를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
0 문자 | 프린터에서 0을 슬래시 0으로 인쇄할지 또는 슬래시 없는 0으로 인쇄할지 선택합니다.
용지 위치 | 용지의 수평 위치를 지정합니다. 가운데를 선택하는 경우 오프셋도 선택할 수 있습니다. 응용프로그램의 인쇄 설정에서 PC-PR201H를 선택하고 급지 장치를 사용하는 경우 가운데를 선택합니다. 여백 설정에 따라 왼쪽과 오른쪽 일부가 인쇄되지 않을 수 있습니다. 그럴 경우 응용프로그램에서 왼쪽과 오른쪽 여백을 확대합니다.
오른쪽 여백 | 오른쪽 여백을 지정합니다. 이 항목은 ESC/PS 모드 또는 ESC/P 모드를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
용지 너비 | 인쇄 가능 영역의 너비에 맞춥니다.
136 문자 | 너비를 136자(13.6in.)로 설정합니다. 인쇄 가능 너비가 136자보다 작은 경우 인쇄 가능 영역을 초과하는 인쇄 데이터는 잘려집니다.
일본어 간지 글꼴 | 일본어 간지에 사용되는 글꼴을 지정합니다. 이 항목은 ESC/PS 모드 또는 ESC/P 모드를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## ESC/Page 환경 설정
항목 | 설명
캐리지 리턴 | 인쇄 위치가 오른쪽 여백을 벗어날 때마다 프린터에서 캐리지 리턴 작동을 수행할지 여부를 지정합니다.
줄 바꿈 | 인쇄 위치가 아래쪽 여백을 벗어날 때마다 프린터에서 줄 바꿈 작동을 수행할지 여부를 지정합니다.
CR | 캐리지 리턴(CR)만 수행할 것인지 또는 캐리지 리턴과 줄 바꿈(LF)을 함께 수행할 것인지를 지정합니다.
LF | 줄 바꿈(LF)만 수행할 것인지 또는 줄 바꿈과 캐리지 리턴(CR)을 함께 수행할 것인지를 지정합니다.
FF | 서식 공급(LF)만 수행할 것인지 또는 서식 공급과 캐리지 리턴(CR)을 함께 수행할 것인지를 결정합니다.
오류 코드 | 문자 코드 표에 없는 문자의 처리를 지정합니다.
켜기 | 공백으로 대체합니다.
끄기 | 무시합니다.
글꼴 유형 | 문자의 너비 대 높이 비율이 1 대 2인 경우 2바이트 글꼴 및 1바이트 글꼴의 우선 순위를 지정합니다.
1 | 글꼴 크기가 15포인트 이하인 경우 1바이트 글꼴로 인쇄합니다. 글꼴 크기가 15포인트 이상인 경우 2바이트 글꼴로 인쇄합니다.
2 | 2바이트 글꼴로 인쇄합니다.
3 | 1바이트 글꼴로 인쇄합니다.
서식 오버레이 | 옵션 ROM 모듈에 저장된 오버레이 서식 데이터로 인쇄할지 여부를 지정합니다.
서식 번호 | 인쇄할 오버레이 양식 데이터 번호를 지정합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## PCL 환경 설정
항목 | 설명
폰트 소스 | 프린터에 내장된 폰트 혹은 다운로드 폰트를 사용할 지를 지정합니다.
폰트 번호 | 폰트 번호를 지정합니다.
피치 | 고정된 문자 피치 사용 혹은 문자 피치의 비율 사용을 지정합니다.
높이 | 폰트 크기를 지정합니다.
심벌 설정 | 심벌 문자 설정을 지정합니다.
형식 | 인쇄 형식의 페이지 크기 및 방향에서 페이지당 라인을 지정합니다.
CR 기능 | 캐리지 리턴(CR)만 수행할 것인지 또는 캐리지 리턴과 줄 바꿈(LF)을 함께 수행할 것인지를 지정합니다.
LF 기능 | 줄 바꿈(LF)만 수행할 것인지 또는 줄 바꿈과 캐리지 리턴(CR)을 함께 수행할 것인지를 지정합니다.
트레이 할당 | 급지 장치에 선택한 트레이 형식을 할당합니다.
4 | HP LaserJet4 호환 트레이를 설정합니다.
4K | HP LaserJet 4000, 5000, 8000 호환 용지 트레이를 설정합니다.
5S | HP LaserJet 5S 호환 용지 트레이를 설정합니다.
맨위로 ## ESCP2 환경 설정
항목 | 설명
폰트 | 폰트 종류를 선택합니다.
간격[cpi] | 고정된 문자 피치 사용 혹은 문자 피치의 비율 사용을 지정합니다.
장체 | 폭이 좁은 문자 사용 여부를 지정합니다.
T 여백[inch] | 인쇄 시작 위치를 지정합니다.
텍스트[줄] | 페이지의 줄 수를 지정합니다.
CG 테이블 | 문자 테이블을 지정합니다.
국가 | 국가를 지정합니다. 지정된 국가에 따라 문자 코드의 일부 기호가 대체됩니다.
자동 CR | 인쇄 위치가 오른쪽 여백을 벗어날 때마다 프린터에서 캐리지 리턴 작동을 수행할지 여부를 지정합니다.
자동 LF | 인쇄 위치가 아래쪽 여백을 벗어날 때마다 프린터에서 줄 바꿈 작동을 수행할지 여부를 지정합니다.
Bit 이미지 | bit 이미지에 해상도 변환에 사용할 알고리즘을 지정합니다.
제로 문자 | 프린터에서 0을 슬래시 0으로 인쇄할지 또는 슬래시 없는 0으로 인쇄할지 선택합니다.
맨위로 ## FX 환경 설정
항목 | 설명
폰트 | 폰트 종류를 선택합니다.
피치 | 고정된 문자 피치 사용 혹은 문자 피치의 비율 사용을 지정합니다.
장체 | 폭이 좁은 문자 사용 여부를 지정합니다.
T 여백[inch] | 인쇄 시작 위치를 지정합니다.
텍스트[줄] | 페이지의 줄 수를 지정합니다.
CG 테이블 | 문자 테이블을 지정합니다.
국가 | 국가를 지정합니다. 지정된 국가에 따라 문자 코드의 일부 기호가 대체됩니다.
자동 CR | 인쇄 위치가 오른쪽 여백을 벗어날 때마다 프린터에서 캐리지 리턴 작동을 수행할지 여부를 지정합니다.
자동 LF | 인쇄 위치가 아래쪽 여백을 벗어날 때마다 프린터에서 줄 바꿈 작동을 수행할지 여부를 지정합니다.
Bit 이미지 | bit 이미지에 해상도 변환에 사용할 알고리즘을 지정합니다.
제로 문자 | 프린터에서 0을 슬래시 0으로 인쇄할지 또는 슬래시 없는 0으로 인쇄할지 선택합니다.
맨위로 ## I239X 환경 설정
항목 | 설명
폰트 | 폰트 종류를 선택합니다.
피치 | 고정된 문자 피치 사용 혹은 문자 피치의 비율 사용을 지정합니다.
코드 페이지 | 코드 페이지를 지정합니다.
T 여백[inch] | 인쇄 시작 위치를 지정합니다.
텍스트[줄] | 페이지의 줄 수를 지정합니다.
자동 CR | 인쇄 위치가 오른쪽 여백을 벗어날 때마다 프린터에서 캐리지 리턴 작동을 수행할지 여부를 지정합니다.
자동 LF | 인쇄 위치가 아래쪽 여백을 벗어날 때마다 프린터에서 줄 바꿈 작동을 수행할지 여부를 지정합니다.
Alt 그래픽 | 대체 그래픽 모드를 지정합니다. 사용을 선택하면 프린터는 EPSON LQ570/LQ1070 호환 명령 모드로 동작합니다.
Bit 이미지 | bit 이미지에 해상도 변환에 사용할 알고리즘을 지정합니다.
제로 문자 | 프린터에서 0을 슬래시 0으로 인쇄할지 또는 슬래시 없는 0으로 인쇄할지 선택합니다.
문자 설정 | 위 첨자를 지정합니다.
1 | 80h~9Fh에 대한 코드는 00h~1Fh(제어 문자)에 대한 코드로 해석됩니다.
2 | 80h~9Fh 에 대한 코드는 문지 코드로 해석됩니다.
맨위로 ## PS3 환경 설정
항목 | 설명
PS3 오류 시트 | 켜기를 선택하면 프린터는 오류 시트를 인쇄합니다.
채색 | 컬러 인쇄 모드 또는 흑백 인쇄 모드를 지정합니다.
이미지 보호 | 끄기를 선택하면 프린터가 손실 압축을 사용합니다. 켜기를 선택하면 프린터가 손실 압축을 사용하지 않습니다. 손실 압축은 일부 데이터가 손실되는 데이터 압축 기술을 의미합니다.
바이너리 | 데이터 형식을 지정합니다. 바이너리 데이터의 경우 켜기를, ASCII 데이터의 경우 끄기를 선택합니다.
텍스트 감지 | 켜기를 선택하면 텍스트 파일이 인쇄 시 포스트스크립트 파일로 변환됩니다. 이 설정은 에뮬레이션 모드에서 PS3을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
PDF 페이지 크기 | 컴퓨터나 기타 장치에서 PDF 파일을 바로 전송할 때 용지 크기를 지정합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 |