| > 主页 > 如何 # 注册传真号码 分别编辑传真号码 传真号码批量注册 ## 分别编辑传真号码
| 选择目标网络接口。
| 单击配置按钮。
| 单击传真下面的传真号码。
| 选择您想编辑的号码，然后单击编辑。
| 编辑项目，然后单击确定。
| 单击传输按钮。
回到顶部 ## 传真号码批量注册 ### 创建设置文件
| 选择您想配置的网络接口。
| 单击配置按钮。
| 单击传真下面的传真号码。
| 单击导出按钮。
| 输入文件名，然后单击保存。
| 在电子制表软件中打开此文件，然后编辑信息。
| 保存文件为SYLK(*.slk)文件。
### 通过导入设置文件进行批量设置
| 选择您想配置的网络接口。
| 单击配置按钮。
| 单击传真下面的传真号码。
| 单击导入按钮。
| 单击确定。
| 单击浏览，然后选择包含有传真号码信息的SYLK(*.slk)文件，然后单击打开。
| 单击下一步。
| 单击确定。
| 单击传输按钮。
注释:
如果设置文件包含有错误，显示错误屏幕。 确认设置文件。
回到顶部 |