| > Inicio > Cómo # Parámetros de búsqueda Buscar con dirección IP Buscar en un intervalo de direcciones IP Buscar con dirección de red Buscar con puerto COM (solo en Windows) Puede buscar interfaces o dispositivos de red en la red especificando una dirección IP, un intervalo de direcciones IP, una dirección de red o un puerto COM como clave de búsqueda. ## Buscar con dirección IP
Elemento | Explicación
Habilitar la búsqueda para la dirección IP especificada | Seleccione este elemento para buscar interfaces o dispositivos de red en la red utilizando la dirección IP especificada.
Dirección IP | Muestra las direcciones IP registradas.
Botón Añadir | Muestra el cuadro de diálogo Añadir dirección IP. Escriba la dirección IP y haga clic en Aceptar.Puede registrar un máximo de 100 direcciones IP.
Botón Borrar | Elimina una dirección IP de la lista.
Botón Subir | Mueve el elemento seleccionado hacia arriba.
Botón Bajar | Mueve el elemento seleccionado hacia abajo.
Botón Recuperar ajustes predeterminados | Devuelve la interfaz de red a la configuración predeterminada de fábrica.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Añadir dirección IP
Elemento | Explicación
Dirección IP | Escriba la dirección IP (comprendida entre 0 y 255) de la interfaz de red o dispositivo que busque. Escriba 0 para la dirección del host.
Si se encuentra un dispositivo, lo registra en Mi dispositivo. | Seleccione este elemento para registrar la interfaz o el dispositivo de red detectado a un grupo especificado en Mi dispositivo.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Nota:
si intenta añadir una dirección IP incorrecta, aparecerá el mensaje "Dirección IP no válida.". Compruebe cuál es la dirección de red correcta y escríbala de nuevo. Si intenta añadir dos veces la misma dirección IP, aparecerá el mensaje "La dirección IP escrita ya está en uso.". Esto indica que la dirección no se puede añadir.
Principio ## Buscar en un intervalo de direcciones IP
Elemento | Explicación
Activar la búsqueda para el intervalo de direcciones IP especificado | Seleccione este elemento para buscar dispositivos en la red con el intervalo de direcciones IP especificado.
Buscar en un intervalo de direcciones IP | Muestra el intervalo de direcciones IP utilizado para la búsqueda.
Botón Añadir | Escriba la dirección IP inicial y la final utilizadas para la búsqueda. Se pueden registrar 20 intervalos de direcciones IP como máximo.
Botón Cambiar | Cambia el intervalo registrado de direcciones IP.
Botón Borrar | Quita el intervalo registrado de direcciones IP.
Botón Recuperar ajustes predeterminados | Recupera la configuración predeterminada de la interfaz de red.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Especificar el intervalo de direcciones IP
Elemento | Explicación
Dirección de inicio | Escriba la dirección de inicio que quiera utilizar cuando busque entre 0 y 255.
Dirección de fin | Escriba la dirección de fin que quiera utilizar cuando busque entre 0 y 255.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Nota:
No puede utilizar un intervalo de direcciones IP registrado y un intervalo duplicado de direcciones IP cuando busque. Puede escribir un máximo de 65535 direcciones para el intervalo de direcciones IP.
Principio ## Buscar con dirección de red
Elemento | Explicación
Habilitar búsqueda con paquete de multidifusión | Seleccione este elemento para activar la búsqueda multidifusión.
Habilitar la búsqueda de una interfaz de red en otra red física fuera del enrutador. | Seleccione este elemento para buscar dispositivos o interfaces de red en una red externa.
Dirección de búsqueda | Muestra direcciones de red y máscaras de subred registradas.
Dirección de red | Muestra direcciones de red registradas.
Máscara de subred | Muestra máscaras de subred registradas.
Botón Añadir | Aparece el cuadro de diálogo Añadir dirección de red. Escriba la dirección de red y la máscara de subred, y haga clic en Aceptar para registrar las direcciones de red (se admiten 20 direcciones como máximo). No añada la dirección de red si se encuentra en el mismo segmento.
Botón Borrar | Borra de la Lista una dirección de red y su máscara de subred.
Multidifusión TTL (1-15) | Escriba el número de enrutadores a través de los cuales puede viajar un paquete antes de ser descartado o devuelto cuando se utilice la búsqueda con multidifusión (entre 1 y 15). Este elemento sólo está habilitado cuando están seleccionadas las casillas de verificación Habilitar búsqueda con paquete de multidifusión y Habilitar la búsqueda de una interfaz de red en otra red física fuera del enrutador., y una o más direcciones de red están registradas.
Botón Recuperar ajustes predeterminados | Devuelve la interfaz de red a la configuración predeterminada de fábrica.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Nota:
Para activar la búsqueda con multidifusión, seleccione las casillas de verificación Habilitar búsqueda con paquete de multidifusión y Habilitar la búsqueda de una interfaz de red en otra red física fuera del enrutador. y añada más de una dirección de red a la lista.
### Añadir dirección de red
Elemento | Explicación
Dirección de red | Escriba la dirección de red (comprendida entre 0 y 255) de la interfaz de red que busque. Escriba 0 para la dirección del host.
Máscara de subred | Escriba la máscara de subred para la dirección de red.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Nota:
si intenta añadir una dirección de red incorrecta, aparecerá el mensaje "La dirección de red XXX.XXX.XXX.XXX que ha escrito se añadirá a la lista como XXX.XXX.XXX.X.". Compruebe que la dirección de red sea la correcta y después haga clic en Aceptar para añadirla a la lista. Si intenta añadir una dirección de red incorrecta, aparecerá el mensaje "Dirección IP no válida.". Compruebe cuál es la dirección de red correcta y escríbala de nuevo. Si intenta añadir dos veces la misma dirección de red, aparecerá el mensaje "La dirección IP escrita ya está en uso.". Esto indica que la dirección no se puede añadir.
Principio ## Buscar con puerto COM (solo en Windows)
Elemento | Explicación
Habilitar la búsqueda con COM | Seleccione este elemento para buscar dispositivos a través del puerto COM especificado.
Puerto | Seleccione el puerto COM en la lista desplegable.
Velocidad en baudios | Seleccione la velocidad de transmisión en la lista desplegable.
Paridad | Seleccione el ajuste de paridad en la lista desplegable.
Control de flujo | Seleccione el método de control del flujo por hardware en la lista desplegable.
Botón Recuperar ajustes predeterminados | Devuelve la interfaz de red a la configuración predeterminada de fábrica.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio |