| > Основная страница > Практическое руководство # Параметры поиска Поиск по IP-адресу Поиск в диапазоне IP-адресов Поиск по сетевому адресу Поиск по порт COM (только для Windows) Вы можете выполнить поиск сетевых интерфейсов или устройств в сети, указав в качестве поискового ключа IP-адрес, диапазон IP-адресов, сетевой адрес или порт COM. ## Поиск по IP-адресу
Пункт | Описание
Включить поиск для указанного IP-адреса | Выберите для поиска сетевых интерфейсов или устройств в сети по указанному IP-адресу.
IP-адрес | Отображаются зарегистрированные IP-адреса.
Кнопка Добавить | Открывается диалоговое окно Добавить IP-адрес. Введите IP-адрес и нажмите на кнопку OK. Можно сохранить до 100 IP-адресов.
Кнопка Удалить | Удаление IP-адреса из списка.
Кнопка Вверх | Перемещение выбранного пункта вверх.
Кнопка Вниз | Перемещение выбранного пункта вниз.
Кнопка Восстановите настройки по умолчанию | Присваивает параметрам сетевого интерфейса значения по умолчанию.
Кнопка OK | Сохранение параметров.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
### Добавить IP-адрес
Пункт | Описание
IP-адрес | Введите IP-адрес (допустимый диапазон: от 0 до 255) для поиска сетевого интерфейса или устройства. Введите 0 для адреса хоста.
При обнаружении устройства, регистрировать в "Мое устройство". | Выберите для регистрации найденного сетевого интерфейса или устройства в группе, указанной в Мое устройство.
Кнопка OK | Сохранение параметров.
Кнопка Отмена | Служит для отмены изменений.
Примечание.
При вводе неправильного IP-адреса отображается сообщение "Недействительный IP-адрес.". Укажите правильный сетевой адрес и нажмите на кнопку ввода. При попытке добавить тот же IP-адрес отображается сообщение "Введенный IP-адрес уже используется.". Это означает, что адрес невозможно добавить еще раз.
К началу ## Поиск в диапазоне IP-адресов
Пункт | Описание
Включить поиск для указанного диапазона IP-адресов | Выберите поиск устройств в сети, используя указанный диапазон IP-адресов.
Искать в диапазоне IP-адресов | Отображает диапазон IP-адресов, использовавшихся для поиска.
Кнопка Добавить | Введите начальный и конечный IP-адреса, использовавшиеся для поиска. Разрешается регистрировать до 20 диапазонов IP-адресов.
Кнопка Изменить | Измените зарегистрированный диапазон IP-адресов.
Кнопка Удалить | Удалите зарегистрированный диапазон IP-адресов.
Кнопка Восстановите настройки по умолчанию | Возвращает сетевой интерфейс к его параметрам по умолчанию.
Кнопка OK | Сохранение параметров.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
### Укажите диапазон IP-адресов
Пункт | Описание
Начальный адрес | Введите начальный адрес, который будет использоваться во время поиска между 0 и 255.
Конечный адрес | Введите конечный адрес, который будет использоваться во время поиска между 0 и 255.
Кнопка OK | Сохраняет параметры.
Кнопка Отмена | Отменяет любые изменения.
Примечание.
Во время поиска нельзя одновременно использовать зарегистрированный и дублированный диапазоны IP-адресов. Диапазон IP-адресов может содержать до 65535 адресов.
К началу ## Поиск по сетевому адресу
Пункт | Описание
Включить поиск по широковещательному пакету | Выберите для включения многоадресного поиска.
Включить поиск в сети без ограничений маршрутизатором | Выберите для выполнения поиска сетевого интерфейса или устройства во внешней сети.
Адрес поиска | Отображаются зарегистрированные сетевые адреса и маски подсети.
Сетевой адрес | Отображаются зарегистрированные сетевые адреса.
Маска подсети | Отображаются зарегистрированные маски подсети.
Кнопка Добавить | Открывается диалоговое окно Добавить сетевой адрес. Введите сетевой адрес и маску подсети, а затем нажмите на кнопку OK для регистрации сетевого адреса (до 20 адресов). Не добавляйте сетевой адрес, если он находится в том же сегменте.
Кнопка Удалить | Удаление сетевого адреса и его маски подсети из списка.
Multicast TTL (1-15) | Введите число маршрутизаторов, через которые при использовании многоадресного поиска может пройти пакет до его отмены или возврата (от 1 до 15). Данный пункт доступен только при установке флажков в полях Включить поиск по широковещательному пакету и Включить поиск в сети без ограничений маршрутизатором, и регистрации не менее одного сетевого адреса.
Кнопка Восстановите настройки по умолчанию | Присваивает параметрам сетевого интерфейса значения по умолчанию.
Кнопка OK | Сохранение параметров.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
Примечание.
Для включения режима многоадресного поиска установите флажки в полях Включить поиск по широковещательному пакету и Включить поиск в сети без ограничений маршрутизатором и добавьте в список более одного сетевого адреса.
### Добавить сетевой адрес
Пункт | Описание
Сетевой адрес | Введите сетевой адрес (допустимый диапазон: от 0 до 255) для поиска сетевого интерфейса. Введите 0 для адреса хоста.
Маска подсети | Введите маску подсети для сетевого адреса.
Кнопка OK | Сохранение параметров.
Кнопка Отмена | Служит для отмены изменений.
Примечание.
Если вы введете некорректный сетевой адрес, появится сообщение “The network address XXX.XXX.XXX.XXX that you entered will be added to the list as XXX.XXX.XXX.X.” (Введенный сетевой адрес XXX.XXX.XXX.XXX будет добавлен в список как XXX.XXX.XXX.X). Укажите сетевой адрес правильно и нажмите на кнопку OK, чтобы добавить его в список. При вводе неправильного сетевого адреса отображается сообщение "Недействительный IP-адрес.". Укажите правильный сетевой адрес и нажмите на кнопку ввода. При попытке добавить тот же сетевой адрес отображается сообщение "Введенный IP-адрес уже используется.". Это означает, что адрес невозможно добавить еще раз.
К началу ## Поиск по порт COM (только для Windows)
Пункт | Описание
Включить поиск с учетом COM | Выберите для поиска устройств по указанному порту COM.
Порт | Выберите порт COM из раскрывающегося списка.
Скорость передачи | Выберите скорость передачи данных из раскрывающегося списка.
Четность | Выберите четность из раскрывающегося списка.
Управление потоком | Выберите метод аппаратного управления потоком из раскрывающегося списка.
Кнопка Восстановите настройки по умолчанию | Присваивает параметрам сетевого интерфейса значения по умолчанию.
Кнопка OK | Сохранение параметров.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу |