| > Anfang > Vorgehensweisen # Administratoreinstellungen Administratorname/Kontaktinformationen Favorit Energiesparen Bedienfeldsperre Zugriffsbeschränkung Standardmodus Benutzerauthentifizierung Administratorkennwort Standardeinstellungen Zeigt die Administratoreinstellungen wie unten beschrieben an. Hinweis:
Bei einigen Geräten werden einige Elemente nicht angezeigt.
## Administratorname/Kontaktinformationen
Parameter | Erklärung
Administratorname | Geben Sie den Administratornamen für das Gerät ein (bis zu 255 Zeichen).
Administratorname/Kontaktinformationen | Geben Sie den Namen und die Kontaktdaten des Administrators ein (bis zu 255 Zeichen).
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Favorit
Parameter | Erklärung
Favoritenname | Geben Sie den Namen ein, den Sie auf der Registerkarte Favorit im Fenster des Utility für die webbasierte Konfiguration anzeigen möchten (bis zu 20 Zeichen).
URL des Favoriten | Geben Sie ein Hyperlinkziel auf der Registerkarte Favorit im Fenster des Utility für die webbasierte Konfiguration ein (bis zu 64 Zeichen).
Beschreibung | Geben Sie eine Beschreibung für Favoritenname und URL des Favoriten ein (bis zu 64 Zeichen).
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Energiesparen
Parameter | Erklärung
Ruhemodus | Wählen Sie eine Zeitdauer, bis das Gerät in den Ruhemodus (Energiesparen) umschaltet. Wenn Sie Aus wählen, schaltet das Gerät nicht in den Ruhemodus um.
Ausschalt-Timer | Wählen Sie eine Zeitdauer, bis das Gerät sich automatisch abschaltet. Wählen Sie Aus, um den Ausschalt-Timer zu deaktivieren.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Bedienfeldsperre
Parameter | Erklärung
Bedienfeldsperre | Aktivieren Sie diese Option, um die Bedienfeldsperre zu aktivieren.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Zugriffsbeschränkung
Parameter | Erklärung
Zugriffsbeschränkung für jeden Benutzer | Wählen Sie diese Option, um den Benutzerzugriff zu beschränken.
Auftrag ohne Authentifizierung | Geben Sie an, welche Einstellung verwendet werden soll, wenn Daten empfangen werden, die keine Authentifizierung haben.
Schaltfläche Bearbeiten | Zeigt den Bildschirm zum Bearbeiten der ausgewählten registrierten Informationen an.
Schaltfläche Exportieren | Exportiert die registrierten Informationen als Datei.
Schaltfläche Importieren | Importiert eine Datei, die Benutzerinformationen enthält.
Schaltfläche Löschen | Löscht die ausgewählten registrierten Informationen.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
### Benutzereinstellungen
Parameter | Erklärung
Benutzername | Geben Sie den Namen an, der als Benutzername angezeigt werden soll.
Passwort | Zeigt den Bildschirm zum Festlegen des Passworts an.
Kopieren | Legt die Beschränkungen der Kopierfunktion fest.
Scannen | Legt die Beschränkungen der Scanfunktion fest.
Fax | Legt die Beschränkungen der Faxfunktion fest.
Drucken vom Computer | Legt die Beschränkungen für das Drucken über den Computer fest.
Drucken vom Speichergerät | Legt die Beschränkungen für das Drucken über ein Speichergerät fest.
Farbdruck | Legt die Beschränkungen für den Farbdruck fest.
Schaltfläche OK | Aktualisiert die angegebenen Benutzerinformationen.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die Angaben.
Oben ## Standardmodus
Parameter | Erklärung
Standardmodus | Gibt bei Gerätestart den Modus an.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Benutzerauthentifizierung
Parameter | Erklärung
Benutzerauthentifizierungsfunktion | Gibt die Verfahren zur Benutzerauthentifizierung an.
Aus | Benutzerauthentifizierung wird nicht verwendet.
Nur authentifizierte Benutzer | Ohne Authentifizierung ist die Bedienung des Bedienfelds nicht möglich. Ebenso stehen Vorgänge auf dem Netzwerk, wie das Netzwerkscannen, PC‐FAX, nicht zur Verfügung.
Netzwerkbenutzer | Ohne Authentifizierung ist die Bedienung des Bedienfelds nicht möglich. Vorgänge auf dem Netzwerk, wie das Netzwerkscannen, PC‐FAX, stehen zur Verfügung.
Authentifizierungs-Proxy-IP-Einstellungen | Geben Sie die IP-Adresse des Servers ein, auf dem der Authentifizierungs-Proxy für MFP installiert ist.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Administratorkennwort Hinweis:
Der Kennwort-Bildschirm wird je nach Modell angezeigt.
Parameter | Erklärung
Administratorpasswort: Schaltfläche Ändern | Das Dialogfeld Administratorpasswort wird angezeigt. Geben Sie ein Passwort aus 1 bis 20 Zeichen in ASCII (0x20-0x7E) ein. Abhängig vom Druckermodell können Sie möglicherweise nicht ":;<=>?@[\]^_`" eingeben. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, müssen Sie die Netzwerkschnittstelle auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Standardeinstellungen
Parameter | Erklärung
Netzwerkschnittstelle: Schaltfläche Ausführen | Setzt die Netzwerkschnittstelle auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Geben Sie bei Änderung des Passworts das Passwort ein.
Alle: Schaltfläche Ausführen | Setzt alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Geben Sie bei Änderung des Passworts das Passwort ein.
Oben |