| > Beginpagina > Uitleg # Batchinstellingen (alleen Windows) De Batchinstellingen aanbrengen Het IP-adres handmatig toewijzen U kunt een batchinstelling toepassen op de netwerkinterface. ## De Batchinstellingen aanbrengen ### Het instellingenbestand zelf maken Maak het bestand dat de informatie bevat voor de batchinstellingen. U kunt het bestand op één van de volgende manieren maken. #### Een bestand maken op basis van bestaande informatie van de aangesloten netwerkinterfaces
| Selecteer Batchinstellingen in het menu Extra.
| Selecteer Overschrijven en opslaan uit het menu Bestand.
| Geef het bestand een naam en sla het op als SYLK-bestand (*.slk).
| Open het SYLK-bestand (*.slk) in een spreadsheettoepassing zoals Microsoft Office Excel.
| Wijzig de instellingen of voeg instellingen voor netwerkinterfaces toe door nieuwe rijen toe te voegen.
| Sla het bestand op.
#### Bestanden maken van de sjabloon voor het instellingenbestand
| Selecteer Batchinstellingen in het menu Extra.
| Klik op Sjabloonbestand opslaan.
| Selecteer het sjabloonbestand dat de instellingen bevat.
| Geef het bestand een naam en sla het op als SYLK-bestand (*.slk).
| Open het SYLK-bestand (*.slk) in een spreadsheettoepassing zoals Microsoft Office Excel.
| Vul de waarden voor elk onderdeel in. Wilt u geen waarde instellen, voer dan '#NULL#' in.
| Sla het bestand op.
#### Een nieuw bestand maken Hieronder wordt uitgelegd hoe u IP-adressen kunt toewijzen aan meerdere netwerkinterfaces.
| Start de spreadsheettoepassing.
| Voer in de eerste rij 'Info_MACAddress', 'Info_ModelName' en 'TCPIP_IPAddress' in als de namen van de instellingen.
Opmerking:
Gebruik de namen die hier gegeven worden, anders kan EpsonNet Config de instellingen niet herkennen.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
| Vul het MAC-adres, de modelnaam en het IP-adres van elke netwerkinterface in.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
0000XXXX0001 | ALC-XXXXX | 192.168.100.102
0000XXXX0002 | ALC-XXXXX | 192.168.100.103
| Sla het bestand op als SYLK-bestand (*.slk).
### De batchinstellingen maken door een instellingenbestand te importeren
| Start EpsonNet Config, klik dan op de knop Batchinstellingen.
| Klik op Openen.
| Selecteer het SYLK-bestand met de instellingen en klik op Openen.
| Selecteer de netwerkinterfaces met Instelling opheffen als Status en Toewijzen geslaagd als Processtatus.
Versleep de netwerkinterfaces met de muis of klik op de netwerkinterfaces terwijl u de Ctrl- of Shift-toets ingedrukt houdt. Gereed voor verzenden
Item | Status | Processtatus | Uitleg
| Instelling opheffen | Toewijzen geslaagd | Het instellingenbestand is geïmporteerd en de verzending is klaar.
| Waarde stemt overeen | Toewijzen geslaagd | De geïmporteerde instellingen zijn gelijk aan de huidige instellingen.
| Huidige waarde van instellingen opvragen | Toewijzen geslaagd | De huidige instelling werd overgenomen van elke netwerkinterface.
Niet gereed voor verzending
Item | Status | Processtatus | Uitleg
| Niet toegewezen |  | De informatie met de geïmporteerde instellingen kan niet verzonden worden.
| Niet toegewezen | Toewijzen mislukt | De informatie kon niet worden toegewezen. *1
| Instelling opheffen | Toewijzen mislukt | De informatie kon niet verzonden worden.
| Instelling opheffen | Bezig met zoeken | Bezig met zoeken naar de netwerkinterfaces die zijn opgenomen in het instellingenbestand. *2
| Instellingen voltooid | Bezig met zoeken | Bezig met zoeken naar de netwerkinterfaces die zijn opgenomen in het instellingenbestand. *2
| Instelling opheffen | Zoeken mislukt | De netwerkinterfaces werden niet gevonden. Controleer of de netwerkinterfaces actief zijn. *2
| Instellen niet mogelijk | Ongeldige controleresultaten | Het instellingenbestand bevat fouten. Controleer het instellingenbestand.
| Instellingen voltooid | Opnieuw starten mislukt | De verbinding met de netwerkinterfaces na verzending kan niet gecontroleerd worden. Controleer of de netwerkinterfaces actief zijn of heropgestart werden en functioneren.
*1 Alleen wanneer App. weergeven geselecteerd is. *2 Alleen wanneer Inst. weergeven geselecteerd is.
| Klik op de knop Verzenden.
Opmerking:
Voer indien nodig het wachtwoord in, en klik vervolgens op OK.
| Klik op OK.
| Controleer de status van de netwerkinterfaces.
Item | Status | Processtatus | Uitleg
| Instellingen voltooid | Installatie geslaagd | De installatie is voltooid.
| Instellingen voltooid | Bezig met opnieuw starten | De netwerkinterfaces moeten opnieuw opgestart worden nadat de instellingen werden verzonden. Controleer de verbinding met de netwerkinterfaces.
| Instellingen voltooid | Opnieuw starten mislukt | De verbinding met de netwerkinterfaces kan niet gecontroleerd worden. Controleer of de netwerkinterfaces zijn ingeschakeld of opnieuw zijn opgestart.
| Instellingen voltooid | Bezig met zoeken | Bezig met zoeken naar de netwerkinterfaces die zijn opgenomen in het instellingenbestand. *
| Instellingen voltooid | Zoeken mislukt | De verbinding met de netwerkinterfaces kan niet gecontroleerd worden. Controleer of de netwerkinterfaces zijn ingeschakeld of opnieuw zijn opgestart. *
* Alleen wanneer Inst. weergeven geselecteerd is. Boven ## Het IP-adres handmatig toewijzen U kunt aan elke netwerkinterface het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway toewijzen. ### Het instellingenbestand zelf maken
| Start de spreadsheettoepassing.
| Voer in de eerste rij 'TCPIP_IPAddressAuto', 'TCPIP_IPAddress', 'TCPIP_SubnetMask' en 'TCPIP_Gateway' in als de namen van de instellingen.
Opmerking:
Gebruik de namen die hier gegeven worden, anders kan EpsonNet Config de instellingen niet herkennen.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
| Vul in elke kolom de bijbehorende waarde in.
TCPIP_IPAddressAuto geeft aan hoe het IP-adres moet worden toegewezen. Als de instelling 5 is, wordt handmatig een statisch IP-adres toegewezen.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
5 | 192.168.100.102 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.103 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.104 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
| Sla het bestand op als SYLK-bestand (*.slk).
### De instellingen maken door een instellingenbestand te importeren
| Start EpsonNet Config, klik dan op de knop Batchinstellingen.
| Klik op Openen.
| Selecteer het SYLK-bestand (*.slk) met de instellingen en klik op Openen.
| Selecteer de netwerkinterfaces met Instelling opheffen als Status en zonder Processtatus.
| Selecteer Handmatig toewijzen uit het menu Extra.
| Selecteer het IP-adres dat u wilt toewijzen en klik op OK.
| Controleer of van alle bedoelde netwerkinterfaces de Status wordt aangegeven als Instelling opheffen, en de Processtatus als Toewijzen geslaagd.
| Klik op de knop Verzenden.
Boven |