| > 主页 > 如何 # 打印/复印 打印纸来源 打印纸来源1 打印纸来源2 打印格式 打印语言 打印纸来源 用户自定义打印纸来源 打印 错误设置 ESC/PS环境设置 ESC/Page环境设置 PCL环境设置 ESCP2环境设置 FX环境设置 I239X环境设置 PS3环境设置 显示设备的打印机设置见下面描述。 注释:
根据设备型号和安装的选项不同，此菜单及其项目可能不显示。 根据型号的不同，显示的打印机屏幕不同。
## 打印纸来源
参数 | 说明
通用进纸器尺寸 | 指定装入通用进纸器的打印纸尺寸。
通用进纸器类型 | 指定装入通用进纸器的打印纸类型。
通用进纸器尺寸 | 指定装入通用进纸器的打印纸尺寸。
通用进纸器类型 | 指定装入通用进纸器的打印纸类型。
进纸器 x 大小 | 显示装入标准和选件进纸器中的打印纸尺寸。
进纸器 x 类型 | 指定装入标准和选件进纸器中的打印纸类型。
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## 打印纸来源1
参数 | 说明
通用进纸器尺寸 | 指定装入通用进纸器的打印纸尺寸。
进纸器 x 大小 | 显示装入标准和选件进纸器中的打印纸尺寸。
通用进纸器类型 | 指定装入通用进纸器的打印纸类型。
进纸器 x 类型 | 指定装入标准和选件进纸器中的打印纸类型。
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## 打印纸来源2
参数 | 说明
自动选择设置： 通用进纸器、进纸器 x | 指定选择的打印纸来源为自动选择设置。
打印纸尺寸检测设置： 进纸器 x | 对每一个打印纸来源启用自动打印纸尺寸检测设置并自动指定打印纸尺寸。
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## 打印格式
参数 | 说明
打印纸尺寸 | 指定打印数据的打印纸尺寸。
介质类型 | 指定用于打印的打印纸类型。
页面 | 当手动在打印纸的两面打印时，指定要打印的面。
打印纸来源 | 指定从通用进纸器、标准进纸器部件或选件进纸器部件进纸到打印机。 如果您选择自动，从与打印纸尺寸设置匹配的装有打印纸的打印纸来源进纸。
方向 | 指定打印纸是纵向还是横向打印。
分辨率 | 指定打印分辩率。
RITech | 指定是否启用RIT(分辨率增强技术）功能。
省碳粉方式 | 指定是否省碳粉。 当选选开时，打印机消耗更少的碳粉但打印质量下降。
减少 | 指定是否减少打印尺寸。
加强细线 | 指定是否加强细线。
图像校正 | 指定图像校正的方法。
1 | 此设置提供了标准的图像校正。 首先尝试此设置。
2 | 如果选择ESC/P或ESC/PS模式，当不能正确打印格线时可使用此设置。 如果选择ESC/Page模式，当使用不支持的打印机驱动程序而引起图像错误时使用此设置。
顶端偏移 | 调整页面的垂直打印位置。
左侧偏移 | 调整页面的水平打印位置。
顶端偏移B | 当打印双面时调整背面页的垂直打印位置。 如果背面页的打印不是您的期望的效果，请使用此项。
左侧偏移B | 当打印双面时调整背面页的水平打印位置。 如果背面页的打印不是您的期望的效果，请使用此项。
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## 打印语言 注释:
根据型号的不同，显示的打印机语言屏幕不同。
参数 | 说明
USB | 指定每个接口的打印语言。
网络
接口卡
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## 打印纸来源
参数 | 说明
打印纸来源（尺寸自动检测） | 启用后可自动检测每个打印纸来源的打印纸尺寸。
打印纸来源（尺寸） | 指定每种打印纸来源的打印纸尺寸。
打印纸来源（类型） | 指定每种打印纸来源的打印纸类型。
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## 用户自定义打印纸来源
参数 | 说明
用户自定义打印纸来源设置 | 显示用户已定义的每种打印纸来源的单位、宽度和长度。
单位 | 对已选择的打印纸来源选择打印纸尺寸的单位，可选择毫米或英寸。
宽度 | 输入已选择打印纸来源的打印纸宽度。
长度 | 输入已选择打印纸来源的打印纸长度。
添加 >> | 注册已选择打印纸来源的用户自定义尺寸。
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## 打印
参数 | 说明
厚打印纸 | 启用或禁用厚打印纸功能。
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## 错误设置
参数 | 说明
打印纸尺寸注释 | 指定是否检测打印纸尺寸错误。
打印纸类型注释 | 指定是否检测打印纸类型错误。
自动错误处理程序 | 指定当发生错误时是否继续打印。
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## ESC/PS环境设置
参数 | 说明
连续 | 指定打印机是否减少单页连续纸的打印数据。 仅当选择了ESC/PS模式或ESC/P模式时，才可启用此项目。
关 | 不减小。
F15->B4L | 将数据从381x279.4毫米（15x11英寸）减小至B4L。
F15->A4L | 将数据从381x279.4毫米（15x11英寸）减小至A4L。
F10->A4P | 将数据从254x279.4毫米（10x11英寸）减少至A4P。
字符代码 | 指定字符代码。 只有当使用ESC/P的软件时，才可启用此项目。
Kana | 选择Kana代码。
图形 | 选择扩展图形代码。
打印纸来源位置 | 指定起始打印的位置。 只有当使用ESC/P的软件时，才可启用此项目。
国家/地区 | 指定国家/地区。 字符代码表中的某些符号可根据指定的国家/地区的不同而被替代。 仅当在ESC/PS模式下使用PC-PR201H软件时，才可启用此项目。
零字符 | 指定打印机是打印有斜线 0 还是无斜线 0。
打印纸位置 | 指定打印纸的水平位置。 如果您选择中，您还可选择偏移。 当在应用的打印设置中选择了PC-PR201H，并使用进纸器时，选择中。 根据页边距的设置不同，可能不能打印左侧或右侧的部分区域。 在此情况下，在应用程序中加大左边距和右边距。
右边距 | 指定右边距。 仅当选择了ESC/PS模式或ESC/P模式时，才可启用此项目。
打印纸宽度 | 适合可打印区域的宽度。
136个字符 | 如果可打印宽度小于136个字符，设置宽度为136个字符（13.6英寸)，超出可打印区域的打印数据将被裁切。
Kanji字体 | 指定Kanji使用的字体。 仅当选择了ESC/PS模式或ESC/P模式时，才可启用此项目。
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## ESC/Page环境设置
参数 | 说明
回车符 | 指定打印机是否在打印位置超过右边距时执行回车操作。
换行符 | 指定打印机是否在打印位置超出底边距时执行换行操作。
CR | 指定是只执行回车(CR)还是同时执行回车和换行（LF）。
LF | 指定是只执行换行(LF)还是同时执行换行和回车（CR）。
FF | 指定是执行换页(FF)还是同时执行换页和回车（CR）。
错误代码 | 为不在字符代码表中的字符指定处理。
开 | 用空格代替。
关 | 忽略。
字体类型 | 指定当字符的宽和高度的比率为1比2时，双字节字体和单字节字体的优先级。
1 | 如果字体大小小于15点时，以单节字体打印。 如果字体大小为15点或更大时，以双字节字体打印。
2 | 以双字节字体打印。
3 | 以单字节字体打印。
表单覆盖 | 指定是否打印选件ROM模块中存储的覆盖表单数据。
表格编号 | 指定要打印的覆盖表单数据编号。
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## PCL环境设置
参数 | 说明
字体来源 | 指定是使用打印机的内置字体还是下载字体。
字体号码 | 指定字体号码。
字间距 | 指定是使用固定的字母间距还是字母间距比例。
长度 | 指定字体的大小。
字符集 | 指定符号字符集。
表格 | 指定在打印格式中的页面尺寸和方向区域中设置的每页行数。
回车功能 | 指定是只执行回车(CR)还是同时执行回车和换行（LF）。
换行功能 | 指定是只执行换行(LF)还是同时执行换行和回车（CR）。
进纸器分配 | 为打印纸来源分配选择的进纸器类型。
4 | 对HP LaserJet4设置兼容的进纸器。
4K | 对HP LaserJet 4000, 5000和8000设置兼容进纸器。
5S | 对HP LaserJet 5S设置兼容的进纸器。
回到顶部 ## ESCP2环境设置
参数 | 说明
字体 | 选择字体类型。
字间距[cpi] | 指定是使用固定的字母间距还是字母间距比例。
压缩 | 指定是否使用压缩字母。
顶部边距[英寸] | 指定起始打印的位置。
文本[行数] | 指定每页的行数。
CG表 | 指定字符表。
国家/地区 | 指定国家/地区。 字符代码表中的某些符号可根据指定的国家/地区的不同而被替代。
自动回车 | 指定打印机是否在打印位置超过右边距时执行回车操作。
自动换行 | 指定打印机是否在打印位置超出底边距时执行换行操作。
位图图像 | 指定转换为位图图像分辨率的算法。
零字符 | 指定打印机是打印有斜线 0 还是无斜线 0。
回到顶部 ## FX环境设置
参数 | 说明
字体 | 选择字体类型。
字间距 | 指定是使用固定的字母间距还是字母间距比例。
压缩 | 指定是否使用压缩字母。
顶部边距[英寸] | 指定起始打印的位置。
文本[行数] | 指定每页的行数。
CG表 | 指定字符表。
国家/地区 | 指定国家/地区。 字符代码表中的某些符号可根据指定的国家/地区的不同而被替代。
自动回车 | 指定打印机是否在打印位置超过右边距时执行回车操作。
自动换行 | 指定打印机是否在打印位置超出底边距时执行换行操作。
位图图像 | 指定转换为位图图像分辨率的算法。
零字符 | 指定打印机是打印有斜线 0 还是无斜线 0。
回到顶部 ## I239X环境设置
参数 | 说明
字体 | 选择字体类型。
字间距 | 指定是使用固定的字母间距还是字母间距比例。
代码页 | 指定代码页。
顶部边距[英寸] | 指定起始打印的位置。
文本[行数] | 指定每页的行数。
自动回车 | 指定打印机是否在打印位置超过右边距时执行回车操作。
自动换行 | 指定打印机是否在打印位置超出底边距时执行换行操作。
切换 图形 | 指定交互图形模式。 当您选择开时，打印机在与EPSON LQ570/LQ1070兼容的命令模式下操作。
位图图像 | 指定转换为位图图像分辨率的算法。
零字符 | 指定打印机是打印有斜线 0 还是无斜线 0。
字符集 | 指定大字符集。
1 | 80h至9Fh码被解释为00h到1Fh码（控制字符）。
2 | 80h至9Fh码被解释为字符码。
回到顶部 ## PS3环境设置
参数 | 说明
PS3错误页 | 当您选择开时，打印机打印错误页。
着色 | 指定彩色打印模式或黑白打印模式。
图像保护 | 当选择关时，打印机使用有损耗压缩。 当选择开时，打印机不使用有损耗压缩。 有损耗压缩指一种会使其中一些数据丢失的数据压缩技术。
二进制 | 指定数据格式。 选择开为二进制数据，选择关为ASCII数据。
文本检测 | 当您选择开时，打印时会把文本文件转换成PostScript文件。 仅当您在仿真菜单中选择PS3时，才可使用此设置。
PDF纸张大小 | 指定当您直接从计算机或其他设备发送PDF文件时的纸张大小。
传输按钮 | 发送设置到设备。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 |