| > Ana Sayfa > Nasıl Yapılır # Zaman aşımı Zaman aşımı gerçekleşmeden önceki süreyi belirleyebilirsiniz. Bu süre aşılırsa hata verilir. Daha büyük değerler belirlerseniz, ağ arayüzlerini aramak daha fazla zaman alır. Göster menüsünden Yenile'yi seçin veya ayarları etkinleştirmek için EpsonNet Config'i yeniden başlatın.
Öğe | Açıklama
Bilgi alınırken iletişim hatası öncesi geçen süre (2-900) | Zaman aşımı gerçekleşmeden önceki süreyi belirleyin (2 ile 900 saniye arası). Varsayılan değer 25 saniyedir.
Bilgi ayarlanırken ilet. hatası öncesi geçen süre (2-900) | Zaman aşımı gerçekleşmeden önceki süreyi belirleyin (2 ile 900 saniye arası). Varsayılan değer 25 saniyedir.
Yen. başl. öncesi bekleme süresi (60-900) | Zaman aşımı gerçekleşmeden önceki süreyi belirleyin (60 ile 900 saniye arası). Varsayılan değer 300 saniyedir.
Varsayılan ayarlara geri dönün düğmesi | Ağ arayüzünü varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.