| > 首頁 > 操作指引 # 搜尋參數 以 IP 位址搜尋 在 IP 位址範圍內搜尋 以網路位址搜尋 以 COM 連接埠搜尋 (僅適用於 Windows) 您可指定 IP 位址、IP 位址範圍、網路位址或 COM 連接埠作為搜尋關鍵字，以便搜尋網路上的網路介面或裝置。 ## 以 IP 位址搜尋
項目 | 說明
啟用指定 IP 位址的搜尋 | 選擇使用指定的 IP 位址來搜尋網路上的網路介面或裝置。
IP 位址 | 顯示已註冊的 IP 位址。
『新增』鍵 | 顯示〝新增 IP 位址〞對話方塊。輸入 IP 位址，然後按下『確定』鍵。最多可註冊 100 個 IP 位址。
『刪除』鍵 | 從〝清單〞方塊中移除 IP 位址。
『上』鍵 | 向上移動選取的項目。
『下』鍵 | 向下移動選取的項目。
『回復至預設值』鍵 | 將網路介面回復至原廠預設值。
『確定』鍵 | 儲存設定。
取消鍵 | 取消任何變更。
### 新增 IP 位址
項目 | 說明
IP 位址 | 輸入您要尋找之網路介面或裝置的 IP 位址 (有效範圍介於 0 至 255)。輸入 0 代表主機位址。
如果找到裝置，請註冊至我的裝置。 | 選擇將找到的網路介面或裝置，註冊至在〝我的裝置〞中指定的群組。
『確定』鍵 | 儲存設定。
『取消』鍵 | 取消任何變更。
注意：
若嘗試新增不正確的 IP 位址，會顯示〝無效的IP位址。〞訊息。請確認正確的網路位址，然後重新輸入。 若嘗試新增相同的 IP 位址，會顯示〝所輸入的 IP 位址已被使用。〞訊息。這表示無法新增該位址。
最前面 ## 在 IP 位址範圍內搜尋
項目 | 說明
啟用指定 IP 位址範圍的搜尋 | 選擇可使用指定的 IP 位址範圍來搜尋網路上的裝置。
搜尋 IP 位址範圍 | 顯示搜尋所使用的 IP 位址範圍。
新增鍵 | 輸入搜尋所使用的開始及結束 IP 位址。最多可登錄 20 個 IP 位址範圍。
變更鍵 | 變更已登錄的 IP 位址範圍。
刪除鍵 | 移除已登錄的 IP 位址範圍。
『回復至預設值』鍵 | 將網路介面回復至原廠預設值。
『確定』鍵 | 儲存設定。
取消鍵 | 取消任何變更。
### 指定 IP 位址範圍
項目 | 說明
開始位址 | 輸入在 0 至 255 之間進行搜尋時要使用的開始位址。
結束位址 | 輸入在 0 至 255 之間進行搜尋時要使用的結束位址。
確定鍵 | 儲存設定。
取消鍵 | 取消任何變更。
注意：
搜尋時無法使用已登錄的 IP 位址範圍及重複的 IP 位址範圍。 IP 位址範圍最多可輸入 65535 個位址。
最前面 ## 以網路位址搜尋
項目 | 說明
啟用以多點傳送封包的搜尋 | 選擇可啟用多點傳送搜尋。
啟用搜尋路由器之外的網路 | 選擇可搜尋外部網路上的網路介面或裝置。
搜尋位址 | 顯示已登錄的網路位址及子網路遮罩。
網路位址 | 顯示已登錄的網路位址。
子網路遮罩 | 顯示已登錄的子網路遮罩。
『新增』鍵 | 顯示〝新增網路位址〞對話方塊。輸入網路位址及子網路遮罩，然後按下『確定』鍵登錄網路位址 (最多 20 個位址)。請勿新增相同區段的網路位址。
『刪除』鍵 | 從〝清單〞欄位中移除網路位址及其子網路遮罩。
多點傳送 TTL (1-15) | 輸入在使用多點傳送搜尋時，封包遭捨棄或傳回前可通過的路由器數量 (介於 1 至 15)。同時選取〝啟用以多點傳送封包的搜尋〞及〝啟用搜尋路由器之外的網路〞核取方塊，並登錄一個或多個網路位址時，此項目才會啟用。
『回復至預設值』鍵 | 將網路介面回復至原廠預設值。
『確定』鍵 | 儲存設定。
取消鍵 | 取消任何變更。
注意：
若要啟用多點傳送搜尋，請同時選取〝啟用以多點傳送封包的搜尋〞及〝啟用搜尋路由器之外的網路〞核取方塊，並將一個以上的網路位址新增至清單方塊。
### 新增網路位址
項目 | 說明
網路位址 | 輸入您要尋找之網路介面的網路位址 (有效範圍介於 0 至 255)。輸入 0 代表主機位址。
子網路遮罩 | 輸入網路位址的子網路遮罩。
『確定』鍵 | 儲存設定。
『取消』鍵 | 取消任何變更。
注意：
若您嘗試新增不正確的網路位址，會顯示〝您輸入的網路位址 XXX.XXX.XXX.XXX 將會新增至清單變成 XXX.XXX.XXX.X。 〞訊息。請確認正確的網路位址，然後按下『確定』鍵新增至清單。 若嘗試新增不正確的網路位址，會顯示〝無效的IP位址。〞訊息。請確認正確的網路位址，然後重新輸入。 若嘗試新增相同的網路位址，會顯示〝所輸入的 IP 位址已被使用。〞訊息。這表示無法新增該位址。
最前面 ## 以 COM 連接埠搜尋 (僅適用於 Windows)
項目 | 說明
啟用 COM 的搜尋 | 選擇使用指定的 COM 連接埠來搜尋裝置。
連接埠 | 從下拉式清單中選擇 COM 連接埠。
鮑率 | 從下拉式清單中選擇傳輸速率。
同位 | 從下拉式清單中選擇同位設定。
流量控制 | 從下拉式清單中選擇硬體流量控制方式。
『回復至預設值』鍵 | 將網路介面回復至原廠預設值。
『確定』鍵 | 儲存設定。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 |