| > Página Inicial > Como # Definições de lote (apenas Windows) Efectuar as Definições de lote Atribuir o endereço IP Manualmente Pode efectuar as definições de lote para as interfaces de rede. ## Efectuar as Definições de lote ### Criar o ficheiro que contenha os valores de configuração Crie o ficheiro que contenha a informação das definições de lote. Pode criar o ficheiro de qualquer uma das seguintes formas. #### Criar o ficheiro através da aquisição de informação a partir das interfaces de rede ligadas
| Seleccione Definições de lote no menu Ferramentas.
| Seleccione Sobrepor e guardar no menu Ficheiro.
| Escreva o nome do ficheiro e guarde o ficheiro como Ficheiro SYLK (*.slk).
| Abra o Ficheiro SYLK (*.slk) num software de folha de cálculo como o Microsoft Office Excel.
| Altere os valores de configuração ou insira a informação de configuração das interfaces de rede introduzindo novas linhas.
| Guarde o ficheiro.
#### Criar ficheiros a partir de um modelo para o ficheiro de configuração de informações
| Seleccione Definições de lote no menu Ferramentas.
| Clique em Guardar ficheiro de modelo.
| Seleccione o ficheiro de modelo que contenha os valores de configuração.
| Escreva o nome do ficheiro e guarde o ficheiro como ficheiro SYLK (*.slk).
| Abra o Ficheiro SYLK (*.slk) num software de folha de cálculo como o Microsoft Office Excel.
| Insira os valores para cada item. Se não definir um valor, introduza "#NULL#".
| Guarde o ficheiro.
#### Criar um novo ficheiro As seguintes instruções explicam os passos para atribuir os endereços IP às várias interfaces de rede.
| Inicie o software de folha de cálculo.
| Insira "Info_MACAddress", "Info_ModelName" e "TCPIP_IPAddress" na primeira linha como os nomes dos itens de configuração.
Nota:
Insira o nome do item de configuração como está descrito mais abaixo, caso contrário o EpsonNet Config não irá reconhecer os itens de configuração.
Info_MACAddress (Inf._EndereçoMAC) | Info_ModelName (Inf._NomeModelo) | TCPIP_IPAddress (TCPIP_EndereçoIP)
| Insira o endereço MAC, o nome do modelo e o endereço IP para cada interface de rede.
Info_MACAddress (Inf._EndereçoMAC) | Info_ModelName (Inf._NomeModelo) | TCPIP_IPAddress (TCPIP_EndereçoIP)
0000XXXX0001 | ALC-XXXXX | 192.168.100.102
0000XXXX0002 | ALC-XXXXX | 192.168.100.103
| Guarde o ficheiro como Ficheiro SYLK (*.slk).
### Efectuar as definições de lote através da importação do ficheiro de definição
| Inicie o EpsonNet Config e faça clique na tecla Definições de lote.
| Faça clique em Abrir.
| Seleccione o ficheiro SYLK que contém os valores de configuração e faça clique em Abrir.
| Seleccione as interface de rede que mostrem Não definido como Estado e Atribuição com êxito como Estado do processo.
Arraste as interfaces de rede com o rato ou faça clique nas interfaces de rede enquanto mantém pressionada a tecla Ctrl ou Shift. A transmissão está operacional
Item | Estado | Estado do processo | Explicação
| Não definido | Atribuição com êxito | O ficheiro de definições foi importado com sucesso e a transmissão está operacional.
| Correspondência do valor da definição | Atribuição com êxito | Os valores de configuração importados são os mesmos que os valores de configuração actuais.
| Obter valor da definição actual | Atribuição com êxito | O valor de configuração actual é adquirido a partir de cada uma das interfaces de rede.
A transmissão não está operacional
Item | Estado | Estado do processo | Explicação
| Não atribuído |  | Não é possível transmitir a informação com os valores de configuração importados.
| Não atribuído | Falha na atribuição | Não foi possível atribuir a informação. *1
| Não definido | Falha na atribuição | Não foi possível transmitir a informação.
| Não definido | A procurar | A procurar as interfaces de rede incluídas no ficheiro de configuração. *2
| Configuração concluída | A procurar | A procurar as interfaces de rede incluídas no ficheiro de configuração. *2
| Não definido | Falha na procura | Não foi possível encontrar as interface de rede. Verifique se as interfaces de rede estão ligadas. *2
| Não é possível definir | Resultados da verificação inválidos | O ficheiro de configuração contém erros. Verifique o ficheiro de configuração.
| Configuração concluída | Falha a reiniciar | Não é possível verificar as ligações às interfaces de rede após a transmissão. Verifique se as interfaces de rede estão ligadas ou se foram reiniciadas com êxito.
*1 Apenas quando Mostrar dispos. está seleccionado. *2 Apenas quando Mostrar inf. configuração está seleccionado.
| Faça clique na tecla Transmitir.
Nota:
Insira a palavra-passe se necessário e faça clique em OK.
| Faça clique em OK.
| Verifique o estado das interfaces de rede.
Item | Estado | Estado do processo | Explicação
| Configuração concluída | Instalação com êxito | A instalação foi concluída com êxito.
| Configuração concluída | A reiniciar | As interfaces de rede precisam de ser reiniciadas após a transmissão das definições. Verifique as ligações às interfaces de rede.
| Configuração concluída | Falha a reiniciar | Não é possível verificar as ligações às interfaces de rede. Verifique se as interfaces de rede estão ligadas ou se foram reiniciadas com êxito.
| Configuração concluída | A procurar | A procurar as interfaces de rede incluídas no ficheiro de configuração. *
| Configuração concluída | Falha na procura | Não é possível verificar as ligações às interfaces de rede. Verifique se as interfaces de rede estão ligadas ou se foram reiniciadas com êxito. *
* Apenas quando Mostrar inf. configuração está seleccionado. Topo ## Atribuir o endereço IP Manualmente Pode atribuir o endereço IP, sub-máscara de rede e o gateway predefinido para cada interface de rede. ### Criar o ficheiro que contenha os valores de configuração
| Inicie o software de folha de cálculo.
| Insira "TCPIP_IPAddressAuto", "TCPIP_IPAddress", "TCPIP_SubnetMask" e "TCPIP_Gateway" na primeira linha como os nomes dos itens de configuração.
Nota:
Insira o nome do item de configuração como está descrito mais abaixo, caso contrário o EpsonNet Config não irá reconhecer os itens de configuração.
TCPIP_IPAddressAuto (TCPIP_EndereçoIPAuto) | TCPIP_IPAddress (TCPIP_EndereçoIP) | TCPIP_SubnetMask (TCPIP_MáscaradeSub-rede) | TCPIP_Gateway
| Insira os valores em cada coluna.
TCPIP_IPAddressAuto especifica o método de definição da atribuição do endereço IP. Se o valor de definição for "5", o endereço IP estático é atribuído manualmente.
TCPIP_IPAddressAuto (TCPIP_EndereçoIPAuto) | TCPIP_IPAddress (TCPIP_EndereçoIP) | TCPIP_SubnetMask (TCPIP_MáscaradeSub-rede) | TCPIP_Gateway
5 | 192.168.100.102 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.103 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.104 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
| Guarde o ficheiro como ficheiro SYLK (*.slk).
### Efectuar as definições através da importação do ficheiro de definição
| Inicie o EpsonNet Config e faça clique na tecla Definições de lote.
| Faça clique em Abrir.
| Seleccione o Ficheiro SYLK (*.slk) que contém os valores de configuração e faça clique em Abrir.
| Seleccione as interfaces de rede que mostrem Não definido como Estado e que tenham Estado do processo em branco.
| Seleccione Atribuição manual no menu Ferramentas.
| Seleccione os endereços IP que quer atribuir e faça clique em OK.
| Verifique se as interfaces de rede de destino mostram Não definido como Estado e Atribuição com êxito como Estado do processo.
| Faça clique na tecla Transmitir.
Topo |