| > Inicio > Cómo # Imprimir/Copiar Origen del papel Origen del papel 1 Origen del papel 2 Formato de impresión Idioma de la impresora Origen del papel Origen del papel definido por el usuario Imprimir Ajustes del error Ajustes del entorno ESC/PS Ajustes del entorno ESC/Página Ajustes del entorno PCL Ajustes del entorno ESCP2 Ajustes del entorno FX Ajustes del entorno I239X Ajustes del entorno PS3 Muestra los ajustes de la impresora del dispositivo tal como se describen a continuación. Nota:
Este menú y sus elementos no aparecen dependiendo del modelo de dispositivo y las opciones instaladas. Aparece la pantalla Impresora en función del modelo.
## Origen del papel
Parámetro | Explicación
Tamaño cassette MF | Especifica el tamaño del papel cargado en la Cassette MF.
Tipo cassette MF | Especifica el tipo de papel cargado en la Cassette MF.
Tamaño bandeja MF | Especifica el tamaño del papel cargado en la Bandeja MF.
Tipo de bandeja MF | Especifica el tipo de papel cargado en la Bandeja MF.
Tamaño de cassette x | Muestra el tamaño del papel cargado en las cassettes de papel estándar y opcional.
Tipo de cassette x | Especifica el tipo de papel cargado en las cassettes de papel estándar y opcional.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Origen del papel 1
Parámetro | Explicación
Tamaño bandeja MF | Especifica el tamaño del papel cargado en la Bandeja MF.
Tamaño de cassette x | Muestra el tamaño del papel cargado en las cassettes de papel estándar y opcional.
Tipo de bandeja MF | Especifica el tipo de papel cargado en la Bandeja MF.
Tipo de cassette x | Especifica el tipo de papel cargado en las cassettes de papel estándar y opcional.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Origen del papel 2
Parámetro | Explicación
Ajustes de Auto selección: MP, Cassette x | Especifica el origen del papel seleccionado como el ajuste de Auto selección.
Ajustes de Detección del tamaño del papel: Cassette x | Activa el ajuste de Detección del tamaño del papel para cada origen del papel y especifica el tamaño del papel automáticamente.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Formato de impresión
Parámetro | Explicación
Tamaño de la página | Especifica el tamaño del papel para imprimir datos.
Tipo de soporte | Especifica el tipo de papel utilizado para imprimir.
Cara página | Especifica por qué cara del papel se imprimirá en una impresión manual por las dos caras del papel.
Origen del papel | Especifica si el papel para la impresora se toma de la Bandeja MF, la cassette de papel estándar o la cassette de papel opcional. Si selecciona Automática, el papel se toma del origen del papel que contiene papel que coincide con su ajuste de tamaño de papel.
Orientación | Especifica si la página se imprime en orientación horizontal o vertical.
Resolución | Especifica la resolución de impresión.
RITech | Especifica si se activa la función RITech (Tecnología de mejora de la resolución).
Ahorrar tóner | Especifica si se desea ahorrar tóner. Si se selecciona Activado, la impresora consume menos tóner, pero la calidad de la impresión se reduce.
Reducir | Especifica si se desea reducir el tamaño de impresión.
Destacr líneas finas | Especifica si se deben resaltar las líneas finas.
Corrección de imagen | Especifica el método para la corrección de imagen.
1 | Este ajuste proporciona corrección de imagen estándar. Pruebe esto primero.
2 | Si está seleccionado el modo ESC/P o ESC/PS se utilizará este ajuste cuando las líneas rectas no se impriman correctamente. Si está seleccionado el modo ESC/Página, se utilizará este ajuste cuando se produzca un problema gráfico al utilizar un controlador de impresora incompatible.
Margen superior | Ajusta la posición de impresión vertical de la página.
Margen izquierdo | Ajusta la posición de impresión horizontal de la página.
Margen superior B | Ajusta la posición de impresión vertical en el dorso del papel al imprimir ambas caras. Utilice esta opción si la impresión en el dorso no está donde esperaba.
Margen izquierdo B | Ajusta la posición de impresión horizontal en el dorso del papel al imprimir ambas caras. Utilice esta opción si la impresión en el dorso no está donde esperaba.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Idioma de la impresora Nota:
Aparece la pantalla Idioma de la impresora en función del modelo.
Parámetro | Explicación
USB | Especifica el idioma de la impresora para cada interfaz.
Red
Tarjeta de interfaz
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Origen del papel
Parámetro | Explicación
Origen del papel (detección automática de tamaño) | Active esta opción para detectar el tamaño de papel automáticamente para cada origen del papel.
Origen del papel (Tamaño) | Especifica el tamaño del papel para cada origen del papel.
Origen del papel (Tipo) | Especifica el tipo de papel para cada origen del papel.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Origen del papel definido por el usuario
Parámetro | Explicación
Ajustes del origen del papel definido por el usuario | Muestra la unidad, el ancho y la altura que el usuario ha definido para cada origen del papel.
Unidad | Seleccione la unidad del tamaño del papel para el origen del papel seleccionado entre mm o pulgadas.
Ancho | Escriba la anchura del papel para el origen del papel seleccionado.
Alto | Escriba la altura del papel para el origen del papel seleccionado.
Añadir >> | Registre el tamaño definido por el usuario para el origen del papel seleccionado.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Imprimir
Parámetro | Explicación
Papel grueso | Active o desactive la función de papel grueso.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Ajustes del error
Parámetro | Explicación
Aviso de tamaño de papel | Especifica si detecta errores del tamaño del papel.
Aviso de tipo de papel | Especifica si detecta los errores del tipo de papel.
Solucionador automático de errores | Especifica si se continúa con la impresión cuando se produce un error.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Ajustes del entorno ESC/PS
Parámetro | Explicación
Continua | Especifica si la impresora reduce los datos de impresión del papel continuo para una sola hoja. Este elemento sólo está habilitado si está seleccionado el modo ESC/PS o ESC/P.
Desactivado | Sin reducción.
F15->B4L | Reduce los datos de 381 x 279,4 mm (15 x 11 pulg.) a B4L.
F15->A4L | Reduce los datos de 381 x 279,4 mm (15 x 11 pulg.) a A4L.
F10->A4P | Reduce los datos de 254 x 279,4 mm (10 x 11 pulg.) a A4P.
Código de caracteres | Especifica el código de caracteres. Este elemento sólo está habilitado cuando se utiliza el software para ESC/P.
Kana | El código Kana está seleccionado.
Gráfico | El código gráfico extendido está seleccionado.
Posición de origen del papel | Especifica la posición para comenzar la impresión. Este elemento sólo está habilitado cuando se utiliza el software para ESC/P.
País | Especifica el país. Algunos símbolos de la tabla de códigos de caracteres se sustituyen según el país especificado. Este elemento sólo está habilitado cuando se utiliza software para PC-PR201H en el modo ESC/PS.
Carácter cero | Especifica si la impresora imprime un cero con barra o sin barra diagonal.
Posición del papel | Especifica la posición horizontal del papel. Si selecciona Centro, también puede seleccionar el margen. Si se ha seleccionado PC-PR201H en el ajuste de impresión de la aplicación y se utiliza el alimentador de papel, seleccione Centro. Es posible que parte del lado derecho e izquierdo no se imprima dependiendo de los ajustes de los márgenes. En ese caso, amplíe los márgenes derecho e izquierdo en la aplicación.
Margen derecho | Especifica el margen derecho. Este elemento sólo está habilitado si está seleccionado el modo ESC/PS o ESC/P.
Ancho papel: | Ajusta al ancho del área imprimible.
136 caracteres | Configura el ancho en 136 caracteres (13,6 pulg.). Si el ancho imprimible es inferior a 136 caracteres, los datos de impresión que superen el área imprimible aparecerán cortados.
Fuente Kanji | Especifica la fuente utilizada para Kanji. Este elemento sólo está habilitado si está seleccionado el modo ESC/PS o ESC/P.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Ajustes del entorno ESC/Página
Parámetro | Explicación
Retorno de carro (CR) | Especifica si la impresora realiza una operación de retorno de carro siempre que la posición de impresión sobrepase el margen derecho.
Avance de línea (LF) | Especifica si la impresora realiza una operación de avance de línea siempre que la posición de impresión sobrepase el margen inferior.
CR | Especifica si debe llevarse a cabo sólo un retorno de carro (CR) o un retorno de carro y un avance de línea (LF).
LF | Especifica si debe llevarse a cabo sólo un avance de línea (LF) o un avance de línea y un retorno de carro (CR).
FF | Especifica si debe llevarse a cabo sólo un avance de formulario (FF) o un avance de formulario y un retorno de carro (CR).
Código de error | Especifica el proceso de un carácter que no está en la tabla de códigos de caracteres.
Activado | Sustituye por espacio.
Desactivado | Ignora.
Tipo de fuente | Especifica la prioridad de la fuente de dos bytes y un byte cuando la proporción de ancho a altura del tamaño del carácter es uno a dos.
1 | Si el tamaño de la fuente es inferior a 15 puntos, imprime en una fuente de un byte. Si el tamaño de la fuente es 15 puntos o más, imprime en una fuente de dos bytes.
2 | Imprime en una fuente de dos bytes.
3 | Imprime en una fuente de un byte.
Overlay | Especifica si se va a imprimir con los datos de overlay almacenados en el módulo de memoria ROM opcional.
Número de formulario | Especifica el número de los datos de overlay que se van a imprimir.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Ajustes del entorno PCL
Parámetro | Explicación
Orig.Fuentes | Especifica si se deben usar las fuentes integradas en la impresora o si se deben descargar fuentes.
NúmeroFuentes | Especifica el número de fuente.
Paso | Especifica si se debe usar un valor de paso de letra fijo o proporcional.
Alto | Especifica el tamaño de fuente.
Symbol Set | Especifica el juegos de caracteres de símbolos.
Longitud | Especifica las líneas por página para el área definida en Tamaño de la página y Orientación en Formato de impresión.
FuncCR RetornCarro | Especifica si debe llevarse a cabo sólo un retorno de carro (CR) o un retorno de carro y un avance de línea (LF).
Func LF AvancLínea | Especifica si debe llevarse a cabo sólo un avance de línea (LF) o un avance de línea y un retorno de carro (CR).
Asignar Bandeja | Asigna el tipo de bandeja seleccionado al origen del papel.
4 | Definido para una bandeja de papel compatible con HP LaserJet4.
4K | Definido para bandejas de papel compatibles con HP LaserJet 4000, 5000 y 8000.
5S | Definido para una bandeja de papel compatible con HP LaserJet 5S.
Principio ## Ajustes del entorno ESCP2
Parámetro | Explicación
Fuentes | Selecciona el tipo de fuente.
Paso [cpi] | Especifica si se debe usar un valor de paso de letra fijo o proporcional.
Condensado | Especifica si se deben usar letras condensadas.
Margen Sup [Pulg] | Especifica la posición para comenzar la impresión.
Texto [Líneas] | Especifica el número de líneas por página.
TablaCG | Especifica la tabla de caracteres.
País | Especifica el país. Algunos símbolos de la tabla de códigos de caracteres se sustituyen según el país especificado.
Retorno carro auto | Especifica si la impresora realiza una operación de retorno de carro siempre que la posición de impresión sobrepase el margen derecho.
Auto LF | Especifica si la impresora realiza una operación de avance de línea siempre que la posición de impresión sobrepase el margen inferior.
Bit Image | Especifica el algoritmo usado para convertir la resolución de imágenes de bits.
Carácter Cero | Especifica si la impresora imprime un cero con o sin barra diagonal.
Principio ## Ajustes del entorno FX
Parámetro | Explicación
Fuentes | Selecciona el tipo de fuente.
Paso | Especifica si se debe usar un valor de paso de letra fijo o proporcional.
Condensado | Especifica si se deben usar letras condensadas.
Margen Sup [Pulg] | Especifica la posición para comenzar la impresión.
Texto [Líneas] | Especifica el número de líneas por página.
TablaCG | Especifica la tabla de caracteres.
País | Especifica el país. Algunos símbolos de la tabla de códigos de caracteres se sustituyen según el país especificado.
Retorno carro auto | Especifica si la impresora realiza una operación de retorno de carro siempre que la posición de impresión sobrepase el margen derecho.
Auto LF | Especifica si la impresora realiza una operación de avance de línea siempre que la posición de impresión sobrepase el margen inferior.
Bit Image | Especifica el algoritmo usado para convertir la resolución de imágenes de bits.
Carácter Cero | Especifica si la impresora imprime un cero con o sin barra diagonal.
Principio ## Ajustes del entorno I239X
Parámetro | Explicación
Fuentes | Selecciona el tipo de fuente.
Paso | Especifica si se debe usar un valor de paso de letra fijo o proporcional.
Página Códigos | Especifica la página de códigos.
Margen Sup [Pulg] | Especifica la posición para comenzar la impresión.
Texto [Líneas] | Especifica el número de líneas por página.
Retorno carro auto | Especifica si la impresora realiza una operación de retorno de carro siempre que la posición de impresión sobrepase el margen derecho.
Auto LF | Especifica si la impresora realiza una operación de avance de línea siempre que la posición de impresión sobrepase el margen inferior.
Gráficos Alter. | Especifica un modo de gráficos alternativos. Al seleccionar Activado, la impresora funciona en modo de comandos compatible con EPSON LQ570/LQ1070.
Bit Image | Especifica el algoritmo usado para convertir la resolución de imágenes de bits.
Carácter Cero | Especifica si la impresora imprime un cero con barra o sin barra diagonal.
Juego Caracteres | Especifica el juego de caracteres de nivel superior.
1 | Los códigos para 80h a 9Fh se interpretan como códigos para 00h a 1Fh (caracteres de control).
2 | Los códigos para 80h a 9Fh se interpretan como códigos de caracteres.
Principio ## Ajustes del entorno PS3
Parámetro | Explicación
Hoja de error PS3 | Si selecciona Activado, la impresora imprime una hoja de error.
Color | Especifica el modo de impresión a color o en blanco y negro.
Protección de imagen | La impresora emplea compresión con pérdida cuando se selecciona Desactivado. La impresora no emplea compresión con pérdida cuando se selecciona Activado. La compresión con pérdida se refiere a una técnica de compresión de datos en la que se pierde cierta cantidad de datos.
Binario | Especifica el formato de datos. Seleccione Activado para datos binarios y seleccione Desactivado para datos ASCII.
Detección de texto | Si selecciona Activado, el archivo de texto se convertirá a un archivo PostScript cuando se imprima. Este ajuste está disponible sólo si selecciona PS3 en el MENÚ EMULACIÓN.
Tamaño de la página de PDF | Especifica el tamaño de papel cuando envía el archivo PDF directamente desde un ordenador o algún otro dispositivo.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio |