| > Página Inicial > Como # Barra de Menus Menu Ficheiro: Abrir Importa o Ficheiro SYLK (*.slk) que contém os valores de configuração. Fechar Fecha o ficheiro que está aberto. Sobrepor e guardar Substitui e guarda a informação de definições. Guardar como Guarda a informação de definições como Ficheiro SYLK (*.slk). Guardar ficheiro de modelo Guarda as definições para o modelo. Guardar resultado da transmissão de configurações Guarda o resultado da transmissão de configurações como um ficheiro CSV (*.csv). Sair Fecha o ecrã Definições de lote. Menu Mostrar: Actualizar Actualiza com as informações mais recentes, procurando novamente o dispositivo disponível. Mostrar dispos. Mostra os valores de definição actuais do dispositivo. Mostrar inf. configuração Mostra os valores de definição no ficheiro de configuração importado ou os valores de definição introduzidos na caixa de diálogo Edite a informação de definições. Menu Ferramentas: Transmitir Transmite os valores de definição no ficheiro de configuração importado ou os valores de definição introduzidos na caixa de diálogo Edite a informação de definições. Mostrar detalhes Quando for seleccionado um único dispositivo, será exibida a caixa de diálogo Mostrar detalhes. Serão apresentados os valores de definição detalhados do dispositivo. Atribuição automática A informação no ficheiro de definição importado é atribuída automaticamente. Teclas a utilizar é utilizado para identificar o dispositivo. Pode editar a opção Teclas a utilizar seleccionando Opções no menu Ferramentas e depois seleccionando Atribuição automática. Atribuição manual Pode atribuir manualmente a informação de definições ao dispositivo. O EpsonNet Config não verifica se a informação no ficheiro de definições importado corresponde ao dispositivo seleccionado. Libertar atribuição Pode cancelar as definições atribuídas do dispositivo seleccionado. Opções Pode definir as opções para as definições de lote. Menu Ajuda: Mostrar Ajuda Abre a Ajuda do EpsonNet Config. |