| > 主页 > 如何 # 菜单栏 文件菜单: 打开 输入包含有设置值的SYLK(*.slk)文件。 关闭 关闭当前打开的文件。 覆盖并保存 覆盖并保存设置信息。 另存为 保存设置信息为SYLK(*.slk)文件。 保存模板文件 将设置保存为一个模板。 保存配置的传输结果 将配置的传输结果保存为一个CSV文件 (*.csv)。 退出 关闭批设置屏幕。 显示菜单: 刷新 通过再次搜索可用的设备可更新至最新的信息。 显示设备 显示设备的当前设置值。 显示设备信息 显示输入的设置文件中的设置值或显示编辑设置信息对话框中输入的设置值。 工具菜单: 传输 传输输入的设置文件中的设置值或显示编辑设置信息对话框中输入的设置值。 显示详细信息 当选择了一个设备时，显示详细信息对话框打开。 显示设备的详细设置值。 自动分配 自动分配导入设置文件的信息。 要使用的密钥用于识别设备。 通过从工具菜单中选择选项您可编辑要使用的密钥，然后选择自动分配。 手动分配 您可向设备手动分配设置信息。 EpsonNet Config 不会检查导入的设置文件中的信息是否与所选设备匹配。 解除分配 您可取消为所选设备分配的设置。 选项 您可设置批量设置的选项。 帮助菜单: 查看帮助 打开EpsonNet Config帮助。 |