| > Ana Sayfa > Nasıl Yapılır # Yazdır / Kopyala Kağıt Kaynağı Kağıt Kaynağı 1 Kağıt Kaynağı 2 Yazdırma Formatı Yazdırma Dili Kağıt Kaynağı Kullanıcı Tanımlı Kağıt Kaynağı Yazdır Hata Ayarları ESC/PS Ortam Ayarları ESC/Sayfa Ortam Ayarları PCL Ortamı Ayarları ESCP2 Ortamı Ayarları FX Ortamı Ayarları I239X Ortamı Ayarları PS3 Ortamı Ayarları Aşağıda açıklanan şekilde aygıtın yazıcı ayarlarını gösterir. Not:
Aygıt modeline ve takılı opsiyonlara bağlı olarak bu menü ve öğeleri görüntülenmez. Modele bağlı olarak Yazıcı ekranı görüntülenir.
## Kağıt Kaynağı
Parametre | Açıklama
MP Kaseti Boyutu | MP Kaset'te yüklü olan kağıt boyutunu belirtir.
MP Kaseti Tipi | MP Kaset'te yüklü olan kağıt türünü belirtir.
MP Tepsi Boyutu | MP Tepsi'de yüklü olan kağıt boyutunu belirtir.
MP Tepsi Tipi | MP Tepsi'de yüklü olan kağıt türünü belirtir.
Kaset x Boyutu | Standart ve opsiyonel kağıt kasetlerinde yüklü olan kağıt boyutunu görüntüler.
Kaset x Tipi | Standart ve opsiyonel kağıt kasetlerinde yüklü olan kağıt tipini belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Kağıt Kaynağı 1
Parametre | Açıklama
MP Tepsi Boyutu | MP Tepsi'de yüklü olan kağıt boyutunu belirtir.
Kaset x Boyutu | Standart ve opsiyonel kağıt kasetlerinde yüklü olan kağıt boyutunu görüntüler.
MP Tepsi Tipi | MP Tepsi'de yüklü olan kağıt türünü belirtir.
Kaset x Tipi | Standart ve opsiyonel kağıt kasetlerinde yüklü olan kağıt tipini belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Kağıt Kaynağı 2
Parametre | Açıklama
Otomatik Seçim Ayarları: MP, Kaset x | Otomatik seçim ayarı olarak seçilen kağıt kaynağını belirtir.
Kağıt Boyutu Algılama Ayarları: Kaset x | Her bir kağıt kaynağı için otomatik kağıt boyutu algılama ayarını etkinleştirir ve kağıt boyutunu otomatik olarak belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Yazdırma Formatı
Parametre | Açıklama
Sayfa Boyutu | Verileri yazdırmak için kağıt boyutunu belirtir.
Ortam Türü | Yazdırma için kullanılan kağıt türünü belirtir.
Yan Sayfa | Kağıdın her iki tarafına manuel yazdırma yaparken kağıdın hangi tarafına yazdırma yapılacağını belirtir.
Kağıt Kaynağı | Yazıcıya kağıdın MP Tepsi mi, standart kağıt kaseti ünitesi mi, yoksa isteğe bağlı kağıt kaseti ünitesinden mi besleneceğini belirtir. Otomatik seçeneğini seçerseniz, kağıt kaynağından kağıt boyutu ayarınıza uygun kağıdı içeren kağıt beslenir.
Yönlendirme | Sayfanın dikey yönde mi yatay yönde mi yazdırılacağını belirtir.
Çözünürlük | Yazdırma çözünürlüğünü belirtir.
RITech | RIT (Çözünürlük İyileştirme Teknolojisi) fonksiyonunun etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.
Toner Tasarrufu | Toner tasarrufu sağlanıp sağlanmayacağını belirtir. Açık seçildiğinde, yazıcı daha az toner tüketir ancak yazdırma kalitesi düşer.
Küçült | Yazdırma boyutunun küçültülüp küçültülmeyeceğini belirtir.
Emphasize Thin Lines | İnce çizgilerin vurgulanıp vurgulanmayacağını belirtir.
Görüntü Düzeltme | Görüntü düzeltme yöntemini belirtir.
1 | Bu ayar, standart görüntü düzeltmesi sağlar. Öncelikle bunu deneyin.
2 | ESC/P veya ESC/PS modu seçilirse, düz çizgiler doğru yazdırılmazsa bu ayar kullanılır. ESC/Sayfa modu seçilirse, desteklenmeyen bir yazıcı sürücüsünü kullanarak bir grafik sorunu oluştuğunda bu ayar kullanılır.
Üst Boşluk | Sayfanın düşey baskı konumunu ayarlar.
Sol Boşluk | Sayfanın yatay yazdırma konumunu ayarlar.
Üst Boşluk B | Her iki tarafa yazdırma yaparken kağıdın arkasındaki dikey yazdırma konumunu ayarlar. Kağıdın arkasına yazdırma beklediğiniz yerde değilse bunu kullanın.
Sol Boşluk B | Her iki tarafa yazdırma yaparken kağıdın arkasındaki yatay yazdırma konumunu ayarlar. Kağıdın arkasına yazdırma beklediğiniz yerde değilse bunu kullanın.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Yazdırma Dili Not:
Modele bağlı olarak Yazdırma Dili ekranı görüntülenir.
Parametre | Açıklama
USB | Her bir arayüz için yazdırma dilini belirtir.
Ağ
Arayüz Kartı
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Kağıt Kaynağı
Parametre | Açıklama
Kağıt Kaynağı (kâğıt boyutu otomatik algıla) | Her bir kağıt kaynağı için kağıt boyutunun otomatik olarak seçilebilmesini etkinleştirir.
Kağıt Kaynağı (Boyut) | Her bir kağıt kaynağı için kağıt boyutunu belirtir.
Kağıt Kaynağı (Tip) | Her bir kağıt kaynağı için kağıt türünü belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Kullanıcı Tanımlı Kağıt Kaynağı
Parametre | Açıklama
Kullanıcı Tanımlı Kağıt Kaynağı Ayarları | Her bir kağıt kaynağı için kullanıcının tanımladığı birim, genişlik ve yüksekliği ayarlar.
Birim | Seçilen kağıt kaynağı için kağıt boyutu birimini mm veya inç arasından seçin.
Genişlik | Seçilen kağıt kaynağı için kağıt genişliğini girin.
Yükseklik | Seçilen kağıt kaynağı için kağıt yüksekliğini girin.
Ekle >> | Seçilen kağıt kaynağı için kullanıcı tanımlı boyutu kaydedin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Yazdır
Parametre | Açıklama
Kalın kağıt | Kalın kağıt işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Hata Ayarları
Parametre | Açıklama
Sayfa Boyutu Bildirimi | Kağıt boyutu hatalarının algılanıp algılanmayacağını belirtir.
Kağıt Türü Bildirimi | Kağıt türü hatalarının algılanıp algılanmayacağını belirtir.
Otomatik Hata Çözücü | Bir hata oluştuğunda yazdırmaya devam edilip edilmeyeceğini belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## ESC/PS Ortam Ayarları
Parametre | Açıklama
Sürekli | Yazıcının tek bir sayfa için sürekli kağıdın yazdırma verilerin küçültüp küçültmeyeceğini belirtir. Bu öğe sadece ESC/PS modu veya ESC/P modu seçildiğinde etkindir.
Kapalı | Küçültme yok.
F15->B4L | Verileri 381 x 279,4 mm'den (15 x 11 inç) B4L'e küçültür.
F15->A4L | Verileri 381 x 279,4 mm'den (15 x 11 inç) A4L'ye küçültür.
F10->A4P | Verileri 254 x 279,4 mm'den (10 x 11 inç) A4P'ye küçültür.
Karakter Kodu | Karakter kodunu belirtir. Bu öğe sadece ESC/P yazılımı kullanıldığında etkindir.
Kana | Kana kodu seçildi.
Grafik | Genişletilmiş grafik kodu seçildi.
Kağıt Kaynağı Konumu | Yazdırmaya başlanacak konumu belirtir. Bu öğe sadece ESC/P yazılımı kullanıldığında etkindir.
Ülke | Ülkeyi belirtir. Belirtilen ülkeye göre karakter kodundaki bazı semboller değiştirilir. Bu öğe sadece ESC/PS modunda PC-PR201H yazılımı kullanıldığında etkindir.
Sıfır Karakter | Yazıcının çizgili sıfır mı çizgisiz sıfır mı yazdıracağını belirtir.
Kağıt Konumu | Kağıdın yatay konumunu belirtir. Orta seçeneğini seçerseniz, boşluğu da seçebilirsiniz. Uygulamanın yazdırma ayarında PC-PR201H seçildiğinde ve kağıt besleyici kullanıldığında, Orta seçeneğini kullanın. Kenar boşluğu ayarlarına bağlı olarak sol ve sağ tarafın bir kısmı yazdırılmayabilir. Bu durumda, uygulamada hem sol hem sağ boşluğu arttırın.
Sağ Boşluk | Sağ boşluğu belirtir. Bu öğe sadece ESC/PS modu veya ESC/P modu seçildiğinde etkindir.
Kağıt Genişliği | Yazdırılabilir alan genişliğine uyar.
136 Karakter | Genişliği 136 Karakter (13,6 inç)'e ayarlar. Yazdırılabilir genişlik 136 karakterden küçükse, yazdırılabilir alanı aşan yazdırma verileri kesilir.
Kanji Yazı Tipi | Kanji için kullanılan yazı tipini belirtir. Bu öğe sadece ESC/PS modu veya ESC/P modu seçildiğinde etkindir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## ESC/Sayfa Ortam Ayarları
Parametre | Açıklama
Taşıyıcı Dönüşü | Yazdırma konumu, sağ boşluğu geçtiğinde yazıcının taşıyıcı dönüşü işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir.
Satır Besleme | Yazdırma konumu, alt boşluğu geçtiğinde yazıcının satır besleme işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir.
CR | Sadece taşıyıcı dönüşü (CR) mü yoksa taşıyıcı dönüşü ve satır besleme (LF) mi gerçekleştirileceğini belirtir.
LF | Sadece satır besleme (LF) mi yoksa satır besleme ve taşıyıcı dönüşü (CR) mü gerçekleştirileceğini belirtir.
FF | Sadece form besleme (FF) mi yoksa form besleme ve taşıyıcı dönüşü (CR) mü gerçekleştirileceğini belirtir.
Hata Kodu | Karakter kodu tablosunda olmayan bir karakter için işlemi belirtir.
Açık | Boşlukla değiştirir.
Kapalı | Yok sayar.
Yazı Tipi | Genişliğin yüksekliğe karakter boyutu oranı bire iki olduğunda iki‐bayt yazı tipi ve bir‐bayt yazı tipi önceliğini belirtir.
1 | Yazı tipi boyutu 15 puntodan küçükse, bir‐bayt yazı tipiyle yazdırır. Yazı tipi boyutu 15 punto veya daha büyükse, iki‐bayt yazı tipiyle yazdırır.
2 | İki‐bayt yazı tipiyle yazdırır.
3 | Bir‐bayt yazı tipiyle yazdırır.
Form Katmanı | Opsiyonel ROM modülünde kayıtlı katman formu verileriyle yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.
Form Numarası | Yazdırılacak katman formu verisi sayısını belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## PCL Ortamı Ayarları
Parametre | Açıklama
FontKaynağı | Yazıcının dahili yazı tiplerinin mi kullanılacağını, yazıtiplerinin karşıdan mı yükleneceğini belirtir.
Font Number | Yazı tipi numarasını belirtir.
En | Sabit harf sıklığı mı oransal harf sıklığı mı kullanılacağını belirtir.
Yükseklik | Yazı tipi boyutunu belirtir.
SymSet | Sembol karakter setini belirtir.
Form | Yazdırma Formatı'nda Sayfa Boyutu ve Yönlendirme için ayarlanan alanın sayfa başına satır sayısını belirtir.
CR İşlevi | Sadece satır başı (CR) mı yoksa taşıyıcı dönüşü ve satır besleme (LF) mi gerçekleştirileceğini belirtir.
LF İşlevi | Sadece satır besleme (LF) mi yoksa satır besleme ve satır başı (CR) mı gerçekleştirileceğini belirtir.
Tepsi Ata | Seçilen tabla türünü kağıt kaynağına atar.
4 | HP LaserJet4 uyumlu kağıt tablası için ayarlayın.
4K | HP LaserJet 4000, 5000 ve 8000 uyumlu kağıt tablası için ayarlayın.
5S | HP LaserJet 5S uyumlu kağıt tablası için ayarlayın.
Üst ## ESCP2 Ortamı Ayarları
Parametre | Açıklama
Font | Yazı tipini seçer.
Aralık [cpi] | Sabit harf sıklığı mı oransal harf sıklığı mı kullanılacağını belirtir.
Sıkıştırılmış | Sıkıştırılmış harflerin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.
Üst Marj | Yazdırmaya başlanacak konumu belirtir.
Text [Satır] | Sayfa başına satır sayısını belirtir.
CGTablosu | Karakter tablosunu belirtir.
Ülke | Ülkeyi belirtir. Belirtilen ülkeye göre karakter kodundaki bazı semboller değiştirilir.
Otomatik CR | Yazdırma konumu, sağ boşluğu geçtiğinde yazıcının taşıyıcı dönüşü işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir.
Otomatik LF | Yazdırma konumu, alt boşluğu geçtiğinde yazıcının satır besleme işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir.
Bit Görüntü | Bit görüntülerin çözünürlüğü dönüştürmek için kullanılan algoritmayı belirtir.
SıfırChar | Yazıcının çizgili sıfır mı çizgisiz sıfır mı yazdıracağını belirtir.
Üst ## FX Ortamı Ayarları
Parametre | Açıklama
Font | Yazı tipini seçer.
En | Sabit harf sıklığı mı oransal harf sıklığı mı kullanılacağını belirtir.
Sıkıştırılmış | Sıkıştırılmış harflerin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.
Üst Marj | Yazdırmaya başlanacak konumu belirtir.
Text [Satır] | Sayfa başına satır sayısını belirtir.
CGTablosu | Karakter tablosunu belirtir.
Ülke | Ülkeyi belirtir. Belirtilen ülkeye göre karakter kodundaki bazı semboller değiştirilir.
Otomatik CR | Yazdırma konumu, sağ boşluğu geçtiğinde yazıcının taşıyıcı dönüşü işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir.
Otomatik LF | Yazdırma konumu, alt boşluğu geçtiğinde yazıcının satır besleme işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir.
Bit Görüntü | Bit görüntülerin çözünürlüğü dönüştürmek için kullanılan algoritmayı belirtir.
SıfırChar | Yazıcının çizgili sıfır mı çizgisiz sıfır mı yazdıracağını belirtir.
Üst ## I239X Ortamı Ayarları
Parametre | Açıklama
Font | Yazı tipini seçer.
En | Sabit harf sıklığı mı oransal harf sıklığı mı kullanılacağını belirtir.
Kodu Sayfa | Kod Sayfasını belirtir.
Üst Marj | Yazdırmaya başlanacak konumu belirtir.
Text [Satır] | Sayfa başına satır sayısını belirtir.
Otomatik CR | Yazdırma konumu, sağ boşluğu geçtiğinde yazıcının taşıyıcı dönüşü işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir.
Otomatik LF | Yazdırma konumu, alt boşluğu geçtiğinde yazıcının satır besleme işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir.
Alt. Graphics | Bir Alternatif Grafik Modu belirtir. Açık seçildiğinde, yazıcı EPSON LQ570/LQ1070 ile uyumlu komut modunda başlar.
Bit Görüntü | Bit görüntülerin çözünürlüğü dönüştürmek için kullanılan algoritmayı belirtir.
SıfırChar | Yazıcının çizgili sıfır mı çizgisiz sıfır mı yazdıracağını belirtir.
Karakter Kümesi | Üst seviye karakter seti belirtir.
1 | 80h - 9Fh kodları 00h - 1Fh kodları (kontrol karakterleri) olarak yorumlanır.
2 | 80h - 9Fh kodları karakter kodları olarak yorumlanır.
Üst ## PS3 Ortamı Ayarları
Parametre | Açıklama
PS3 Hata Sayfası | Açık seçeneğini seçtiğinizde, yazıcı bir hata sayfası yazdırır.
Renklendirme | Renkli yazdırma veya siyah beyaz yazdırma modunu belirtir.
Görüntü Koruma | Yazıcı, Kapalı seçildiğinde kayıplı sıkıştırma kullanır. Açık seçildiğinde yazıcı, kayıplı sıkıştırma kullanmaz. Kayıplı sıkıştırma, bir miktar verinin kaybolduğu bir veri sıkıştırma tekniğini belirtir.
İkili değer | Veri formatını belirtir. İkili değer verileri için Açık ve ASCII verileri için Kapalı seçeneğini seçin.
Metin Algılama | Açık seçeneğini seçtiğinizde, yazdırma sırasında metin dosyası bir PostScript dosyasına dönüştürülür. Bu ayar sadece Emulasyon Menüsü'nde PS3'ü seçtiğinizde kullanılabilir.
PDF Sayfa Boyutu | PDF dosyasını doğrudan bilgisayardan veya bazı başka aygıtlardan gönderdiğinizde kağıt boyutunu belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst |