| > 主页 > 如何 # 批量设置(仅Windows) 进行批量设置 手动分配IP地址 您可对网络接口进行批量设置。 ## 进行批量设置 ### 创建包含设置值的文件 创建的文件包含有批量设置的信息。 您可按下面的方法之一创建文件。 #### 从连接的网络接口获取信息创建文件
| 从工具菜单选择批量设置。
| 从文件菜单中选择覆盖并保存。
| 输入文件的名称，然后将文件保存为SYLK (*.slk)文件。
| 在类似Microsoft Office Excel的电子制表软件中打开SYLK (*.slk)文件。
| 更改设置值或通过添加一个新行输入网络接口的设置信息。
| 保存文件。
#### 从设置信息文件的模板创建文件
| 从工具菜单选择批量设置。
| 单击保存模板文件。
| 选择模板文件包含的设置值。
| 输入文件的名称，然后将文件保存为一个SYLK文件(*.slk)。
| 在电子制表软件（如：Microsoft Office Excel)中打开SYLK文件(*.slk)。
| 输入每一项的值。 如果您不想设置一个值，输入“#NULL#”。
| 保存文件。
#### 创建一个新文件 按下面的指导描述步骤来分配IP地址到多个网络接口。
| 启动电子制表软件。
| 在第一列中输入“Info_MACAddress”,“Info_ModelName”和“TCPIP_IPAddress”作为设置项目名称。
注释:
按下面描述输入设置项目名称，否则，EpsonNet Config不能识别设置项目。
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
| 输入MAC地址、型号名称和每个网络接口的IP地址。
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
0000XXXX0001 | ALC-XXXXX | 192.168.100.102
0000XXXX0002 | ALC-XXXXX | 192.168.100.103
| 保存文件为SYLK(*.slk)文件。
### 通过导入设置文件进行批量设置
| 启动EpsonNet Config, 然后单击批量设置按钮。
| 单击打开。
| 选择包含有设置值的SYLK文件，然后单击打开。
| 选择显示状态为未设置和处理状态为分配成功的网络接口。
使用鼠标拖拽网络接口,或当先按着Ctrl或Shift键时再单击网络接口。 传输就绪
项目 | 状态 | 处理状态 | 说明
| 未设置 | 分配成功 | 此设置文件已成功导入，准备传输。
| 设置匹配值 | 分配成功 | 导入的设置值与当前的设置值相同。
| 获取当前设置值 | 分配成功 | 从每个网络接口上获取当前的设置值。
传输未就绪
项目 | 状态 | 处理状态 | 说明
| 未分配 |  | 导入的设置值不能传输信息。
| 未分配 | 分配失败 | 不能分配信息。 *1
| 未设置 | 分配失败 | 不能传输信息。
| 未设置 | 正在搜索 | 搜索包含在设置文件中的网络接口。 *2
| 设置完成 | 正在搜索 | 搜索包含在设置文件中的网络接口。 *2
| 未设置 | 搜索失败 | 找不到网络接口。 确认网络接口已打开。 *2
| 不能设置 | 无效检查结果 | 此设置文件包含错误。 确认设置文件。
| 设置完成 | 重新启动失败 | 在传输后不能确认连接到网络接口。 确认网络接口已打开或重新启动成功。
*1 仅选择显示设备时。 *2 仅选择显示设置信息时。
| 单击传输按钮。
注释:
如果需要输入口令，然后单击确定。
| 单击确定。
| 确认网络接口状态。
项目 | 状态 | 处理状态 | 说明
| 设置完成 | 设置成功 | 此设置成功完成。
| 设置完成 | 正在重新启动 | 在传输设置后，网络接口需要重新启动。 确认连接到网络接口。
| 设置完成 | 重新启动失败 | 不能确认连接到网络接口。 确认网络接口已打开或重新启动成功。
| 设置完成 | 正在搜索 | 搜索包含在设置文件中的网络接口。 *
| 设置完成 | 搜索失败 | 不能确认连接到网络接口。 确认网络接口已打开或重新启动成功。 *
* 仅选择显示设置信息时。 回到顶部 ## 手动分配IP地址 您可为每一个网络接口分配IP地址、子网掩码和缺省网关。 ### 创建包含设置值的文件
| 启动电子制表软件。
| 在第一列中输入“TCPIP_IPAddressAut”, “TCPIP_IPAddress”,“TCPIP_SubnetMask”, 和“TCPIP_Gateway”作为设置项目名称。
注释:
按下面描述输入设置项目名称，否则，EpsonNet Config不能识别设置项目。
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
| 在每一列中输入值。
TCPIP_IPAddressAuto为分配的IP地址指定设置方法。 如果设置值是“5”，手动分配静态IP地址。
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
5 | 192.168.100.102 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.103 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.104 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
| 保存文件为SYLK(*.slk)文件。
### 通过导入设置文件进行设置
| 启动EpsonNet Config, 然后单击批量设置按钮。
| 单击打开。
| 选择包含有设置值的SYLK (*.slk) 文件，然后单击打开。
| 选择显示状态为未设置和处理状态为空白的网络接口。
| 从工具菜单中选择手动分配。
| 选择您想分配的IP地址，然后单击确定。
| 确认目标网络接口显示状态为未设置和处理状态为分配成功。
| 单击传输按钮。
回到顶部 |