| > Home > Come # Stampa/Copia Origine carta Origine carta 1 Origine carta 2 Formato di stampa Linguaggio di stampa Origine carta Origine carta definita dall'utente Stampa Impostazioni errore Impostazioni ambiente ESC/PS Impostazioni ambiente ESC/Page Impostazioni ambiente PCL Impostazioni ambiente ESCP2 Impostazioni ambiente FX Impostazioni ambiente I239X Impostazioni ambiente PS3 Visualizza le impostazioni stampante della periferica come descritto di seguito. Nota:
A seconda della periferica e delle opzioni installate, questo menu e queste voci potrebbero non essere visualizzati. Viene visualizzata la schermata Stampante a seconda del modello.
## Origine carta
Parametro | Descrizione
Formato cassetto MF | Specifica il formato della carta caricata nel Cassetto MF.
Tipo cassetto MF | Specifica il tipo di carta caricata nel Cassetto MF.
Formato vassoio MF | Specifica il formato della carta caricata nel Vassoio MF.
Tipo vassoio MF | Specifica il tipo di carta caricata nel Vassoio MF.
Formato cassetto x | Visualizza il formato della carta caricata nel cassetto standard e in quelli opzionali.
Tipo cassetto x | Specifica il tipo di carta caricata nel cassetto standard e in quelli opzionali.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Origine carta 1
Parametro | Descrizione
Formato vassoio MF | Specifica il formato della carta caricata nel Vassoio MF.
Formato cassetto x | Visualizza il formato della carta caricata nel cassetto standard e in quelli opzionali.
Tipo vassoio MF | Specifica il tipo di carta caricata nel Vassoio MF.
Tipo cassetto x | Specifica il tipo di carta caricata nel cassetto standard e in quelli opzionali.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Origine carta 2
Parametro | Descrizione
Impostazioni Selezione automatica: MF, Cassetto x | Consente di specificare l'origine carta selezionata come impostazione di selezione automatica.
Impostazioni Rilevamento formato carta: Cassetto x | Abilita l'impostazione di rilevamento automatico del formato carta per ciascuna origine carta e specifica automaticamente il formato carta.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Formato di stampa
Parametro | Descrizione
Formato pagina | Specifica il formato della carta per la stampa di dati.
Tipo supporto | Consente di specificare il tipo di carta utilizzata per la stampa.
Lato pagina | Consente di specificare il lato della carta sul quale stampare quando si stampa manualmente su entrambi i lati della carta.
Origine carta | Consente di specificare se la carta alimentata nella stampante viene prelevata dal Vassoio MF, dall'unità cassetto carta standard o dall'unità cassetto carta opzionale. Se si seleziona Automatico, l'alimentazione della carta viene eseguita dall'origine che corrisponde a quanto impostato per le dimensioni della carta.
Orientamento | Specifica se stampare la pagina in senso verticale o orizzontale.
Risoluzione | Specifica la risoluzione di stampa.
RITech | Specifica se abilitare o meno la funzione RIT (Resolution Improvement Technology).
Risparmio toner | Specifica se risparmiare il toner. Se è selezionato On, la stampa consuma meno toner. Tuttavia, la qualità di stampa è inferiore.
Riduci | Specifica se ridurre il formato di stampa.
Enfat. linee sottili | Consente di specificare se enfatizzare le linee sottili.
Correzione immagine | Specifica il metodo di correzione dell'immagine.
1 | Questa impostazione esegue una correzione dell'immagine standard. Provare prima questa opzione.
2 | Se è selezionata la modalità ESC/P o ESC/PS, questa impostazione viene utilizzata se le righe tracciate non vengono stampate correttamente. Se è selezionata la modalità ESC/Page, questa impostazione viene utilizzata in caso di problemi di grafica dovuti all'uso di un driver della stampante non supportato.
Offset superiore | Regola la posizione di stampa verticale della pagina.
Offset sinistro | Regola la posizione di stampa orizzontale della pagina.
Offset superiore B | Regola la posizione di stampa verticale del retro della pagina in caso di stampa fronte-retro. Utilizzare questa impostazione se la stampa sul retro è in una posizione diversa da quella prevista.
Offset sinistro B | Regola la posizione di stampa orizzontale del retro della pagina in caso di stampa fronte-retro. Utilizzare questa impostazione se la stampa sul retro è in una posizione diversa da quella prevista.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Linguaggio di stampa Nota:
Viene visualizzata la schermata Linguaggio stampante a seconda del modello.
Parametro | Descrizione
USB | Specifica il linguaggio di stampa per ogni interfaccia.
Rete
Scheda di interfaccia
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Origine carta
Parametro | Descrizione
Origine carta (rilevamento automatico formato) | Abilitare per rilevare automaticamente il formato carta per ciascuna origine carta.
Origine carta (formato) | Consente di specificare il formato carta per ogni origine carta.
Origine carta (tipo) | Consente di specificare il tipo di carta per ogni origine carta.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Origine carta definita dall'utente
Parametro | Descrizione
Impostazioni origine carta definita dall'utente | Visualizza l'unità, la larghezza e l'altezza definite dall'utente per ogni origine carta.
Unità | Selezionare l'unità del formato carta per l'origine carta selezionata. Le opzioni disponibili sono mm e pollice.
Larghezza | Immettere la larghezza dell'origine carta selezionata.
Altezza | Immettere l'altezza dell'origine carta selezionata.
Aggiungi >> | Consente di registrare il formato definito dall'utente per l'origine carta selezionata.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Stampa
Parametro | Descrizione
Carta spessa | Abilita o disabilita la funzione carta spessa.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Impostazioni errore
Parametro | Descrizione
Avviso formato carta | Consente di specificare se gli errori di formato carta devono essere rilevati o meno.
Avviso tipo carta | Consente di specificare se gli errori del tipo di carta devono essere rilevati o meno.
Autorisoluzione errore | Consente di specificare se la stampa deve continuare o meno in presenza di errori.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Impostazioni ambiente ESC/PS
Parametro | Descrizione
Continua | Specifica se la stampante deve ridurre i dati di stampa da carta continua a foglio singolo. Questo elemento risulta abilitato solo se è selezionata la modalità ESC/PS o ESC/P.
Off | Nessuna riduzione.
F15->B4L | Riduce i dati da 381 x 279,4 mm (15 x 11 pollici) a B4L.
F15->A4L | Riduce i dati da 381 x 279,4 mm (15 x 11 pollici) a A4L.
F10->A4P | Riduce i dati da 254 x 279,4 mm (10 x 11 pollici) a A4P.
Codice carattere | Specifica il codice carattere. Questo elemento risulta abilitato solo se si utilizza il software per ESC/P.
Kana | Viene selezionato il codice Kana.
Grafica | Viene selezionato il codice grafico esteso.
Posizione origine carta | Specifica la posizione di partenza della stampa. Questo elemento risulta abilitato solo se si utilizza il software per ESC/P.
Paese | Specifica il paese. A seconda del paese specificato, alcuni simboli nella tabella del codice dei caratteri vengono sostituiti. Questo elemento risulta abilitato solo se si utilizza il software per PC-PR201H in modalità ESC/PS.
Carattere zero | Specifica se la stampante deve stampare lo zero barrato o non barrato.
Posizione carta | Specifica la posizione orizzontale della carta. Se si seleziona Centro, è anche possibile selezionare l'offset. Se si seleziona PC-PR201H nelle impostazioni stampante dell'applicazione e si utilizza l'alimentatore di fogli, selezionare Centro. A seconda delle impostazioni dei margini, parte del lato destro e sinistro potrebbero non essere stampati. In questo caso, aumentare il margine destro e sinistro nell'applicazione.
Margine destro | Specifica il margine destro. Questo elemento risulta abilitato solo se è selezionata la modalità ESC/PS o ESC/P.
Larghezza carta | Adatta la larghezza all'area stampabile.
136 caratteri | Imposta la larghezza a 136 caratteri (13,6 pollici). Se la larghezza stampabile è inferiore a 136 caratteri, i dati di stampa che superano l'area stampabile vengono tagliati.
Font Kanji | Specifica il font utilizzato per i Kanji. Questo elemento risulta abilitato solo se è selezionata la modalità ESC/PS o ESC/P.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Impostazioni ambiente ESC/Page
Parametro | Descrizione
Ritorno a capo | Specifica se la stampante deve eseguire un ritorno a capo quando la posizione di stampa supera il margine destro.
Avanzamento riga | Specifica se la stampante deve eseguire un avanzamento riga quando la posizione di stampa supera il margine inferiore.
CR | Specifica se eseguire solo un ritorno a capo (CR) o un ritorno a capo e un avanzamento riga (LF).
LF | Specifica se eseguire solo un avanzamento riga (LF) o un avanzamento riga e un ritorno a capo (CR).
FF | Specifica se eseguire solo un salto pagina (FF) o un salto pagina e un ritorno a capo (CR).
Codice di errore | Specifica la procedura da applicare se un carattere non è presente nella tabella dei codici carattere.
On | Sostituisce con uno spazio.
Off | Ignora.
Tipo font | Specifica la priorità dei caratteri a due byte e a un byte se il rapporto dimensionale larghezza/altezza dei caratteri è di uno a due.
1 | Se la dimensione del carattere è inferiore a 15 punti, stampa in font di un byte. Se la dimensione del carattere è superiore o uguale a 15 punti, stampa in font di due byte.
2 | Stampa in font di due byte.
3 | Stampa in font di un byte.
Sovrapposizione modulo | Specifica se stampare o meno con i dati di modulo sovrapposizione memorizzati nel modulo ROM opzionale.
Numero modulo | Specifica il numero dei dati di modulo sovrapposizione da stampare.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Impostazioni ambiente PCL
Parametro | Descrizione
Font | Consente di specificare se si desidera utilizzare i tipi di font incorporati nella stampante o scaricare font.
Numero Font | Consente di specificare il numero font.
Passo | Consente di specificare se si desidera utilizzare una spaziatura fissa o variabile per i caratteri.
Altezza | Consente di specificare la dimensione del font.
SetSymbol | Consente di specificare il set di caratteri dei simboli.
Modulo | Consente di specificare le righe pagina dell'area impostata per le opzioni Formato pagina e Orientamento in Formato di stampa.
Funzione RC | Consente di specificare se è necessario eseguire solo un ritorno a capo o un ritorno a capo e un avanzamento riga.
Funzione AL | Consente di specificare se è necessario eseguire solo un avanzamento riga o un avanzamento riga e un ritorno a capo.
Assegna CASSETTO. | Consente di assegnare il tipo di vassoio selezionato all'origine carta.
4 | Selezionare l'opzione per vassoi carta compatibili con stampanti HP LaserJet4.
4K | Selezionare l'opzione per vassoi carta compatibili con stampanti HP LaserJet 4000, 5000 e 8000.
5S | Selezionare l'opzione per vassoi carta compatibili con stampanti HP LaserJet 5S.
Inizio ## Impostazioni ambiente ESCP2
Parametro | Descrizione
Font | Consente di selezionare il tipo di font.
Passo [cpi] | Consente di specificare se si desidera utilizzare una spaziatura fissa o variabile per i caratteri.
Compresso | Consente di specificare se si desidera utilizzare la compressione per i caratteri.
Margine Sup. [inch] | Consente di specificare la posizione di partenza della stampa.
Testo [Linee] | Consente di specificare le righe per ogni pagina.
TabellaCG | Consente di specificare una tabella caratteri.
Paese | Consente di specificare un paese. Alcuni simboli della tabella del codice caratteri vengono sostituiti a seconda del paese specificato.
RC auto | Consente di specificare se la stampante deve eseguire un ritorno a capo quando la posizione di stampa oltrepassa il margine destro.
Auto LF | Consente di specificare se la stampante deve eseguire un avanzamento riga quando la posizione di stampa oltrepassa il margine inferiore.
Bit Image | Consente di specificare l'algoritmo da utilizzare per convertire la risoluzione delle immagini bitmap.
Forma dello zaro | Consente di specificare se la stampante deve stampare lo zero barrato o non barrato.
Inizio ## Impostazioni ambiente FX
Parametro | Descrizione
Font | Consente di selezionare il tipo di font.
Passo | Consente di specificare se si desidera utilizzare una spaziatura fissa o variabile per i caratteri.
Compresso | Consente di specificare se si desidera utilizzare la compressione per i caratteri.
Margine Sup. [inch] | Consente di specificare la posizione di partenza della stampa.
Testo [Linee] | Consente di specificare le righe per ogni pagina.
TabellaCG | Consente di specificare una tabella caratteri.
Paese | Consente di specificare un paese. Alcuni simboli della tabella del codice caratteri vengono sostituiti a seconda del paese specificato.
RC auto | Consente di specificare se la stampante deve eseguire un ritorno a capo quando la posizione di stampa oltrepassa il margine destro.
Auto LF | Consente di specificare se la stampante deve eseguire un avanzamento riga quando la posizione di stampa oltrepassa il margine inferiore.
Bit Image | Consente di specificare l'algoritmo da utilizzare per convertire la risoluzione delle immagini bitmap.
Forma dello zaro | Consente di specificare se la stampante deve stampare lo zero barrato o non barrato.
Inizio ## Impostazioni ambiente I239X
Parametro | Descrizione
Font | Consente di selezionare il tipo di font.
Passo | Consente di specificare se si desidera utilizzare una spaziatura fissa o variabile per i caratteri.
Code Page | Consente di specificare una tabella codici.
Margine Sup. [inch] | Consente di specificare la posizione di partenza della stampa.
Testo [Linee] | Consente di specificare le righe per ogni pagina.
RC auto | Consente di specificare se la stampante deve eseguire un ritorno a capo quando la posizione di stampa oltrepassa il margine destro.
Auto LF | Consente di specificare se la stampante deve eseguire un avanzamento riga quando la posizione di stampa oltrepassa il margine inferiore.
Grafica Alt. | Consente di specificare una modalità grafica alternativa. Se l'opzione è impostata su On, la stampante funziona in una modalità comando compatibile con EPSON LQ570/LQ1070.
Bit Image | Consente di specificare l'algoritmo da utilizzare per convertire la risoluzione delle immagini bitmap.
Forma dello zaro | Consente di specificare se la stampante deve stampare lo zero barrato o non barrato.
Set Caratteri | Consente di specificare il set di caratteri di livello superiore.
1 | I codici per gli elementi compresi tra 80h e 9Fh vengono interpretati come codici per elementi compresi tra 00h e 1Fh (caratteri di controllo).
2 | I codici per gli elementi compresi tra 80h e 9Fh vengono interpretati come codici carattere.
Inizio ## Impostazioni ambiente PS3
Parametro | Descrizione
Foglio errore PS3 | Se si seleziona On, la stampante stampa un foglio di errore.
Colorazione | Specifica la modalità di stampa a colori o in bianco e nero.
Protezione Immagine | Selezionando Off, la stampante esegue una compressione di tipo lossy. Selezionando On, la stampante non esegue una compressione di tipo lossy. La compressione lossy è una tecnica di compressione in cui una parte di dati viene persa.
Binario | Specifica il formato dei dati. Selezionare On per dati binari. Selezionare Off per dati ASCII.
Rilevamento testo | Selezionando On, il file di testo viene convertito in un file PostScript durante la stampa. Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona PS3 nel menu Emulazione.
Formato pagina PDF | Specifica il formato della carta se si invia il file PDF direttamente da un computer o da un'altra periferica.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio |