| > Beginpagina > Uitleg # Zoekparameters Zoeken met IP-adres Zoeken volgens IP-adresbereik Zoeken met netwerkadres Zoeken met COM-poort (alleen Windows) U kunt zoeken naar netwerkinterfaces of apparaten op het netwerk door een IP-adres, een reeks IP-adressen, een netwerkadres of een COM-poort als zoeksleutel op te geven. ## Zoeken met IP-adres
Item | Uitleg
Zoeken naar opgegeven IP-adres inschakelen | Selecteer deze optie om met het opgegeven IP-adres naar netwerkinterfaces of apparaten op het netwerk te zoeken.
IP-adres | Hiermee worden geregistreerde IP-adressen weergegeven.
Knop Toevoegen | Hiermee wordt het dialoogvenster IP-adres toevoegen weergegeven. Voer het IP-adres in en klik vervolgens op OK. U kunt maximaal 100 IP-adressen registreren.
Knop Verwijderen | Hiermee erwijdert u een IP-adres uit de lijst.
Knop Omhoog | Verplaatst het geselecteerde onderdeel omhoog.
Knop Omlaag | Verplaatst het geselecteerde onderdeel omlaag.
Knop Standaardinstellingen herstellen | Zet de netwerkinterface terug naar de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen).
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### IP-adres toevoegen
Item | Uitleg
IP-adres | Voer het IP-adres in (bereik van 0 tot 255) voor de netwerkinterface die of het apparaat dat u wilt vinden. Voer 0 in voor het hostadres.
Een gevonden apparaat registreren bij Mijn apparaat. | Selecteer deze optie om een gevonden netwerkinterface of apparaat te registreren bij een groep in Mijn apparaat.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Opmerking:
Als u een onjuist IP-adres probeert toe te voegen, wordt het bericht Ongeldig IP-adres. weergegeven. Controleer of het netwerkadres juist is en voer het opnieuw in. Probeert u hetzelfde IP-adres toe te voegen, dan wordt het bericht Het ingevoerde IP-adres wordt al gebruikt. weergegeven. Dit geeft aan dat het adres niet kan worden toegevoegd.
Boven ## Zoeken volgens IP-adresbereik
Item | Uitleg
Zoeken in opgegeven IP-adresbereik inschakelen | Selecteer deze optie om naar apparaten op het netwerk te zoeken aan de hand van een opgegeven bereik van IP-adressen.
Zoeken in IP-adresbereik | Geeft het IP-adresbereik weer dat wordt gebruikt om te zoeken.
Knop Toevoegen | Voer het eerste en laatste IP-adres in dat gebruikt wordt om te zoeken. U kunt maximaal 20 IP-adresbereiken vastleggen.
Knop Wijzigen | Wijzig het geregistreerde IP-adresbereik.
Knop Verwijderen | Verwijder het geregistreerde IP-adresbereik.
Knop Standaardinstellingen herstellen | Herstelt de standaardinstellingen van de netwerkinterface.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Geef het IP-adresbereik op
Item | Uitleg
Beginadres | Voer het beginadres in dat u wilt gebruiken wanneer u tussen 0 en 255 zoekt.
Eindadres | Voer het eindadres in dat u wilt gebruiken wanneer u tussen 0 en 255 zoekt.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Opmerking:
U kunt geen geregistreerd IP-adresbereik en een gedupliceerd IP-adresbereik gebruiken om te zoeken. U kunt tot 65535 adressen voor het IP-adresbereik invoeren.
Boven ## Zoeken met netwerkadres
Item | Uitleg
Zoeken met multicastpakket inschakelen | Selecteer deze optie om de multicastzoekopdracht in te schakelen.
Zoeken naar netwerkinterface in ander fysiek netwerk buiten router inschakelen. | Selecteer deze optie om op een extern netwerk naar een netwerkinterface of apparaat te zoeken.
Zoekadres | De geregistreerde netwerkadressen en subnetmaskers worden weergegeven.
Netwerkadres | De geregistreerde netwerkadressen worden weergegeven.
Subnetmasker | De geregistreerde subnetmaskers worden weergegeven.
Knop Toevoegen | Het dialoogvenster Netwerkadres toevoegen verschijnt. Voer het netwerkadres en subnetmasker in en klik op OK om het netwerkadres te registreren (maximaal 20 adressen). Voeg het netwerkadres niet toe als het deel uitmaakt van hetzelfde segment.
Knop Verwijderen | Verwijdert een netwerkadres en bijbehorend subnetmasker uit de lijst.
Multicast-TTL (1-15) | Voer hier het aantal routers in dat een pakketje mag afleggen voordat het wordt verwijderd of geretourneerd bij het zoeken met multicast (tussen 1 en 15). Dit onderdeel is alleen ingeschakeld als beide selectievakjes Zoeken met multicastpakket inschakelen en Zoeken naar netwerkinterface in ander fysiek netwerk buiten router inschakelen. geselecteerd zijn, en één of meer netwerkadressen geregistreerd zijn.
Knop Standaardinstellingen herstellen | Zet de netwerkinterface terug naar de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen).
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Opmerking:
Als u wilt zoeken met multicast, moet u zowel het selectievakje Zoeken met multicastpakket inschakelen als Zoeken naar netwerkinterface in ander fysiek netwerk buiten router inschakelen. inschakelen, en meer dan één netwerkadres toevoegen aan de lijst.
### Netwerkadres toevoegen
Item | Uitleg
Netwerkadres | Voer het netwerkadres (bereik van 0 tot 255) in voor de netwerkinterface die u wilt vinden. Voer 0 in voor het hostadres.
Subnetmasker | Voer het subnetmasker voor het netwerkadres in.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Opmerking:
Als u een onjuist netwerkadres toevoegt, wordt het volgende bericht weergegeven: 'Het ingevoerde netwerkadres XXX.XXX.XXX.XXX wordt aan de lijst toegevoegd als XXX.XXX.XXX.X'. Controleer of het netwerkadres juist is en klik vervolgens op OK om het aan de lijst toe te voegen. Als u een onjuist netwerkadres probeert toe te voegen, wordt het bericht Ongeldig IP-adres. weergegeven. Controleer of het netwerkadres juist is en voer het opnieuw in. Als u hetzelfde netwerkadres probeert in te voeren, wordt het bericht Het ingevoerde IP-adres wordt al gebruikt. weergegeven. Dit geeft aan dat het adres niet kan worden toegevoegd.
Boven ## Zoeken met COM-poort (alleen Windows)
Item | Uitleg
Zoeken met COM inschakelen | Selecteer deze optie om te zoeken naar apparaten met de opgegeven COM-poort.
Poort | Selecteer de COM-poort in de vervolgkeuzelijst.
Baudrate | Selecteer de zendsnelheid in de vervolgkeuzelijst.
Pariteit | Selecteer in de vervolgkeuzelijst de instelling voor pariteit.
Voortgangsbesturing | Selecteer in de vervolgkeuzelijst de methode voor de voortgangsbesturing van hardware.
Knop Standaardinstellingen herstellen | Zet de netwerkinterface terug naar de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen).
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven |