| > Accueil > Comment # Écran d'accueil
Élément | Explication
Barre de menus | La barre de menus contient les menus Fichier, Afficher, Outils et Aide. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section Barre de menus.
Bouton Ouvrir | Importe le Fichier SYLK (*.slk) contenant les valeurs des paramètres.
Bouton Écraser et enreg. | Enregistre le Fichier SYLK (*.slk) contenant les valeurs des paramètres.
Bouton Afficher périph. | Affiche la valeur actuelle des paramètres du périphérique.
Bouton Afficher infos param. | Affiche les valeurs des paramètres dans le fichier de configuration importé ou les valeurs des paramètres saisies dans la boîte de dialogue Permet de modifier les informations de paramétrage.
Bouton Actualiser | Mise à jour avec les dernières informations en recherchant à nouveau le périphérique disponible.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Éléments | La liste est triée dans l'ordre croissant ou décroissant en fonction de l'élément sélectionné, comme Adresse MAC, Adresse IP ou État. La largeur de l’écran pour chaque élément peut être aménagée en tirant sur le côté droit de l’en-tête de l’élément.
Liste | Les informations relatives au périphérique sont affichées.
Élément | État | État de traitement | Explication
| Mise en correspondance des valeurs de paramétrage | Succès de l'attribution | Les valeurs de paramétrage importées sont identiques aux valeurs actuelles de paramétrage.
| Obtenir la valeur actuelle de paramétrage | Succès de l'attribution | Les valeurs actuelles de paramétrage sont acquises depuis chaque périphérique.
| Non attribué |  | Impossible de transmettre les informations avec les valeurs de paramétrage importées.
| Non attribué | Échec de l'attribution | Impossible d'affecter les informations. *1
| Non défini | Succès de l'attribution | Le fichier de configuration a été importé avec succès et la transmission est prête.
| Non défini | Échec de l'attribution | Impossible de transmettre les informations.
| Non défini | Recherche | Recherche du périphérique inclus dans le fichier de configuration. *2
| Non défini | Échec de la recherche | Impossible de trouver le périphérique. Vérifiez que le périphérique est sous tension. *2
| Non défini | Échec de la configuration | Impossible de régler le périphérique. Vérifiez le fichier de configuration.
| Définition impossible | Résultats de la vérification non valables | Le fichier de configuration contient des erreurs. Vérifiez le fichier de configuration.
| Configuration terminée | Configuration réussie | La configuration s'est terminée avec succès.
| Configuration terminée | Redémarrage en cours | Il est nécessaire de redémarrer le périphérique après la transmission des paramètres. Vérification des connexions au périphérique.
| Configuration terminée | Échec du redémarrage | Impossible de vérifier les connexions au périphérique. Vérifiez que le périphérique est sous tension ou qu'il a correctement redémarré.
| Configuration terminée | Recherche | Recherche du périphérique inclus dans le fichier de configuration. *2
| Configuration terminée | Échec de la recherche | Impossible de vérifier les connexions au périphérique. Vérifiez que le périphérique est sous tension ou qu'il a correctement redémarré. *2
*1 Seulement lorsque l'option Afficher périph. est sélectionnée. *2 Seulement lorsque l'option Afficher infos param. est sélectionnée. |