| > トップページへ戻る > 設定画面の詳細 # オープニング画面 オープニング画面の詳細を説明します。
最新の情報に更新 | 接続されているデバイスが再検索がされ、リストビューの表示が最新の情報に更新されます。 マイデバイスに登録したデバイスは、接続の状態に関わらず、常に表示されます。
設定開始 | 設定するデバイスを選択してからクリックします。［デバイスのプロパティー］画面が表示され、デバイスが設定できます。
ブラウザーの起動 | IPv4アドレスが工場出荷時以外（ユニキャスト通信できるIPアドレス）に設定されているときに、EpsonNet Config（Web）またはEPSON Web Configを起動できます。通常は使用する必要はありません。
フィルター | リストに表示するデバイスを選択できます。 ［すべて］/［ネットワーク接続デバイス］/［USB接続デバイス］/［COM接続デバイス］/登録したマイデバイスグループ名から選択します。
項目名 | ［製品名］や［MACアドレス］などの項目名をクリックすると、クリックした項目を基にリストを並び替えることができます。 また、項目名ボタンの境界をドラッグすると、各項目の表示領域サイズが調整できます。
リストビュー | デバイス（ネットワークI/F）の情報を表示します。設定するデバイスをダブルクリックするか、またはデバイスを選択して［設定開始］をクリックしてください。 表示されたデバイスを右クリックすると、［デバイス］メニューと同様の機能を実行できます。
| デバイスが未設定です。 マイデバイスには登録されていません。
| デバイスが未設定です。 マイデバイスに登録されています。
| デバイスが設定済みで印刷可状態です。 マイデバイスには登録されていません。
| デバイスが設定済みで印刷可状態です。 マイデバイスに登録されています。
| 電源が入っていない、再起動中などの理由で通信できません。 マイデバイスには登録されていません。
| 電源が入っていない、再起動中などの理由で通信できません。 マイデバイスに登録されています。 リストに表示されているIPアドレスなどの値は、最後に通信したときの値です。最新の情報ではありません。