| > Anfang > Vorgehensweisen # Menüleiste Menü Datei: Öffnen Importiert die SYLK-Datei (*.slk) mit den Einstellwerten. Schließen Schließt die zurzeit geöffnete Datei. Überschreiben und speichern Überschreibt und speichert die Einstellungsdaten. Speichern unter Speichert die Einstellungsdaten als SYLK-Datei (*.slk). Vorlagendatei speichern Speichert die Einstellungen als Vorlage. Übertragungsergebnis der Konfigurationen speichern Speichert die Übertragungsergebnisse der Konfiguration als CSV-Datei (*.csv). Beenden Schließt das Fenster Stapeleinstellungen. Menü Anzeigen: Aktualisieren Aktualisiert auf den neuesten Stand, indem erneut nach verfügbaren Geräten gesucht wird. Geräte Zeigt die aktuellen Einstellwerte des Geräts an. Einstellungen Zeigt die Einstellungswerte in der importierten Einstellungsdatei an oder die Einstellungswerte, die im Dialogfeld Einstellungsdaten bearbeiten eingegeben wurden. Menü Extras: Senden Sendet die Einstellungswerte in der importierten Einstellungsdatei oder die Einstellungswerte, die im Dialogfeld Einstellungsdaten bearbeiten eingegeben wurden. Details anzeigen Bei Auswahl eines einzelnen Geräts wird das Dialogfeld Details anzeigen geöffnet. Hier werden die Einstellungswerte des Geräts im Detail angezeigt. Autom. zuweisen Die Daten in der importierten Einstellungsdatei werden automatisch zugewiesen. Das Gerät wird mit Hilfe der Option Zu verwendende Schlüssel identifiziert. Sie können die Zu verwendende Schlüssel bearbeiten. Wählen Sie hierzu im Menü Optionen Extras und anschließend Autom. zuweisen aus. Manuell zuweisen Sie können die Einstellungsdaten manuell dem Gerät zuweisen. EpsonNet Config prüft nicht, ob die Daten in der importierten Einstellungsdatei mit dem ausgewählten Gerät übereinstimmen. Zuweisung aufheben Sie können die zugewiesenen Einstellungen des ausgewählten Geräts aufheben. Optionen Sie können die Optionen für die Stapeleinstellungen einstellen. Menü Hilfe: Anzeigen von Hilfe Öffnet EpsonNet Config-Hilfe. |