| > Home > Come # Impostazioni batch (solo Windows) Configurazione delle Impostazioni batch Assegnazione manuale dell'indirizzo IP È possibile configurare le impostazioni batch per le interfacce di rete. ## Configurazione delle Impostazioni batch ### Creazione del file contenente i valori di impostazione Creare il file contenente le informazioni delle impostazioni batch. Per creare il file è possibile servirsi dei seguenti metodi. #### Creazione del file tramite l'acquisizione di informazioni dalle interfacce di rete collegate
| Selezionare Impostazioni batch dal menu Strumenti.
| Selezionare Sovrascrivi e salva dal menu File.
| Digitare il nome del file, quindi salvarlo come File SYLK (*.slk).
| Aprire il File SYLK (*.slk) in un software per fogli di calcolo, per esempio Microsoft Office Excel.
| Modificare i valori di impostazione o inserire le informazioni di impostazione delle interfacce di rete aggiungendo nuove righe.
| Salvare il file.
#### Creazione di file dal modello per il file di informazioni impostazione
| Selezionare Impostazioni batch dal menu Strumenti.
| Fare clic su Salva file modello.
| Selezionare il file modello contenente i valori di impostazione.
| Digitare il nome del file, quindi salvarlo come file SYLK (*.slk).
| Aprire il file SYLK (*.slk) in un software per fogli di calcolo, per esempio Microsoft Office Excel.
| Inserire i valori per ogni voce. Se non si desidera impostare un valore, inserire "#NULL#".
| Salvare il file.
#### Creazione di un nuovo file Le seguenti istruzioni illustrano la procedura per assegnare gli indirizzi IP a più interfacce di rete.
| Avviare il software per fogli di calcolo.
| Immettere "Info_MACAddress", "Info_ModelName" e "TCPIP_IPAddress" nella prima riga come nomi delle voci di impostazione.
Nota:
Inserire il nome della voce di impostazione esattamente come descritto di seguito. In caso contrario EpsonNet Config non riconoscerà le voci di impostazione.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
| Inserire l'indirizzo MAC, il nome del modello e l'indirizzo IP di ogni interfaccia di rete.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
0000XXXX0001 | ALC-XXXXX | 192.168.100.102
0000XXXX0002 | ALC-XXXXX | 192.168.100.103
| Salvare il file come File SYLK (*.slk).
### Configurazione delle impostazioni batch tramite importazione del file di impostazione
| Avviare EpsonNet Config, quindi fare clic sul pulsante Impostazioni batch.
| Fare clic su Apri.
| Selezionare il file SYLK contenente i valori di impostazione, quindi fare clic su Apri.
| Selezionare le interfacce di rete contrassegnate come Non impostata alla voce Stato e Assegnazione riuscita alla voce Stato processo.
Trascinare le interfacce di rete con il mouse o fare clic sulle interfacce di rete tenendo premuto il tasto Ctrl o Shift (MAIUSC). La trasmissione è pronta
Voce | Stato | Stato processo | Descrizione
| Non impostata | Assegnazione riuscita | L'importazione del file di impostazione è riuscita e la trasmissione è pronta.
| Corrispondenza valore impostazione | Assegnazione riuscita | I valori di impostazione importati sono identici ai valori di impostazione correnti.
| Acquisisci valore impostazione corrente | Assegnazione riuscita | Il valore di impostazione corrente viene acquisito da ogni interfaccia di rete.
La trasmissione non è pronta
Voce | Stato | Stato processo | Descrizione
| Non assegnata |  | Impossibile trasmettere le informazioni con i valori di impostazione importati.
| Non assegnata | Assegnazione non riuscita | Impossibile assegnare le informazioni. *1
| Non impostata | Assegnazione non riuscita | Impossibile trasmettere le informazioni.
| Non impostata | Ricerca | Ricerca delle interfacce di rete incluse nel file di impostazione. *2
| Configurazione completata | Ricerca | Ricerca delle interfacce di rete incluse nel file di impostazione. *2
| Non impostata | Ricerca non riuscita | Impossibile trovare le interfacce di rete. Verificare che le interfacce di rete siano accese. *2
| Impossibile impostare | Risultati verifica non validi | Il file di impostazione contiene errori. Verificare il file di impostazione.
| Configurazione completata | Riavvio non riuscito | Impossibile confermare le connessioni alle interfacce di rete dopo la trasmissione. Verificare che le interfacce di rete siano accese o siano state riavviate con successo.
*1 Solo se è selezionato Mostra periferiche. *2 Solo se è selezionato Mostra info impostazione.
| Fare clic sul pulsante Trasmetti.
Nota:
Inserire la password se necessario, quindi fare clic su OK.
| Fare clic su OK.
| Verificare lo stato delle interfacce di rete.
Voce | Stato | Stato processo | Descrizione
| Configurazione completata | Configurazione riuscita | La configurazione è stata completata con successo.
| Configurazione completata | Riavvio | Le interfacce di rete devono essere ravviate dopo la trasmissione delle impostazioni. Verifica delle connessioni delle interfacce di rete.
| Configurazione completata | Riavvio non riuscito | Impossibile confermare le connessioni delle interfacce di rete. Verificare che le interfacce di rete siano accese o siano state riavviate con successo.
| Configurazione completata | Ricerca | Ricerca delle interfacce di rete incluse nel file di impostazione. *
| Configurazione completata | Ricerca non riuscita | Impossibile confermare le connessioni delle interfacce di rete. Verificare che le interfacce di rete siano accese o siano state riavviate con successo. *
* Solo se è selezionato Mostra info impostazione. Inizio ## Assegnazione manuale dell'indirizzo IP È possibile assegnare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito per ogni interfaccia di rete. ### Creazione del file contenente i valori di impostazione
| Avviare il software per fogli di calcolo.
| Immettere "TCPIP_IPAddressAuto", "TCPIP_IPAddress", "TCPIP_SubnetMask" e "TCPIP_Gateway" nella prima riga come nomi delle voci di impostazione.
Nota:
Inserire il nome della voce di impostazione esattamente come descritto di seguito. In caso contrario EpsonNet Config non riconoscerà le voci di impostazione.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
| Inserire i valori in ogni colonna.
TCPIP_IPAddressAuto specifica il metodo di impostazione per l'assegnazione dell'indirizzo IP. Se il valore di impostazione è "5", l'indirizzo IP statico viene assegnato manualmente.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
5 | 192.168.100.102 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.103 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.104 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
| Salvare il file come file SYLK (*.slk).
### Configurazione delle impostazioni tramite importazione del file di impostazione
| Avviare EpsonNet Config, quindi fare clic sul pulsante Impostazioni batch.
| Fare clic su Apri.
| Selezionare il File SYLK (*.slk) che contiene i valori di impostazione, quindi fare clic su Apri.
| Selezionare le interfacce di rete contrassegnate come Non impostata alla voce Stato e vuote alla voce Stato processo.
| Selezionare Assegnazione manuale dal menu Strumenti.
| Selezionare l'indirizzo IP che si desidera assegnare, quindi fare clic su OK.
| Verificare che le interfacce di rete desiderate siano contrassegnate come Non impostata alla voce Stato e Assegnazione riuscita alla voce Stato processo.
| Fare clic sul pulsante Trasmetti.
Inizio |