| > Основная страница > Практическое руководство # Печать / копирование Источник бумаги Источник бумаги 1 Источник бумаги 2 Формат печати Язык печати Источник бумаги Пользовательский источник бумаги Печать Настройки ошибок Настройки среды ESC/PS Настройки среды ESC/Page Параметры среды PCL Настройки среды ESCP2 Настройки среды FX Настройки среды I239X Настройки среды PS3 Просмотр настроек принтера, описанных ниже. Примечание.
В зависимости от модели устройства и установленного дополнительного оборудования это меню и его пункты могут не отображаться. В зависимости от модели отображается окно Принтер.
## Источник бумаги
Параметр | Описание
Размер МЦ кассеты | Задается размер бумаги, загружаемой в МЦ кассета.
Тип МЦ кассеты | Задается тип бумаги, загружаемой в МЦ кассета.
Размер МЦ лотка | Задается размер бумаги, загружаемой в МЦ лоток.
Тип МЦ лотка | Задается тип бумаги, загружаемой в МЦ лоток.
Размер кассеты x | Отображается размер бумаги, загруженной в стандартную и дополнительную кассеты.
Тип кассеты x | Задается тип бумаги, загруженной в стандартную и дополнительную кассеты.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Источник бумаги 1
Параметр | Описание
Размер МЦ лотка | Задает размер бумаги, загружаемой в МЦ лоток.
Размер кассеты x | Отображает размер бумаги, загружаемой в стандартную и дополнительную кассеты.
Тип МЦ лотка | Задает тип бумаги, загружаемой в МЦ лоток.
Тип кассеты x | Задает тип бумаги, загружаемой в стандартную и дополнительную кассеты.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Источник бумаги 2
Параметр | Описание
Параметры автовыбора: МЦ, Кассета x | Указывает выбранный источник бумаги как параметр автовыбора.
Параметры определения размера бумаги: Кассета x | Включает параметр автоматического определения размера бумаги для каждого источника бумаги.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Формат печати
Параметр | Описание
Размер страницы | Задается размер бумаги для печати.
Тип носителя | Определяется тип бумаги для печати.
Сторона страницы | Определяется сторона листа при ручной печати на обеих сторонах бумаги.
Источник бумаги | Определяется подача бумаги в принтер из МЦ лоток, стандартного кассетного лотка или дополнительного кассетного лотка. При выборе режима Автоматически бумага подается из лотка, в котором размер листов бумаги соответствуюет заданному в настройках формату.
Ориентация | Устанавливается книжная или альбомная ориентация страницы.
Разрешение | Устанавливается разрешение печати.
RITech | Определяется необходимость включения функции RIT (технология улучшения разрешения).
Экономия тонера | Устанавливается необходимость экономии тонера. При выборе значения Вкл. принтер расходует меньше тонера, но качество печати снижается.
Уменьшение | Устанавливается уменьшение размера при печати.
Emphasize Thin Lines (Выделение тонких линий) | Указывает, выделяются ли тонкие линии.
Коррекция изображения | Устанавливается метод коррекции изображения.
1 | Эта настройка предусматривает стандартную коррекцию изображения. Попробуйте этот режим в первую очередь.
2 | При выборе режима ESC/P или ESC/PS данная настройка используется в случае некорректной печати направляющих линий. При выборе режима ESC/Page данная настройка используется в случае ошибок печати изображений из-за использования неподдерживаемого драйвера печати.
Смещение вверх | Коррекция вертикальной позиции печати на странице.
Смещение влево | Коррекция горизонтальной позиции печати на странице.
Смещение вверх B | Коррекция вертикального расположения печатного материала на обороте бумаги при печати с двух сторон. Данная функция используется при смещении отпечатка на обороте.
Смещение влево B | Коррекция горизонтального расположения печатного материала на обороте бумаги при печати с двух сторон. Данная функция используется при смещении отпечатка на обороте.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Язык печати Примечание.
В зависимости от модели отображается окно Язык принтера.
Параметр | Описание
USB | Установка языка принтера для каждого интерфейса.
Сеть
Интерфейсная карта
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Источник бумаги
Параметр | Описание
Источник бумаги (автоматическое определение формата) | Автоматическое определение формата бумаги для каждого источника бумаги.
Источник бумаги (размер) | Указывает размер бумаги для каждого источника бумаги.
Источник бумаги (тип) | Указывает тип бумаги для каждого источника бумаги.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Пользовательский источник бумаги
Параметр | Описание
Настройки пользовательского источника бумаги | Отображает единицы измерения, ширину и высоту, определенные пользователем для каждого источника бумаги.
Единицы | Выберите единицу размера бумаги из мм или дюйм.
Ширина | Введите ширину бумаги для выбранного источника бумаги.
Высота | Введите высоту бумаги для выбранного источника бумаги.
Добавить >> | Зарегистрируйте пользовательский размер для выбранного источника бумаги.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Печать
Параметр | Объяснение
Плотная бумага | Включение или отключение функции печати на плотной бумаге.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Настройки ошибок
Параметр | Описание
Уведомление о размере бумаги | Указывает, следует ли определять ошибки размера бумаги.
Уведомление о типе бумаги | Указывает, следует ли определять ошибки типа бумаги.
Автоматическое устранение ошибки | Указывает, следует ли продолжать печать при появлении ошибок.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Настройки среды ESC/PS
Параметр | Описание
Непрерывная | Указывается необходимость сокращения принтером печати данных с непрерывной ленты до одного листа. Данный пункт доступен только в режимах ESC/PS и ESC/P.
Выкл. | Без сокращения.
F15->B4L | Перевод данных из формата 381 x 279,4 мм в формат B4L.
F15->A4L | Перевод данных из формата 381 x 279,4 мм в формат A4L.
F10->A4P | Перевод данных из формата 254 x 279,4 мм в формат A4P.
Код символа | Задается код символа. Данный пункт доступен только при использовании ПО для ESC/P.
Кана | Выбран код Кана.
Изображение | Выбран расширенный код изображения.
Положение источника бумаги | Указывается позиция для начала печати. Данный пункт доступен только при использовании ПО для ESC/P.
Страна | Указывается страна. Некоторые символы в таблице кодов символов заменяются в соответствии с указанной страной. Данный пункт доступен только при использовании ПО для PC-PR201H в режиме ESC/PS.
Символ "ноль" | Определяется печать принтером перечеркнутого или не перечеркнутого ноля.
Положение бумаги | Задается горизонтальное положение бумаги. При выборе значения В центре можно также выбрать смещение. При выборе в настройках печати приложения PC-PR201H и использовании автоподатчика листов выберите значение В центре. В зависимости от настроек полей, области с левой и правой стороны могут не печататься. В этом случае в приложении необходимо увеличить правое и левое поля.
Правое поле | Задается правое поле. Данный пункт доступен только в режимах ESC/PS и ESC/P.
Ширина бумаги | Подгон к ширине области печати.
136 символов | Устанавливается ширина до 136 символов (13,6 дюйма). Если ширина области печати меньше, чем 136 символов, при печати данные, выходящие за пределы области печати, будут обрезаны.
Шрифт кандзи | Задается шрифт для кандзи. Данный пункт доступен только в режимах ESC/PS и ESC/P.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Настройки среды ESC/Page
Параметр | Описание
Возврат каретки | Установка выполнения принтером операции возврата каретки при выходе позиции печати за пределы правого поля.
Перевод строки | Установка выполнения принтером операции перевода строки при выходе позиции печати за пределы нижнего поля.
CR | Установка выполнения принтером только операции возврата каретки (CR) или также операции перевода строки (LF).
LF | Установка выполнения принтером только операции перевода строки (LF) или вместе с операцией возврата каретки (CR).
FF | Установка выполнения принтером только подачи страницы (FF) или вместе с операцией возврата каретки (CR).
Код ошибки | Определяет действие для символа, который не содержится в таблице кодов символов.
Вкл. | Заменяется пробелом.
Выкл. | Игнорируется.
Тип шрифта | Задается приоритет двух‐байтового и одно‐байтового шрифта, если соотношение ширины символа к его высоте равно один к двум.
1 | Если размер шрифта менее 15 пунктов, печать выполняется одно‐байтным шрифтом. Если размер шрифта 15 пунктов или более, печать выполняется двух‐байтным шрифтом.
2 | Печать двух‐байтным шрифтом.
3 | Печать одно‐байтным шрифтом.
Перекрытие формы | Указывается необходимость печати с наложением формы данных, хранящихся в дополнительном модуле ПЗУ.
Номер формы | Задается номер перекрытия формы данных для печати.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Параметры среды PCL
Параметр | Объяснение
Источник шрифта | Указывает необходимость использования встроенных шрифтов принтера или загрузки новых.
Номер шрифта | Указывает номер шрифта.
Шаг | Указывает необходимость использования фиксированного или пропорционального наклона знаков.
Высота | Указывает размер шрифта.
Набор символов | Указывает набор символьных знаков.
Форма | Указывает количество строк на страницу для области, указанной в пунктах Размер страницы и Ориентация в меню Формат печати.
Функция CR | Указывает необходимость выполнения принтером только операции возврата каретки (CR) или также операции перевода строки (LF).
Функция LF | Указывает необходимость выполнения принтером только операции перевода строки (LF) или также операции возврата каретки (CR).
Назначение лотка | Назначает выбранный тип лотка источнику бумаги.
4 | Указано для лотка для бумаги, совместимого с HP LaserJet4.
4K | Указано для лотка для бумаги, совместимого с HP LaserJet 4000, 5000, и 8000.
5S | Указано для лотка для бумаги, совместимого с HP LaserJet 5S.
К началу ## Настройки среды ESCP2
Параметр | Объяснение
Шрифт | Указывает тип шрифта.
Pitch [cpi] (Наклон [cpi]) | Указывает необходимость использования фиксированного или пропорционального наклона знаков.
Уплотненный | Указывает необходимость использования сжатых символов.
Верхнее поле [дюйм] | Указывает позицию для начала печати.
Текст [Строки] | Указывает количество строк на станицу.
Таблица CG | Указывает таблицу символов.
Страна | Указывает страну. Некоторые символы в таблице кодов символов заменяются в соответствии с указанной страной.
Авто CR | Указывает, следует ли выполнять операцию возврата каретки при выходе позиции печати за пределы правого поля.
Авто LF | Указывает, следует ли выполнять операцию перевода строки при выходе позиции печати за пределы нижнего поля.
Точечное изображ. | Указывает алгоритм, используемый для преобразования разрешения битовых изображений.
Нулевой символ | Указывает необходимость печати принтером перечеркнутого или не перечеркнутого нуля.
К началу ## Настройки среды FX
Параметр | Объяснение
Шрифт | Указывает тип шрифта.
Шаг | Указывает необходимость использования фиксированного или пропорционального наклона знаков.
Уплотненный | Указывает необходимость использования сжатых символов.
Верхнее поле [дюйм] | Указывает позицию для начала печати.
Текст [Строки] | Указывает количество строк на станицу.
Таблица CG | Указывает таблицу символов.
Страна | Указывает страну. Некоторые символы в таблице кодов символов заменяются в соответствии с указанной страной.
Авто CR | Указывает, следует ли выполнять операцию возврата каретки при выходе позиции печати за пределы правого поля.
Авто LF | Указывает, следует ли выполнять операцию перевода строки при выходе позиции печати за пределы нижнего поля.
Точечное изображ. | Указывает алгоритм, используемый для преобразования разрешения битовых изображений.
Нулевой символ | Указывает необходимость печати принтером перечеркнутого или не перечеркнутого нуля.
К началу ## Настройки среды I239X
Параметр | Объяснение
Шрифт | Указывает тип шрифта.
Шаг | Указывает необходимость использования фиксированного или пропорционального наклона знаков.
Кодовая страница | Указывает кодовую страницу.
Верхнее поле [дюйм] | Указывает позицию для начала печати.
Текст [Строки] | Указывает количество строк на станицу.
Авто CR | Указывает, следует ли выполнять операцию возврата каретки при выходе позиции печати за пределы правого поля.
Авто LF | Указывает, следует ли выполнять операцию перевода строки при выходе позиции печати за пределы нижнего поля.
Дополн. графика | Указывает режим альтернативной графики. При нажатии кнопки включения принтер работает в режиме команд, совместимом с EPSON LQ570/LQ1070.
Точечное изображ. | Указывает алгоритм, используемый для преобразования разрешения битовых изображений.
Нулевой символ | Указывает необходимость печати принтером перечеркнутого или не перечеркнутого нуля.
Набор символов | Указывает набор символов верхнего уровня.
1 | Коды для 80h-9Fh интерпретируются как коды для 00h-1Fh (непечатаемые знаки).
2 | Коды для 80h-9Fh интерпретируются как коды символов.
К началу ## Настройки среды PS3
Параметр | Описание
Лист ошибки PS3 | При установке значения Вкл. распечатывается страница ошибок.
Расцветка | Устанавливается режим печати (цветной или черно-белый).
Защита изображения | При установке значения Выкл. печать выполняется в режиме сжатия информации с потерей данных. При выборе значения Вкл. режим сжатия данных с потерями не применяется. Сжатие с потерями относится к технологии сжатия информации с частичной потерей данных.
Двоичный | Задается формат данных. Установите Вкл. для двоичных данных или Выкл. для данных в коде ASCII.
Обнаружение текста | При установке значения Вкл. текстовый файл преобразуется при печати в файл PostScript. Данный режим доступен только при выборе PS3 в Меню Эмуляция.
Размер страницы PDF | Задается размер страницы при отправке файлов PDF напрямую с компьютера или другого устройства.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу |