| > Página Inicial > Como # Fax Básico ligação Transmitir Básico Caixa de saída Caixa de painel informativo Recepção Comunicação Detalhes Segurança Número de fax Predefinição do utilizador Mostra as definições de fax como aparece descrito mais abaixo. Nota:
Dependendo do dispositivo, este menu pode não ser apresentado.
## Básico
Parâmetro | Explicação
Tipo de ligação | Especifica o tipo de linha telefónica.
Ligação com visualização de números | Especifica se quer ou não que seja utilizada a ligação com visualização de números.
Número comutado externo | Especifica o número de entrada quando está a utilizar uma linha exterior. Este item só fica activo quando PBX é seleccionado como Tipo de ligação.
Tipo de marcação | Especifica o tipo de marcação.
Número entre escritórios (Nome) | Insira o nome do próprio número de telefone.
Número entre escritórios (Número) | Insira o próprio número de telefone.
Volume do altifalante | Ajusta o volume do altifalante quando estiver a utilizar a linha telefónica.
Língua de impressão do relatório de fax | Especifica a língua utilizada para imprimir o relatório de fax.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## ligação
Parâmetro | Explicação
Tipo de ligação | Especifica o tipo de linha de fax.
Código de acesso | Especifica o código de acesso. Esta função apenas está disponível quando o tipo de linha é PBX.
ECM | Activa ou desactiva ECM.
Velocidade do fax | Especifica a velocidade do fax.
Detecção de tom de marcação | Activa ou desactiva a detecção do tom de marcação.
Modo de marcação | Especifica o modo de marcação.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Transmitir
Parâmetro | Explicação
Frequência de remarcação automática | Especifica o número total de remarcações quando não for capaz de ligar ao receptor devido a uma linha ocupada.
Registo do remetente | Quando Sim estiver seleccionado nesta definição, a data, o dia da semana, a hora, o nome do remetente, o número de telefone do remetente e o número de página (no formato fracção) são impressos automaticamente no topo da página de transmissão.
Formato de documento prioritário | Especifica o formato do documento a ser utilizado quando o dispositivo não detecta o formato do documento. Se seleccionar Inexistente, poderá ocorrer um erro.
Função PC para FAX | Especifica se quer ou não que a função de fax seja utilizada pela aplicação no computador.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Básico
Parâmetro | Explicação
Função PC para FAX | Especifica se quer ou não que a função de fax seja utilizada pela aplicação no computador.
Rotação automática | Especifica se deve activar ou desactivar a função de rotação automática.
Enviar em lote | Especifica se deve activar ou desactivar a função de reunião de transmissão.
Envio rápido de memória | Especifica se os dados são ou não guardados na memória e também se são enviados simultaneamente para um destino.
Guardar dados de falha | Especifica se activar ou desactivar a função para guardar dados de falha se ocorrer uma falha ao transmitir.
Frequência de remarcação automática | Especifica o número total de remarcações para remarcação automática.
Intervalo de remarcação automática | Especifica o intervalo para remarcação automática.
Cabeçalho do fax | Introduza o nome do cabeçalho do fax.
Outros cabeçalhos de fax | Introduza o outro nome do cabeçalho do fax.
Botão A definir | Apresenta o ecrã onde pode introduzir o seu número de telefone.
O seu número de telefone | Introduza o seu número de telefone.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Outros cabeçalhos de fax
Parâmetro | Explicação
Tecla Editar | Apresenta o ecrã para editar as informações registadas seleccionadas.
Tecla Apagar | Elimina as informações registadas seleccionadas.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Editar cabeçalho de fax
Parâmetro | Explicação
ID | Apresenta o número registado referente ao nome do remetente que está a editar.
Cabeçalho do fax | Introduza o nome do cabeçalho do fax.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Caixa de saída
Parâmetro | Explicação
Palavra-passe da caixa | Active para definir a palavra-passe para a caixa de saída.
Tecla Mudar | Apresenta o ecrã onde pode alterar a palavra-passe da caixa.
Palavra-passe da caixa de saída de pesquisa | Active para definir a palavra-passe para a caixa de saída de pesquisa.
Tecla Mudar | Apresenta o ecrã onde pode alterar a palavra-passe da caixa de saída de pesquisa.
Limpeza automática de documentos após envio de pesquisa | Active ou desactive para apagar os dados da transmissão automaticamente após utilizar o envio de pesquisa.
Aviso de conclusão após envio de pesquisa | Active ou desactive para enviar uma notificação quando o envio de pesquisa estiver concluído.
Destino da notificação de e-mail | Defina o destino para onde a notificação é enviada quando o envio de pesquisa estiver concluído.
Botão A definir | Apresenta o ecrã onde pode definir o destino da notificação.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Definições de palavra-passe
Parâmetro | Explicação
Nova palavra-passe | Introduza a palavra-passe para autenticação.
Reinsira a nova palavra-passe | Introduza novamente a palavra-passe para confirmar que a nova palavra´passe está correcta.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Definições de Endereço
Parâmetro | Explicação
Mostrar grupo | Apresenta os grupos nos quais pode incluir destinos.
Exibir o endereço de “Usados frequentemente” | Seleccione para apresentar apenas os destinos definidos em Endereços utilizados com mais frequência.
Seleccionar | Selecciona o destino.
Remover | Remove o destino.
Botão Procurar | Seleccione o item que pretende procurar, introduza o texto e, em seguida, clique no botão Procurar para apresentar os destinos que correspondem ao critério de procura.
Botão Limpar | Reinicia a lista de destinos apresentados.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Caixa de painel informativo
Parâmetro | Explicação
Tecla Editar | Apresenta o ecrã para editar as informações registadas seleccionadas.
Tecla Apagar | Elimina as informações registadas seleccionadas.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Editar a caixa de painel informativo
Parâmetro | Explicação
ID | Apresenta o número registado referente à caixa do painel informativo que está a editar.
Estado | Apresenta o estado de utilização da caixa do painel informativo.
Nome | Defina o nome da caixa do painel informativo.
Palavra-passe da caixa | Active para definir a palavra-passe para a caixa do painel informativo.
Tecla Mudar | Apresenta o ecrã onde pode alterar a palavra-passe da caixa do painel informativo.
Subendereço | Defina o Subendereço para a comunicação do subendereço. Esta opção não pode ser definida se um documento estiver registado na caixa do painel informativo.
Palavra-passe de subendereço | Defina a palavra-passe do subendereço para a comunicação do subendereço. Esta opção não pode ser definida se um documento estiver registado na caixa do painel informativo.
Apagar documento após enviar | Active ou desactive para apagar o documento automaticamente após enviar.
Aviso de conclusão | Active ou desactive para enviar uma notificação quando o envio do documento estiver concluído.
Destino da notificação de e-mail | Defina o destino para onde a notificação é enviada quando o envio do documento estiver concluído.
Botão A definir | Apresenta o ecrã onde pode definir o destino da notificação.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Recepção ### Básico #### Definições de recepção
Parâmetro | Explicação
Origem do papel | Especifica se a alimentação do papel na impressora é feita a partir do Suporte MF, do alimentador padrão ou do alimentador opcional. Se seleccionar Automático, a alimentação do papel é feita da origem do papel que contenha o papel correspondente ao tamanho de papel do fax recebido.
Impressão dúplex | Liga ou desliga a impressão dúplex do fax recebido.
Modo de recepção | Especifica o modo de recepção.
Comutação automática | A chamada é recebida pelo telefone associado e o dispositivo responde automaticamente aos toques do telefone durante uma duração especificada através da definição de Tempo limite do telefone associado.
Só fax | O dispositivo responde automaticamente e recebe o fax.
Só telefone | A chamada é recebida pelo telefone associado. Não é efectuada a recepção do fax.
Atendedor automático | Quando um telefone associado detecta um sinal de fax/telefone enquanto está a responder a uma chamada, o dispositivo recebe automaticamente o fax.
Tempo limite do telefone associado | Especifica a duração do tempo de toque antes do limite de tempo quando o produto responde automaticamente.
Toques até atender (telefone) | Especifica o número de toques antes do limite de tempo para que o produto responda automaticamente.
Redução automática | Quando Sim é seleccionado nesta definição, a informação de impressão que excede a área de impressão é reduzida. Se seleccionar Não, a informação de impressão não é reduzida e parte da informação poderá ser cortada.
Destino de saída do fax recebido | Especifica o destino de saída do fax recebido.
Imprimir | Imprime a informação.
Pasta | Guarda a informação na pasta especificada.
E-mail | Envia a informação por e-mail através de um ficheiro anexo.
Reencaminhar | Reencaminha o fax para o número especificado.
Reencaminhar número de fax | Especifica o número de fax a utilizar para reencaminhar faxes.
Activar recepção de memória | Quando esta caixa está seleccionada, a informação do fax é guardada na memória e não é impressa.
Hora de início de recepção de memória | Especifica o período de tempo em que a Recepção de memória está activada.
Hora de fim de recepção de memória
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
#### Recepção de memória
Parâmetro | Explicação
Activar recepção de memória | Quando esta caixa está seleccionada, a informação do fax é guardada na memória e não é impressa.
Hora de início de recepção de memória | Especifica o período de tempo em que a Recepção de memória está activada.
Hora de fim de recepção de memória
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### FAX para Pasta
Parâmetro | Explicação
Nome | Introduza o nome da pasta de destino onde pretende guardar a informação do fax.
Kana | Insira o nome em Kana.
Especificar caminho da pasta | Especifique uma localização para guardar a informação recebida (até 254 caracteres excepto /:,;*?<>│).
Nome de utilizador de início de sessão de pasta | Introduza o nome de utilizador de início de sessão da pasta (até 254 caracteres).
Palavra-passe de utilizador de início de sessão de pasta | Introduza a palavra-passe de utilizador de início de sessão da pasta (até 30 caracteres).
Teste de ligação: Tecla Testar | Verifica a ligação à pasta.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### FAX para Pasta
Parâmetro | Explicação
Não mostre linhas vazias. | Quando esta caixa de verificação estiver assinalada, apenas é mostrada a informação registada.
Tecla Editar | Aparece a caixa de diálogo Editar endereços de e-mail. Especifique Nome, Kana e Endereço de e-mail e, em seguida, faça clique em OK.
Tecla Apagar | Remova da lista a informação registada seleccionada.
Tecla Importar | Importa o ficheiro que contém a informação da pasta de destino.
Tecla Exportar | Guarda a informação registada como ficheiro SYLK.
Teste de ligação: Tecla Testar | Verifica a ligação ao servidor de correio.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Editar pasta de destino
Parâmetro | Explicação
Número | É apresentado o número do item seleccionado.
Nome | Introduza o nome da pasta de destino (até 20 caracteres).
Índice | Introduza o índice da pasta de destino (até 20 caracteres).
Método de Partilha de Ficheiros | Seleccione o protocolo de comunicação utilizado para enviar dados digitalizados para a pasta de destino a partir de Rede MS (SMB) ou FTP.
Nome do anfitrião | Introduza o nome do servidor FTP em que se encontra localizada a pasta de destino, no seguinte formato (entre 1 e 107 caracteres): //“nome do anfitrião”/“caminho da pasta” Este item apenas está activado quando selecciona FTP como Método de Partilha de Ficheiros.
Caminho da pasta | Para Rede MS (SMB): Introduza o nome da pasta de destino (entre 1 e 107 caracteres). Para FTP: Introduza o nome da pasta de destino no seguinte formato (entre 1 e 107 caracteres): //“nome do anfitrião”/“caminho da pasta” Nota: O "caminho da pasta" pode ser omitido.
Nome anónimo | Seleccione esta caixa de selecção para enviar os dados digitalizados para a pasta de destino utilizando um FTP anónimo. Este item apenas está activado quando selecciona FTP como Método de Partilha de Ficheiros.
Nome de autenticação | Introduza um nome para autenticação (até 30 caracteres).
Palavra-passe de autenticação | Introduza uma palavra-passe para autenticação (até 20 caracteres).
Número da porta | Introduza o número da porta para o FTP (entre 1 e 65535). Este item apenas está activado quando selecciona FTP como Método de Partilha de Ficheiros.
Utilizar Modo Passivo | Seleccione esta caixa de selecção para utilizar o modo passivo no FTP. Este item apenas está activado quando selecciona FTP como Método de Partilha de Ficheiros.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### E-mail #### Definições de e-mail
Parâmetro | Explicação
Tamanho máximo dos ficheiros anexados | Especifica o tamanho máximo da informação de fax recebida em anexo num e-mail.
Assunto | Especifica o assunto do e-mail (até 63 caracteres).
Teste de ligação: Tecla Testar | Verifica a ligação ao servidor de correio.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
#### Endereço de e-mail
Parâmetro | Explicação
Tamanho máximo dos ficheiros anexados | Especifica o tamanho máximo da informação de fax recebida em anexo num e-mail.
Assunto | Especifica o assunto do e-mail (até 63 caracteres).
Teste de ligação: Tecla Testar | Verifica a ligação ao servidor de correio.
Não mostre linhas vazias. | Quando esta caixa de verificação estiver assinalada, apenas é mostrada a informação registada.
Tecla Editar | Aparece a caixa de diálogo Editar endereços de e-mail. Especifique Nome, Kana e Endereço de e-mail e, em seguida, faça clique em OK.
Tecla Apagar | Remova da lista a informação registada seleccionada.
Tecla Copiar | Copia a informação registada.
Tecla Colar | Cola a informação registada.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
##### Editar endereços de e-mail
Parâmetro | Explicação
Número | É apresentado o número do item seleccionado.
Nome | Insira o nome do endereço de e-mail.
Kana | Insira o nome em Kana.
Endereço de e-mail | Insira o endereço de e-mail.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Básico
Parâmetro | Explicação
Modo de recepção | Seleccione o modo de recepção.
Recepção remota | Activa ou desactiva a função de recepção remota.
Código de início | Introduza um código de início ao activar a função de recepção remota.
Toques até atender (telefone) | Especifica o número de toques para atender durante a recepção.
DRD | Especifica o DRD.
Apresentar número de FAX | Especifica a função de apresentação do número de fax.
Toques para atender | Especifica os toques até atender no modo de comutação automática.
Formato do papel para recepção | Define o formato do papel que pode ser recebido independentemente das definições do alimentador de papel. Se definir para Auto, pode receber o documento no formato de papel definido nas definições do alimentador de papel.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Saída de fax
Parâmetro | Explicação
Guardar na caixa de entrada | Activa a opção para guardar os faxes recebidos na caixa de entrada.
Hora de início de recepção de memória | Define a hora para iniciar a recepção.
Hora de fim de recepção de memória | Define a hora para terminar a recepção.
Guardar para dispositivo de memória | Activa a opção para guardar os faxes recebidos na memória externa.
Guardar para o computador | Activa a opção para receber faxes utilizando PC-FAX.
Reencaminhar | Activa o reencaminhamento de faxes recebidos.
Para onde reencaminhar | Especifica o endereço/número de reencaminhamento para os faxes recebidos a partir dos endereços registados nos contactos.
Botão A definir | Apresenta o ecrã onde pode definir o reencaminhamento do endereço/número.
Opções quando falha o reencaminhamento | Seleccione o destino após falha no reencaminhamento do fax recebido.
Assunto do e-mail a reencaminhar | Especifica o assunto do e-mail.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Aviso de conclusão | Receber | Active ou desactive para enviar uma notificação quando a recepção estiver concluída.
Imprimir | Active ou desactive para enviar uma notificação quando a impressão do fax recebido estiver concluída.
Guardar para dispositivo de memória | Active ou desactive para enviar uma notificação quando o armazenamento na memória externa estiver concluído.
Reencaminhar | Active ou desactive para enviar uma notificação quando o reencaminhamento dos faxes recebidos estiver concluído.
Destino da notificação de e-mail | Defina o destino para o qual a notificação é enviada.
Botão A definir | Apresenta o ecrã onde pode definir o destino da notificação.
Imprimir | Definicoes de Impressao | Active para efectuar definições de impressão para o fax recebido.
Botão A definir | Apresenta o ecrã de definições de impressão.
#### Definicoes de Impressao
Parâmetro | Explicação
Redução automática | Active ou desactive para utilizar a função de redução automática.
Rotação automática | Active ou desactive para utilizar a função de rotação automática.
Saída activa | Activa a impressão alterando os formatos do papel se não existirem tipos de papel de saída que correspondam ao formato do documento recebido.
Impressão sobreposta | Active ou desactive para utilizar a função de impressão sobreposta.
Valor de sobreposição | Define o valor para a área na qual o papel se sobrepõe.
Rejeitar impressão | Define a função de cancelamento de impressão.
Valor limite | Introduza o valor limite para o cancelamento da impressão.
Receber impressão de informações | Active ou desactive para imprimir as informações recebidas ao imprimir faxes recebidos.
Agrupamento | Active ou desactive para imprimir pela ordem normal.
Impressão dúplex | Activa ou desactiva a impressão dúplex.
Posição de união de 2 faces | Especifica a direcção de união da impressora.
Hora de início da impressão | Define a hora para iniciar a impressão do fax recebido.
Tempo de suspensão da impressão | Active ou desactive para utilizar a função de impressão suspensa.
Hora para parar | Define a hora para iniciar a impressão pausada.
Hora para reiniciar | Define a hora para parar a impressão pausada.
Modo silencioso | Active ou desactive para utilizar a função de modo silencioso.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Saída de condições
Parâmetro | Explicação
Tecla Editar | Apresenta o ecrã para editar as informações registadas seleccionadas.
Tecla Apagar | Elimina as informações registadas seleccionadas.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
#### Editar condição
Parâmetro | Explicação
Activar as definições de saída de condição | Seleccione para activar as definições de saída da condição.
ID | Apresenta o número registado para a condição que está a editar.
Nome | Define o nome da condição.
Definições da condição | Active para definir a condição.
Botão A definir | Apresenta o ecrã de definições da condição.
Definição de saída | Active para definir a saída.
Botão A definir | Apresenta o ecrã de definições de saída.
Aviso de conclusão | Active ou desactive para enviar uma notificação quando a saída estiver concluída.
Botão A definir | Apresenta o ecrã onde pode definir a notificação por e-mail quando a saída estiver concluída.
Relatório de resultado de saída de condições | Active ou desactive para produzir o relatório de resultado de saída de condições.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
##### Definições da condição
Parâmetro | Explicação
Correspondência de números | Método de verificação | Defina o método para verificar a correspondência de números.
Número | Introduza o número de telefone a verificar.
Correspondência de subendereço | Método de verificação | Defina o método para verificar a correspondência de subendereço.
Subendereço | Introduza o subendereço a verificar.
Correspondência de palavra-passe de subendereço | Método de verificação | Defina o método para verificar a correspondência da palavra-passe do subendereço.
Subendereço | Introduza a palavra-passe do subendereço a verificar.
Definições de hora aplicáveis a condições | Active ou desactive para definir a hora a aplicar à condição.
Hora de início da aplicação | Especifica a hora de início da aplicação da condição.
Hora de fim da aplicação | Especifica a hora de fim da aplicação da condição.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
##### Definição de saída
Parâmetro | Explicação
Guardar na caixa | Active ou desactive para guardar na caixa.
Guardar em | Especifica o destino da caixa.
Guardar para dispositivo de memória | Active ou desactive para guardar na memória externa.
Reencaminhar | Active ou desactive para reencaminhar.
Para onde reencaminhar | Especifica o destino do reencaminhamento.
Botão A definir | Apresenta o ecrã onde pode definir o destino do reencaminhamento.
Imprimir | Active ou desactive para imprimir.
Quando as condições de saída falharem | Seleccione a acção quando a saída falhar.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
##### Aviso de conclusão
Parâmetro | Explicação
Receber | Active ou desactive para enviar uma notificação quando a recepção estiver concluída.
Guardar para dispositivo de memória | Active ou desactive para enviar uma notificação quando o armazenamento na memória externa estiver concluído.
Reencaminhar | Active ou desactive para enviar uma notificação quando o reencaminhamento estiver concluído.
Imprimir | Active ou desactive para enviar uma notificação quando a impressão estiver concluída.
Destino da notificação de e-mail | Defina o destino para o qual a notificação é enviada.
Botão A definir | Apresenta o ecrã onde pode definir o destino da notificação.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Bloqueio de faxes indesejados
Parâmetro | Explicação
Rejeição de chamadas | Lista de números rejeitados | Active ou desactive para rejeitar chamadas recebidas de números presentes na lista de números rejeitados.
Não notificação | Active ou desactive para rejeitar chamadas recebidas que não apresentem as respectivas IDs.
Rejeição de faxes | Lista de números rejeitados | Active ou desactive para rejeitar faxes de números presentes na lista de números rejeitados.
Não notificação | Active ou desactive para rejeitar faxes que não apresentem as respectivas IDs.
Endereço não registado | Active ou desactive para rejeitar faxes de números que não estão registados nos seus contactos.
Tecla Editar | Apresenta o ecrã para editar as informações registadas seleccionadas.
Tecla Apagar | Elimina as informações registadas seleccionadas.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Lista de números rejeitados
Parâmetro | Explicação
ID | Apresenta o número registado para a lista de números bloqueados que está a editar.
Número de fax | Introduza o número de fax que pretende rejeitar.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Caixa de entrada
Parâmetro | Explicação
Palavra-passe da caixa | Active ou desactive a função de palavra-passe da caixa de entrada.
Palavra-passe da caixa | Active para definir a palavra-passe para a caixa de entrada.
Tecla Mudar | Apresenta o ecrã onde pode alterar a palavra-passe da caixa de entrada.
Quando a caixa de entrada estiver cheia | Seleccione a acção a executar quando a caixa de entrada estiver cheia.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Caixa Confidencial
Parâmetro | Explicação
Tecla Editar | Apresenta o ecrã para editar as informações registadas seleccionadas.
Tecla Apagar | Elimina as informações registadas seleccionadas.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
#### Editar Caixa Confidencial
Parâmetro | Explicação
ID | Apresenta o número registado para a caixa confidencial que está a editar.
Estado | Apresenta o estado de utilização da caixa confidencial.
Nome | Define o nome da caixa confidencial.
Palavra-passe da caixa | Active para definir a palavra-passe para a caixa confidencial.
Tecla Mudar | Apresenta o ecrã onde pode alterar a palavra-passe da caixa confidencial.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Relatório
Parâmetro | Explicação
Relatório de reencaminhamento | Especifica as definições do relatório do resultado do reencaminhamento.
Relatório de falha de cópia de segurança de documentos | Active ou desactive para imprimir um relatório se ocorrer um erro na cópia de segurança de um documento.
Anexar imagem ao relatório | Seleccione para anexar uma miniatura do fax ao relatório.
Formato de relatório | Seleccione o formato de relatório.
Destino de saída do relatório | Especifique o destino do relatório.
Destino de reencaminhamento de saída do relatório | Especifique o destino quando Reencaminhar estiver seleccionado como o método de Destino de saída do relatório.
Botão A definir | Apresenta o ecrã onde pode definir o destino de saída do relatório.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Comunicação
Parâmetro | Explicação
Relatório de comunicação | Este relatório contém informação relativa a transmissão e recepção. Pode especificar se quer ou não imprimir automaticamente a cada 50 transmissões.
Relatório de transmissão | Este relatório contém informação de transmissão. Pode especificar se quer ou não imprimir quando a transmissão for concluída.
Relatório de transferência múltipla | Este relatório contém informação de transmissão relativa a várias transmissões. Pode especificar se quer ou não imprimir quando a transmissão for concluída.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Detalhes
Parâmetro | Explicação
Tempo de pausa | Especifica o tempo de pausa quando a marca de pausa “—” é introduzida como número de fax. Normalmente, não é necessário efectuar esta definição.
Propriedades da linha | Especifica as características da voltagem da linha telefónica a que o dispositivo está ligado. Quando aparece uma mensagem de erro a indicar que o telefone associado está ocupado, alterar esta definição poderá resolver o problema. Normalmente, não é necessário efectuar esta definição.
Duração do tom | Defina o tom de marcação quando Tom for seleccionado como Tipo de marcação. Quando não for estabelecida a ligação, alterar esta definição poderá resolver o problema. Normalmente, não é necessário efectuar esta definição.
Intervalo do tom | Defina o intervalo do tom de marcação quando Tom for seleccionado como Tipo de marcação. Quando não for estabelecida a ligação, alterar esta definição poderá resolver o problema. Normalmente, não é necessário efectuar esta definição.
Função V.34 | Especifica se quer ou não uma comunicação fax de alta velocidade utilizando o Super G3 (V.34). Normalmente, não é necessário efectuar esta definição.
Nível de recepção 1 | Especifica o nível do sinal para receber o fax. Este item só fica activo quando Comutação automática, Só fax ou Só telefone for seleccionado para o Modo de recepção. Normalmente, não é necessário efectuar esta definição.
Nível de recepção 2 | Especifica o nível do sinal para receber o fax. Este item só fica activo quando Atendedor automático for seleccionado para o Modo de recepção. Normalmente, não é necessário efectuar esta definição.
Nível de saída 1 | Especifica o nível do sinal para enviar o fax. Normalmente, não é necessário efectuar esta definição.
Relatório de detalhes de comunicação | Imprime os detalhes da informação de transmissão e recepção para cada comunicação. Normalmente, não é necessário efectuar esta definição.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Segurança
Parâmetro | Explicação
Restrições de marcação directa | Seleccione desactivar, introduzir duas vezes ou desactivar para especificar esta função.
Confirmar lista de endereços | Activar para confirmar o(s) destino(s) ao enviar.
Eliminação automática de dados de cópia de segurança | Active para utilizar a função de eliminação automática dos dados de cópia de segurança.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Número de fax
Parâmetro | Explicação
Mostrar grupo | Se seleccionar o grupo, apenas a informação registada incluída no grupo é apresentada na lista.
Tecla Editar nome de grupo | Aparece a caixa de diálogo Editar nome de grupo. Pode registar ou editar o nome do grupo.
Não mostre linhas vazias. | Quando esta caixa de verificação estiver assinalada, apenas é mostrada a informação registada.
Tecla Editar | Aparece a caixa de diálogo Editar número de fax. Especifique Nome, Kana e Número de fax, e seleccione Atribuir número de marcação rápida e Atribuir número de marcação de grupo e, em seguida, faça clique em OK.
Tecla Apagar | Remova da lista a informação registada seleccionada.
Tecla Copiar | Copia a informação registada.
Tecla Colar | Cola a informação registada.
Tecla Importar | Importa o ficheiro que contém a informação do endereço de e-mail.
Tecla Exportar | Guarda a informação registada como Ficheiro SYLK (*.slk).
Eliminar todos os endereços: Tecla Executar | Remove toda a informação registada e fecha a caixa de diálogo Propriedades do dispositivo.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Editar número de fax
Parâmetro | Explicação
Número de marcação rápida | É apresentado o número do item seleccionado.
Nome | Insira o nome do número de fax.
Índice | Insira o nome no Índice.
Kana | Insira o nome em Kana.
Atribuir número de marcação rápida | Seleccione o número para a tecla de marcação rápida no painel de controlo (entre 01 e 12).
Atribuir número de marcação de grupo | Seleccione o número para a marcação de grupo (entre G01 e G20).
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Predefinição do utilizador
Parâmetro | Explicação
Resolução | Selecciona a resolução para a leitura do documento.
Tipo de documento | Selecciona o tipo de documento.
Densidade | Selecciona a densidade para a leitura do documento.
Fundo | Remove a imagem de fundo ao ler o documento.
Nitidez | Selecciona a nitidez para a leitura do documento.
Formato do documento (Vidro) | Especifica o formato do documento ao ler o documento no vidro.
2 faces | Active ou desactive para utilizar a leitura dúplex ao ler o documento utilizando o AAD (Alimentador Automático de Documentos).
Transmissão directa | Active ou desactive para enviar directamente.
Digitalização contínua a partir do AAD | Active ou desactive para adicionar o documento ao ler o documento utilizando o AAD (Alimentador Automático de Documentos).
Último relatório de transmissão | Defina o destino do relatório quando o envio do fax estiver concluído.
Adicionar informações de cabeçalho | Active ou desactive para adicionar um cabeçalho de fax.
Alterar informações de cabeçalho | Seleccione o formato do cabeçalho de fax.
Enviar aviso de conclusão | Active ou desactive para enviar uma notificação quando o envio estiver concluído.
Destino da notificação de e-mail | Defina o destino para o qual a notificação é enviada.
Tecla Mudar | Apresenta o ecrã onde pode definir o destino.
Cópia de segurança do documento | Active ou desactive para criar uma cópia de segurança do documento automaticamente.
Onde criar cópia de segurança | Defina o destino no qual a cópia de segurança do documento é criada.
Tecla Mudar | Apresenta o ecrã onde pode definir o destino da cópia de segurança.
Como de cor | Defina o modo de cor.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo |