| > Accueil > Comment # Options Afficher Attribution automatique Communication ## Afficher
Élément | Explication
Éléments pouvant être affichés | Éléments non affichés dans la liste.
Éléments d'affichage et leur ordre | Éléments non affichés dans la liste et leur ordre d'affichage.
Bouton Afficher | Déplace l'élément sélectionné vers Éléments d'affichage et leur ordre.
Bouton Ne pas afficher | Déplace l'élément sélectionné vers Éléments pouvant être affichés.
Bouton Haut | Déplace l'élément sélectionné vers le haut.
Bouton Bas | Déplace l'élément sélectionné vers le bas.
Bouton Rétablir les paramètres par défaut | Restaure les paramètres par défaut de l'interface réseau.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Attribution automatique
Élément | Explication
Clés pouvant être utilisées | Les clés non utilisées pour spécifier les interfaces réseau.
Clés disponibles | Les clés utilisées pour spécifier les interfaces réseau.
Bouton Ajouter | Déplace l'élément sélectionné de Clés pouvant être utilisées vers Clés disponibles. L'élément est ajouté en bas de la liste.
Bouton Supprimer | Déplace l'élément sélectionné de Clés disponibles vers Clés pouvant être utilisées.
Bouton Rétablir les paramètres par défaut | Restaure les paramètres par défaut de l'interface réseau.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Communication ### Expiration
Élément | Explication
Durée d'attente avant la recherche (30-150) | Définissez la durée de la recherche avant expiration (durée comprise entre 30 et 150).
Bouton Rétablir les paramètres par défaut | Restaure les paramètres par défaut de l'interface réseau.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Paramètres détaillés
Élément | Explication
Cessez la transmission vers le périphérique présentant l'erreur et passez au périphérique suivant. | Ignore le périphérique au niveau duquel l'erreur est survenue et poursuit la transmission des paramètres vers les périphériques suivants.
Permet de vérifier à chaque fois qu'il est possible de poursuivre la transmission. | Vous demande à chaque fois qu'une erreur survient si vous souhaitez poursuivre la transmission des paramètres vers les périphériques suivants.
Confirmation du redémarrage | Spécifie s'il est nécessaire d'attendre la confirmation du redémarrage lors de la transmission des paramètres à plusieurs interfaces réseau.
Bouton Rétablir les paramètres par défaut | Restaure les paramètres par défaut de l'interface réseau.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut |